1 、水利水电工程设计中确定拦河水闸、灌溉泵站及排水泵站永久性水工建筑物级别的依据， 以下选项中符合规范规定的是哪项？说明理由。
A.过闸流程、设计流量及装机功率             B.所属工程等别、设计流量及装机功率
C.所属工程等别、灌溉面积及排水面积         D.过闸流程、灌溉面积及排水面积




2、某综合利用水利水电枢纽工程，拦河坝为混凝土重力坝，2 级建筑物。施工期采用明渠结合过水围堰导流方案，枯水期围堰挡水，明渠泄流，汛期堰顶（基坑）和明渠联合过流。堰前设计静水位 112.0m，围堰使用期为 17 个月，堰址河床高程 100.0m，堰前波浪高度 0.6m。过水围堰为碾压混凝土结构，失事后淹没损失及对工程总工期影响较小。水位库容关系见下表：
	水位（m）
	105
	110
	115
	120
	125

	库容（104m3）
	0.05
	0.08
	0.11
	0.30
	0.50


根据以上条件，分析确定汛期过水围堰过水时的最低设计洪水标准，以下哪项较为适宜？说明理由。
A.汛期 3 年一遇    B.汛期 5 年一遇    C.汛期 10 年一遇    D.汛期 20 年一遇





3、某河床式电站， 装机 5×30MW，水库库容 5×108m3 ，地震设计烈度 8 度。当进行电站整体稳定计算时，以下选项中正确的是哪项？说明理由。
A.不必考虑地震作用的影响                    B. 只考虑水平地震作用影响
C. 只考虑垂直地震作用影响                    D. 同时考虑水平和垂直地震作用影响





4、山区某Ⅱ等水利枢纽工程，大坝为碾压混凝土重力坝，坝高 90m，正常运用静水位 480.00m，校核洪水位 480.90m，其波高加波浪中心线至洪水位的高差，在正常情况时为 1.02m，校核情况时为 0.57m。坝顶防浪墙为与坝体连成整体的钢筋混凝土结构。以下关于坝顶高程和防浪墙顶高程满足规范要求的是哪项？
A.480.70m 481.80m        B.480.80m 482.00m        C.480.90m 481.80m        D.481.00m 482.00m





5、设上游围堰最大堰高 22.0m，堰顶高程 45m。坝体临时度汛的泄水方式采用导流隧洞加混凝土重力坝坝体预留缺口联合泄流，缺口高程为 45m，缺口宽 40m。根据库容曲线，库水位高程为 45m 时，库容为 0.15 亿 m3，库水位高程为 52m时，库容为 0.18 亿 m3 ，假定缺口参与泄流后，导流隧洞的泄量为恒定值 800m3/s，且不计水库的调蓄作用，为保证缺口两侧坝体在汛期继续干地施工，则缺口两侧坝体高程至少应达到多少？（注：缺口泄流满足宽顶堰自由出流条件，流量系数 m 取 0.34，侧收缩系数 ε 取 0.94。缺口两侧只计 0.5m 安全加高，不计波浪高，计算结果保留两位小数。）
	洪峰标准（年）
	10
	20
	50
	100

	洪峰流量（m3/s）
	1000
	1300
	1600
	2000


A.49.80m        B.56.60m        C.67.30m        D.47.00m
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6、在天然软土堤基上采用连续施工方法修筑土堤， 堤基由原位十字板剪切试验获取的不排水抗剪强度为 25kN/m2 ，堤身容重为 18kN/m3 ，考虑安全系数为 1.5，在不考虑堤基处理措施和堤防自身稳定的前提下，能够修筑的最大堤高与下列哪一选项接近？
A.4m        B.5m        C.6m        D.7m








7、某水库位于寒冷地区，拦河坝为均质土坝，筑坝材料为粉质壤土。当地冻土深度为 1.0m，上游护坡第一层为厚 45cm的干砌块石，第二层为粒径 20mm~40mm 碎石垫层，厚度 60cm。分析判断本工程上游保护层厚度是否满足规范要求，护坡层间关系是否满足反滤原则，以下说法正确的是哪项？说明理由。
A.厚度满足，反滤满足             B.厚度满足，反滤不满足
C.厚度不满足，反滤满足           D.厚度、反滤均不满足





8、某水库拦河坝为黏土心墙砂砾石坝，坝高 50m，校核洪水位为 264.60m，正常蓄水位 263.80m，估算防渗体竣工后沉降量约为坝高的 0.5%。心墙设计顶高程最接近以下哪项？
A.264.9m        B.264.7m        C.264.3m        D.264.1m






9、某均质坝，坝体材料为含砾粘土。经颗分试验，其大于 5mm 的砾石含量为 8.35% ，d85 为 0.085mm。筛除 5mm 以上砾石后余土的 d85 为 0.08mm，小于 0.075mm 颗粒含量为 35%。为防止坝坡发生渗透变形， 拟在下游坡脚设贴坡排水，求其第一层反滤料允许的最大 D15 最接近以下哪项？
A.1.0mm            B.0.9mm            C.0.8mm            D.0.7mm






10、某土石坝如下图，坝体中部为粘土（渗透系数 3*10-7cm/s），粘土部分顶部宽度 8m，上下游坡度分别为 1:2 、1:1.5，坝体上下游部分为透水坝壳，坝基有 12m 深的均匀粉砂层（渗透系数 3*10-3cm/s），估算坝体和坝基的单宽渗漏总量最接近以下哪项？
A.0.5L/s        B.0.65L/s        C.0.8L/s        D.0.95L/s
[image: ]
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11、某土坝坝基为深厚砂砾石层，上下游水头差 48.0m，初拟采用灌浆帷幕防渗。据勘测资料，砂砾石级配曲线中 D15为 0.095mm，设计灌注材料 d85 为 8.5×10-3mm。分析确定灌注材料的浆液名称及灌浆帷幕的最小厚度，以下选项中符合规范要求的是哪项？
A.水泥浆、10m                  B.水泥粘土浆、10m                    C.水泥浆、15m                    D.水泥粘土浆、15m





12、关于重力坝设计的说法，符合规范要求的是以下哪项？说明理由。
A.某综合利用水库，库容 11.4×108m3，拦河坝为混凝土重力坝，坝高 127.0m。在可行性研究阶段，通过调研及工程类比分析，确定坝体与坝基间的抗剪强度指标，并据此计算确定满足稳定要求的坝体断面。
B.某混凝土重力坝，河床坝段坝高 58m，横缝上游面的止水采用两道橡胶止水，两道止水片之间设一排水井。
C.某混凝土重力坝，河床坝段坝高 120m，基岩为花岗岩，坝基建在弱风化中部基岩上。
D.某混凝土重力坝，正常蓄水位 783.0m，在坝基 695.0m  高程设基础灌浆及主排水廊道，廊道的上游壁与大坝上游面的距离为 5.5m。





13、混凝土坝设有坝身泄水孔，工作门为弧门，其后为明流。工作水头为 60m，设有进口段、事故检修门槽段、压坡段、明流段。明流段末端设挑坎。事故检修门为平板闸门，事故门孔口尺寸为 5.0*7.0m（宽*高）；事故门后压坡段长度为 5.0m，压坡段末端接弧形门，弧形门孔口尺寸为 5.0*5.0m（宽*高）。（见示意图）
[image: ]
关于事故门后设通气孔及弧形门后设通气孔的相应作用，以下说法正确的是哪项？
A.补气和排气；排气        B.补气和排气；补气
C.排气；补气和排气        D.补气；补气和排气




14、某水库库容 6000  万 m3，挡水建筑物为拱坝，最大坝高 50m，设计地震烈度6  度。坝体混凝土极限抗压强度为 17.5MPa，轴心抗拉强度 1.56MPa。采用拱梁分载法计算时，下列选项中其应力控制指标较适宜的是哪项？
A.允许压应力：基本组合 4.3MPa，特殊组合 5.0MPa允许拉应力：基本组合 1.2MPa，特殊组合 1.5MPa
B.允许压应力：基本组合 5.0MPa，特殊组合 5.8MPa允许拉应力：基本组合 1.2MPa，特殊组合 1.5MPa
C.允许压应力：基本组合 4.3MPa，特殊组合 5.0MPa允许拉应力：基本组合 1.5MPa，特殊组合 2.0MPa
D.允许压应力：基本组合 5.0MPa，特殊组合 5.8MPa允许拉应力：基本组合 1.5MPa，特殊组合 2.0MPa
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15、某混凝土重力坝高 30m，位于峡谷进口处，采用底孔导流，导流完毕后作为永久泄洪底孔用。底孔段长为 28m，设有事故平板闸门和弧形闸门，事故门孔口尺寸为 4*6m（宽*高），弧形门孔口尺寸为 4*5.2m（宽*高），底孔底板为水平
[image: ]面；上游为矩形明渠，引渠底宽 8m，引渠底坡为平坡，与底孔底板水平衔接，底孔末端接陡坡泄槽，导流期间，要保证底孔为明流过水。体型布置如下图所示。
当底孔前沿引渠水深为 6.5m，渠内流速为 1.9m/s，闸门全开，底孔过流，动能修正系数 α 等于 1.0  时，堰上临界水深最接近以下哪项？
A.3.5m        B.4.0m        C.4.5m        D.5.2m






16、某混凝土重力坝在进行溢流坝挑流消能方案设计时，其中一方案设计条件如下：库水位 48.0m、下游水位 8.0m、下游河床面高程为 0.0m、挑坎处单孔水面宽度 12.0m、单孔泄流量 720m3/s、挑坎挑角 25°、坎顶高程 15.0m、下游河床基岩冲刷系数取 1.5、挑坎处流速系数取 0.9。计算水舌挑距 L 与最大冲坑深度 tk 的比值，下列选项中正确的是哪项？（将水舌挑距视为冲坑最低点至坝趾的距离；计算时，总水头不计行进流速水头，重力加速度 g=9.81m/s2）
A.L/tk=3.53，满足规范要求              B.L/tk=3.53，不满足规范要求
C.L/tk=2.50，不满足规范要求            D.L/tk=2.50，满足规范要求






17、如图，某混凝土拱坝，坝肩山体中存在一连续的垂直向结构面 F1（走向为 NW10°), 并在某一高程存在一水平软弱面 F2，在坝肩上游存在另一垂直结构面 F3 ， F1、F2  结构面的抗剪强度指标为 f1=0.75 、f2=0.55（不计凝聚力）。若拱座
[image: ]开挖方向保持不变，经拱坝试荷载应力计算，某设计工况，作用于 F1 、F2 、F3、拱座及下游临空面构成的滑移楔形体上

	的荷载（合力）为：拱端：   法向力
	∑Ha=867×108kN
	（指向山体）

	剪力
	[image: ]
	（指向下游）

	梁底：    垂直力
	∑G =356×108kN
	（竖直向下）

	剪力
	[image: ]
	（指向下游）

	另外，楔形体自重：
	∑W =909×108kN
	（竖直向下）


作用于楔形体 F1 面上的渗透压力   [image: ]
作用于楔形体 F2 面上的渗透压力   [image: ]
若不计其他荷载与影响，那么，采用刚体极限平衡法分析时，
该坝肩楔形体的最小稳定安全系数最接近以下选项中的哪一项？ A.0.80        B.0.90        C.0.95        D.1.07




18、某平原水闸为平底板型式，闸前水位 33.96m，底板高程 28m，闸后设消力池。护坦高程为 27m，水位为 30m；闸前行进流速为 1.55m/s，水流动能校正系数 α  取 1.05；当水跃前收缩水深 hc=1.5m，q=12.5m3/s/m，消力池出口水面跌落△Z=0.85m，水跃淹没度 σ0=1.1，消力池扩散角为 0 时，计算消力池深最接近以下哪个选项？
A.1.8m        B.1.4m        C.1.0m        D.0.6m
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19、某工程有压输水隧洞大致平行岸坡布置，山坡坡度为 38°,覆盖层厚度 10m。该段隧洞围岩较完整，无不利结构面，隧洞采用混凝土衬砌，运行时洞内最大水头 60m。要满足山体最小覆盖层厚度要求，洞顶距坡面距离至少是多少？（经验系数取 1.3，岩体重度 25kN/m3，水重度取 10kN/m3）
A.35m        B.45m        C.50m        D.55m






20、某工程泄洪洞，开挖后，发现洞内严重滴水，沿软弱结构面还有小量涌水，设计采用钢筋混凝土衬砌。经测量，地下水位线高于隧洞中心线 13m。在不考虑排水的条件下，作用在衬砌结构上的外水压力取值最接近以下哪项？
A.50kN/m2            B.80kN/m2            C.20kN/m2             D.110kN/m2





21、某山区水库，校核水位为 2019m  时设计下泄流量 1820m3/s；设计水位 2017m 时下泄流量 1420m3/s。根据地形、地质条件，泄水建筑物进口设置堰高 3.0m 的开敞式 WES 实用堰，堰顶高程 2008.5m，上游面垂直，侧收缩系数 0.84，σs=1.0。当定型设计水头 Hd 取 8.75m 时，其泄流净宽最接近以下哪项？
A.34m        B.32m        C.30m        D.28m






22、某山区综合利用水库，在垭口布置开敞式溢洪道，下游消力池宽 40m，长 50m，池后护坦顶高程为 1114.0m，池深3.0m。池内未设消力墩， 护坦底板厚 1.5m，纵横分缝间距 10m。设计洪水 100 年一遇，溢洪道下泄流量 1600m3/s，相应上游水位 1137.0m，下游水位 1124.0m。消力池内收缩水深 2.3m，跃后水深 10.7m。护坦下设纵横排水系统， 扬压力系数α=0.8。脉动压强系数 Kp=0.05，面积均化数 βm 取 0.37。（经计算护坦底面扬压力及脉动压力之和约为 10100kN，护坦自重为 3600kN）计算设计洪水工况下消力池中部护坦结构分块的脉动压力最接近以下哪项？
A.±400kN        B.±840kN        C.±880kN        D.±900kN







23、某水库具有对下游的防洪任务，防洪标准为 100 年一遇洪水，有关断面和区间的 100 年一遇 24 小时和 72 小时设计洪量成果为：①坝址集水面积 5000km2，最大 24 小时洪量 7.2 亿 m3，最大 72 小时洪量 10 亿 m3；②区间集水面积 1000km2 ，最大 24 小时洪量 2.7 亿 m3，最大 72 小时洪量 6.0 亿 m3；③防洪控制断面集水面积 6000km2，最大 24 小时洪量 10 亿m3 ，最大 72 小时洪量 15 亿 m3。关于各断面洪水成果的说法以下哪项是正确的？
A.各断面洪水成果均合理
B.各断面最大 24 小时洪水成果合理，最大 72 小时洪水成果不合理
C.各断面最大 24 小时洪水成果不合理，最大 72 小时洪水成果合理
D.各断面最大 24 小时洪水成果、最大 72 小时洪水成果均不合理
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24、已知渠首维持常水位 310m 运行，某年城镇、水稻与旱地各月需水量、水库平均水位如下表。输水渠道渠系水利用系数平均为 0.85，城镇自来水厂耗水及管网损失按 10%计算，水稻与旱地的田间水利用系数分别为 0.95 和 0.9。该年渠首泵站的加权平均净扬程为下列哪项？并计算渠首设计流量（月平均）（m/s）
[image: ]
A.15.5m        B.17.3m        C.24.2m        D.26.1m




25、某坝址下游分布一古滑坡体，长约500m，宽约 300m，体积约 320*104m3，初步设计阶段应查明其分布范围、规模及滑带土的物理力学性质。下列哪一选项的勘探工作布置是合理的？并说明其它选项存在的问题。
[image: ]

26、某水库有四个地质条件不同的库段，具体条件如下：
①砂页岩库段，与邻谷间地形分水岭较宽厚，横向谷，岩层通向库外；
②碳酸盐岩库段，地形分水岭较宽厚，岩层通向邻谷，库内外同一含水层均有岩溶泉出露，存在地下水分水岭；
③页岩库段，地形分水岭较单薄，页岩风化轻微，水平地层，构造简单；
④古河道堆积层库段，库岸上部为粘性土，下部为砂砾卵石层，并在下游河湾出露。
下列哪一个选项的库段可明确判定不存在永久性渗漏？并说明其他选项存在的问题。
A.①、②      B.①、③     C.②、③     D.③、④



27、根据 2017 年 6 月实行的《国务院关于修改（大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例）的决定》（国务院令第 679 号），以下哪项说法最为准确？并简要说明其他选项存在的问题。
A.大中型水利水电工程建设征收耕地的，土地补偿费和安置补助费之和为该耕地被征收前三年平均年产值的 16 倍
B.签订移民安置协议的地方人民政府和项目法人应当采取招标的方式，共同委托有移民安置监督评估专业技术能力的单位对移民搬迁进度、移民安置质量、移民资金的拨付和使用情况以及移民生活水平的恢复情况进行监督评估
C.从事移民安置规划编制和移民安置监督评估的专业技术人员，应当通过国家考试，取得相应的资格
D.大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行
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28、某水库工程淹没涉及以耕（园）地为主要生活来源的李湾行政村。2017  年底可行性研究阶段调查完毕，资料为：该行政村总人口 3000 人，其中农业人口 2880 人，非农业人口 120 人，耕地 4000 亩，园地 1760 亩。李湾行政村的第七生产小组总人口 760 人，其中农业人口 750 人，非农业人口 10 人，耕地 1000 亩，园地 650 亩。实物调查结果，水库淹没该村耕地 1700 亩，园地 300 亩，人口930 人（其中非农业人口 10 人），其中该小组耕地 880 亩，园地 220 亩，人口460人（其中非农业人口 10 人）。工程将于 2021  年开工，水库下闸蓄水年为 2022 年，2023 年竣工。工程所在省的人口自然增长率是9%。该小组规划设计水平年生产安置人口最接近以下哪项？
A.418 人    B.523 人    C.528 人    D.550 人





29-30  题题干：我国西南紫色土区某流域面积约 400km2 ，地貌为中低山土石山区，流域植被覆盖率约 55%，水土流失类型以水力侵蚀为主，流域多年平均降雨量 1350mm。地面多为强风化砂页岩，水蚀严重，河流的含沙量较大。根据流域水文泥沙资料分析，流域内悬移质来源于坡面，悬移质泥沙输移比为 0.60，来源于沟道和裸岩的推移质约占流域悬移质产沙总量的 5%。现拟在流域中上游建设一座中型水库，初步确定：坝址以上控制面积约 45km2，死库容淤积年限 30 年。调查统计土地利用现状如下表。
	项目
	坝控流域
	有林地
	坡耕地
	经济林
	沟道和裸岩
等其他用地

	面积（km2）
	45
	25
	10
	8
	2

	平均坡度( °)
	33
	30
	18
	22
	不等

	覆盖率（%）
	55
	60
	--
	65
	--


29、若沟道和裸岩等其他用地面积水土流失量忽略不计，且不考虑沟蚀和重力侵蚀，根据土壤侵蚀分类分级标准，不同地类的土壤侵蚀模数取土壤侵蚀分级表中的低限值，则流域加权平均侵蚀模数最接近以下哪项？
A.2000t/km2.a        B.2600t/km2.a        C.2800t/km2.a        D.4600t/km2.a





30、假定流域坡面加权平均侵蚀模数为 2200t/km2.a，泥沙干密度 1.4g/cm3，水库不设冲砂闸门，则水库淤积年限内泥沙淤积库容最接近以下哪项？
A.122  万 m3                B.128  万 m3                C.134  万 m3                D.179  万 m3
2018 上
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[bookmark: _GoBack][bookmark: bookmark3]1、某山区水库溢洪道采用挑流消能，其控制段实用堰顶高程 441m，过流净宽 75m。下接矩形断面泄槽。挑流鼻坎顶高程 390.7m，挑角 25°, 100 年一遇洪水时，库水位 452.5m，下游水位 385m，下泄流量 6200m3/s（流速系数取 0.93）。鼻坎末端铅直水深 2.1m，坎顶至下游河床高差 5.7m。此时挑流水舌外缘挑距最接近以下哪项？
A.104m          B.114m          C.124m          D.134m






[image: ]2、某水闸节制闸地基为软土，共分 5 个地层，第二层土层厚 5m，e~p 压缩曲线见图，其平均自重应力为 140kPa，平均附加应力为 30kPa，求该层土的沉降量最接近以下哪项？（地基沉降量系数取 1.5）
A.11.3m          B.13.2m          C.14.8m          D.15.9m








3、某山区水库一垭口溢洪道，控制段采用开敞式 WES 实用堰，共 4 孔，单孔净宽 8.0m。堰体上游面垂直，堰高 2.5m，堰顶双圆弧曲线，高程 796.8m；在下游堰面高程 793.8m 接坡比 i=0.04  的泄槽，泄槽宽 40m。水库校核水位 803.05m，
[image: ]设计水位 802.0m（堰面曲线设计定型水头为 0.8Hmax，侧收缩系数 ε 取 0.9）。设计水位时溢洪道泄量最接近下列哪项？（引水渠流速 2.0m/s）
A.980m3/s        B.920m3/s        C.860m3/s        D.790m3/s









4、某平原水闸， 闸室布置为 2  孔一联，孔宽 10m，中墩宽度 1.8m，边墩、缝墩宽度均为 1.2m，闸底板厚度 1.5m，地基为砂土地基，相对密度大于 0.5，压缩土层厚度 7.0m 时，宜采用下列哪种方法对闸底板进行应力分析？说明理由。
A.基床系数法（文克尔假定）   B.有限深弹性地基梁法   C.半无限深弹性地基梁法     D.反力直线分布法






5、某开敞式溢洪道控制段采用 WES  型实用堰，水库正常蓄水位 354m，设计洪水位 355m，校核洪水位 355.5m。溢流堰堰顶高程 347m，进口底板高程 340.5m，溢流堰上游铅直，Hd=0.75Hmax。关于堰顶下游堰面曲线，下列选项中哪项较合适？
A.y=0.10903x1.85            B.y=0.11503x1.81            C.y=0.10355x1.85            D.y=0.10355x1.81
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6、某水电站装机三台，选用立轴混流式，导叶高度 2.86m，电站设计水头 75m，当一台、两台、三台机满发时，电站尾水位分别为 308.05m、308.66m 、309.30m。若各运行工况下水轮机汽蚀系数 σ=0.14、汽蚀系数修正值△σ=0.02 保持不变，且运行水头均保持为 75m，关于水轮机的安装高程，以下选项中较为合适的是哪项？（电站所在地点的海拔高度取 308.05m）
A.305.10m          B.306.10m          C.307.10m          D.308.10m






7、某水电站压力管道采用光滑明钢管，最大设计流量为 8.7m3/s，钢管的经济流速为 4.4m/s，水电站的设计水头为 143m （含水锤压力升高）；钢管的容许应力[σ]=129.36MPa，焊缝系数 Φ=0.90。拟定压力钢管的内直径和管壁厚度，以下哪项较合理？
A.1.2m 和 10mm        B.1.2m 和 12mm         C.1.6m 和 10mm        D.1.6m 和 12mm






8、某电站厂房上部结构为钢筋混凝土排架和梯形钢屋架，其排架柱以吊车梁牛腿顶分界，由上下柱组成，下柱高 20m，上柱高 4m，吊车梁与轨道总高 1.8m。为了提前进行机组安装，要求在未完成屋架安装前使用桥机。复核计算排架起吊临时荷载时，柱顶最大允许纵向位移最接近以下哪项？
A.4.4mm        B.5.4mm        C.6.4mm        D.7.4mm






9、某工程为引水式电站，发电总水头 300m。为满足电站调节保证需要设置了上游调压室。在进行调压井选择和稳定断面设计时，以下哪种做法是合理的？说明理由。
A.优先采用简单圆筒式调压室，稳定断面根据计算确定
B.采用双室式调压室，稳定断面根据上室和下室的体积确定
C.计算稳定断面面积时应采用引水道可能的最小糙率
D.计算稳定断面面积时应采用引水道可能的最大糙率






10、土堤土的抗剪强度试验方法，应根据堤防的工作状态、计算方法选用。在稳定渗流期，采用有效应力计算方法；水位降落期，用总应力法计算。对于不同计算方法，相应的试验方法合理的是以下哪项？说明理由。
A.三轴仪固结排水剪；直剪仪固结快剪
B.三轴仪快剪；直剪仪固结快剪
C.三轴仪固结快剪；直剪仪快剪
D.直剪仪慢剪；直剪仪快剪
2018 下
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11、某灌溉渠道倒虹吸管进口需设一沉沙池，设计流量 Q=16m3/s，含砂量为 30kg/m3，泥沙平均粒径为 0.4mm，沉沙池采用定期冲沙，水温为 20℃, 沉沙池工作水深为 2.5m。计算沉沙池的最小宽度，以下哪项较为合适？
A.10.0m          B.13.0m          C.14.0m          D.15.0m





12、关于无坝引水工程的引水比及引水角，下列哪一选项的论述较为合理？说明理由。
A.渠首的引水比宜小于 50%，多泥沙河流上引水比宜小于 30%，引水角宜取 60°~80°
B.渠首的引水比宜小于 60%，多泥沙河流上引水比宜小于 40%，引水角宜取 30°~60°
C.渠首的引水比宜小于 50%，多泥沙河流上引水比宜小于 30%，引水口前沿宽度应等于进水口宽度
D.渠首的引水比宜小于 50%，多泥沙河流上引水比宜小于 30%，引水角宜取 30°~60°





13、某泵站前池最低水位、设计水位、最高水位分别为 10.0m 、11.0m 、12.0m；出水池最低水位、设计水位、最高水位分别为 120.0m、121.0m、122.0m。各工况泵站水头损失均简化按 1.5m 计。泵站的最低扬程和最高扬程符合下列哪一选项？
A.111.5m 和 113.5m        B.110.0m 和 111.5m         C.110.5m 和 111.5m        D.109.5m 和 113.5m





14、某梯形渠道在土层中开挖，边坡系数 m=1.5，糙率 n=0.025，渠道长 L=2000m，渠底坡 i=0.0005，设计流量 15m3/s。当 α=1.04 时，其实用经济断面面积最接近以下哪项？
A.14.3m2               B.14.5m2               C.14.7m2                  D.15.0m2






15、某工程倒虹吸管设计流量 60m3/s，管长 1000m，采用双孔钢筋混凝土圆管道，糙率为 0.014，局部水头损失为沿程损失 1/10，要求倒虹吸通过设计流量时流速控制在 1.5~2.5m/s。下列哪项符合给定条件的倒虹吸管道最小直径？
A.3.5m          B.4.0m          C.4.5m          D.5.0m






16、已知某灌区工程干渠控制灌溉面积 7.0 万亩，设计灌水率 0.18m3/（s.万亩），渠系水利用系数 0.63。该干渠采用梯形断面，拟定渠道比降 1/4000，渠道内坡系数为 1，渠床糙率为 0.016 时，该干渠的水力最佳断面水深最接近以下哪项？
A.1.24m        B.1.30m        C.1.34m        D.1.40m
2018 下
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17、某工程拦河坝为混凝土拱坝，混凝土全年施工，根据施工总进度安排，高峰年混凝土浇筑量 60 万 m3。采用 20t 缆机吊 6m3 罐入仓，吊运一罐的循环时间为 5min，缆机台月实用生产率为 2.4 万 m3；高峰年月不均匀系数 1.4，缆机台数由月浇筑强度控制，缆机备用系数取 1.0。根据以上数据计算所需缆机台数应为以下哪项？
A.2 台     B.3 台     C.4 台     D.5 台






18 、一土坝在某高程施工作业面面积为 40000m2，计划在此高程上连续碾压三层土料，每层铺土厚度为 0.45m，每日两班工作制。采用流水作业法施工，施工组织设计的工段数大于流水作业工序数，碾压机械为 8t  拖式振动碾，碾磙宽度 2.2m，碾压速度 3km/h，碾压 8 遍，进退错距法碾压。如完成此项施工任务的工期限为 2 天，采用公式法计算，时间利用系数取 0.8，搭接宽度取 0.2m，则需同型号的振动碾至少为多少台？
A.9 台     B.8 台     C.7 台     D.6 台






19、某装机 450MW 的坝后水电站内有 2500kN/300kN 的桥机，桥机轨道梁采用钢筋混凝土 T 形梁。在进行吊车梁计算配筋时，需要确定 T 形梁的机构重要性系数 γ0，桥机竖向荷载的动力系数 γQ，结构系数 γd，以下选项中正确的是哪项？
A.γ0=1.1 ，γQ=1.05 ，γd=1.3          B.γ0=1.0 ，γQ=1.05 ，γd=1.2
C.γ0=1.0 ，γQ=1.2 ，γd=1.2            D.γ0=1.0 ，γQ=1.1 ，γd=1.2





20、某水利枢纽总库容为 10.8 亿 m3 ，工程任务以防洪为主。下游 2.5km 处布置有装机 100MW 的岸边引水式水电站，厂房室内有 1500kN/300kN 的桥机，环境较为潮湿，桥机轨道采用钢筋混凝土 T 形梁。在进行吊车梁荷载基本组合下的配筋及裂缝计算时，依据《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008），确定 T 形梁的承载力安全系数 K、最大裂缝宽度限值 wlim 符合以下哪项？
A.K=1.15 wlim=0.30mm          B.K=1.20 wlim=0.30mm          C.K=1.20 wlim=0.20mm          D.K=1.35 wlim=0.20mm








21、某水电站工程，工程区地震动峰值加速度 0.2g，最冷月平均温度-8.5℃, 其副厂房为钢筋混凝土框架结构。在进行混凝土结构配筋时，框架柱的箍筋配筋量与多种因素有关系。框架柱的箍筋配筋量与下列哪组因素有关？说明理由。
A.柱截面尺寸、混凝土强度等级、地震震级、箍筋种类
B.柱截面尺寸、混凝土抗冻等级、地震烈度、作用荷载大小
C.柱截面尺寸、混凝土级配、地震烈度、箍筋种类
D.柱截面尺寸、混凝土强度等级、建筑物级别、作用荷载大小
2018 下
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22、某工程电站地下厂房深埋于地下 400m 左右，地处高地应力区。厂房开挖（长*宽*高）=160×33.5×55m，断面形状为“卵形”。洞室附近岩石主要为硅质砂岩和角砾岩，岩体坚硬，岩体内发育有走向 NW75°、倾向 NE85°和走向 NW5°、倾
[image: ]向 NE85°两组节理结构面，其中前者较后者发育。现场地应力监测表明，岩体初始最大主应力方向为 NW45°。下列说法中不正确的是哪项？说明理由。
A.该厂房纵轴线布置，有利于厂房侧壁岩体稳定
B.该厂房纵轴线布置，对厂房端部岩体边壁稳定不利
C.厂房纵轴线与最大主应力的夹角 10°,比较注重围岩初始应力对厂房结构的影响
D.厂房纵轴线布置没有注意兼顾两组节理结构面对厂房侧壁岩体稳定的影响






23、某纯抽水蓄能电站上库平均面积为 1.5km2 ，该地区多年平均年降雨量和年水面蒸发量分别为 800mm 和 1800mm，上库渗漏量为 0.02m3/s，集水面积（含水库水面）为 4km2，径流系数按 0.6，该抽水蓄能电站上库每年需补水多少万 m3？ （陆面蒸发不计）
A.45 万 m3               B.75 万 m3                C.95 万 m3               D.125 万 m3








24、某水利工程总投资 25900 万元，其中：工程部分投资 11600 万元，建设征地移民补偿投资6080 万元，环境保护和水土保持工程投资 3866 万元，基本预备费 1134 万元，价差预备费 1020 万元，建设期国内借款利息 1200 万元，国外贷款利息 1000 万元。上述投资中已含计划利润 800 万元，税金 1300 万元。若不考虑货物及劳动力等价格的调整，国民经济评价中的影子投资约为多少？
A.22400 万元     B.21600 万元     C.21400 万元     D.20600 万元








25、某坝址河流由北向南流，拟修建混凝土拱坝，坝基为花岗闪长岩，主要发育 4 组结构面，产状见下表。下列哪一选项的结构面组合对左岸拱座的抗滑稳定性最不利？说明理由。
[image: ]
A.1 和 2 的组合     B.1 和 3 的组合     C.2 和4 的组合     D.3 和 4 的组合
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26、某输水隧洞洞径 7m，最大埋深 700m。围岩岩性为石英砂岩，局部夹页岩，岩层走向与隧洞轴线方向近平行，岩层倾角大于 50°, 岩石饱和单轴抗压强度 110MPa，岩体完整性系数 0.7，围岩最大水平主应力 30MPa，最大水平主应力方向与隧洞轴线夹角 60°。下列哪一选项的工程地质问题的判断是正确的？
A.塑性变形、较小涌水
B.岩爆、片帮及塌方
C.反射性元素、塌方
D.塌方、较大涌水




27、某山区水库正常蓄水位 451m，未进行风浪爬高和船行波计算。根据规范规定以及回水计算结果， 对水库淹没处理范围表达正确的是以下哪项？
[image: ]









28、某河道整治工程实物指标包括征收农村集体土地 200 亩（其中耕地 150 亩、坑塘水面 20 亩、建设用地 10 亩、其他草地 20 亩）及滩涂裸地 50 亩，10kV 电力线路 20km。根据该省有关征迁补偿规定，征收农村集体土地补偿标准为：农用地 5 万元/亩，建设用地2 万元/亩，未利用地 1 万元/亩，青苗补偿单价 1000 元/亩。某电力设计单位按照电力部门要求恢复改建 10kV 电力线路 3km，补偿投资为 75 万元，每公里造价 25 万元，移民安置规划设计单位根据原规模、原标
准进行审核，共核减 15 万元，平均每公里造价 20 万元，经计算该水利工程建设征地移民补偿投资中补偿补助费和工程建设费合计最接近以下哪项？
A.950 万元     B.965 万元     C.1000 万元     D.1015 万元
2018 下
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29、陕北黄土高原某区，拟通过修建水平梯田改善耕作条件。现某村庄附近有坡降为 17%，坡长为 200m  的一块坡耕地，拟改造为水平梯田。假定这块地设计田坎高度为 4.5m 左右，则这块地最多可以修多少台梯田？
A.6 台     B.8 台     C.10 台     D.12 台








30、某水利枢纽工程位于长江中下游地区，属热带季风气候区，年降水量 1300mm，气候湿润，年平均气温 15.6℃, 7 月平均气温 28.5℃ , 1 月平均气温 1℃, 土层相对较薄，表土为风化砂土，地带性植被为落叶常绿阔叶林。坝址处河道为沙质河床，两岸坝坡均出露风化砂岩，坝型选择采用碾压土石坝，最大坝高 45m，坝头两侧边坡是坡比为 1:0.75 的高陡石质边坡，拟对坝头两侧边坡采用钢筋混凝土框格进行综合护坡处理，施工工序分为：①整平坡面，清除坡面危石，预制土工格栅；框架梁预系土工绳子，以备与土工格栅绑扎；②预埋用作加筋的土工格栅，然后浇筑混凝土，然后按由上而下的属性在框架内填土；③在框格内挂三维网，用土工绳与土工格栅绑扎，要求网与坡面贴紧，不能悬空或褶皱；④采用液压喷播植草，将混有种子、肥料、土壤改良剂的混合料均匀喷洒在坡面上。关于施工工序组合正确的是以下哪项？说明理由。
A.①②③    B.①③④    C.①②④    D.②③④
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