[bookmark: _GoBack]1、某综合利用水利枢纽工程， 总库容 9.5 亿 m3 ，灌溉面积 45 万亩，电站装机容量 250MW。枢纽大坝采用粘土心墙砂砾石坝，最大坝高 105m，坝基覆盖层厚 70m，采用混凝土防渗墙。大坝洪水设计标准为下列哪个选项(   )
A、设计 1000 年遇，校核 10000 年一遇  B、设计 500 年一遇，校核 5000 年一遇
C、设计 100 年一遇，校核 5000 年一遇  D、设计 100 年一遇，校核 2000 年一遇





2、某水利枢纽工程水库总库容 6.5 亿 m3 ，挡水坝采用混凝土面板堆石坝，最大坝高 105m。该工程包括电站工程、泄水工程、输水工程等。项目区位于峡谷地区，抗震设防烈度 8 度，地质条件复杂。泄洪洞布置于左岸，出口远离坝脚，设计底流消能，施工期坝体临时挡水度汛，拦洪库容 0.8 亿 m3。请问泄洪洞下游出口消能防冲建筑物设计洪水标准及施工期坝体临时度汛洪水标准？ (   )
A、100 年，200 年        B、100 年，100 年     C 、50 年，100 年          D 、40 年，30 年





3、某山区 II 等水库，砼重力坝坝高 154m，正常运用静水位 480m，校核洪水位 480.90m。波高加波浪中心线至洪水位高差，正常工况 1.0m，校核工况 0.57m。坝顶防浪墙与坝体连成整体，为钢筋混凝土结构。请问坝顶高程和放浪墙顶高程设计值？(   )
A、480.00m，481.20m                       B、480.50m，481.70m             C、481.00m，482.00m                       D、481.20m，482.40m





4、某河堤建筑物 3 级，迎水侧单一坡坡比 m=3，浆砌石护坡结构。设计风速 15m/s，平均水深 5.6m，平均波高 0.3m，波长 12m，爬高累计频率换算系数 2.07，则正向波爬高 RP（取 Kv=1.08，不允许越浪）。(    )
A、1.1m          B 、1.5m          C、0.5m          D 、0.3m





5、某山区小型水电站，大坝采用碾压砼重力坝，4 级。采用一次截断河床，隧洞导流施工方案。围堰就地取材，采用浆砌石结构，堰高 12m，库容 120 万 m3，下游无重要设施，设计使用年限 2 年。则围堰挡水洪水标准？(   )
A、30 年     B 、20 年     C、10 年     D 、5 年





6、某水电工程，II 等，采用混凝土面板堆石坝，2 级，最大坝高 80m，正常蓄水位和设计洪水位 711m，校核洪水位 713.3m，坝顶高程按校核洪水位为控制高程。校核洪水位时的计算参数如下：坝上游采用直立式高防浪墙，坝顶以上墙高 1.2m，防浪墙与坝顶采用可靠连接，墙底高程 711.5m，波高 h1%=0.8m，波浪中心线至校核洪水位高差 hZ=0.3m，最大波爬高RP=1.7m，风壅高度忽略不计，则计算坝顶高程为(   )
A、713.7m          B 、713.9m          C 、714.3m          D 、714.5m
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[image: ]7、某水工建筑物，简支深梁结构，梁宽 b=250mm，C30 混凝土，纵向受拉筋 HRB335，竖向水平筋 HPB235。跨中弯矩M=3900×106N·mm，支座剪力 V=2750×103N。按《水工混凝土设计规范》（承载力安全系数 K=1.0），计算跨中纵向受拉钢筋 AS（   ）。
A、5000mm2               B 、2900mm2                C 、4700mm2               D 、3100mm2








8 、某水电站厂房简支梁，结构安全等级 II 级，持久状况 ψ=1.0，跨度 l0=4m，均布永久荷载标准值 Gk=8kN/m，均布可变荷载标准值 Qk=6kN/m，跨中承受可变集中荷载标准值 Pk=10kN，无风荷载参与组合。按《水电站厂房设计规范》，可变荷载标准值长期组合系数 ρ=0.4，该梁跨中截面弯矩设计值 M 以及正常使用极限验算时长期组合下的弯矩值 M1 ？(   )
A、M=43.2kN/m，M1=24.8kN/m          B 、M=38.0kN/m，M1=24.8kN/m
C 、M=38.0kN/m，M1=38.0kN/m          D 、M=43.2kN/m，M1=38.0kN/m





9、某中型水闸闸室内屋架设有一预应力混凝土下弦杆，b×h=250mm×160mm，轴力 N=560kN，混凝土标号 C40，预应力钢筋 PSB785，非预应力钢筋 HRB335。按《水工混凝土结构设计规范》采用后张法，张拉控制应力 σcom？(    )
A、350N/mm2               B 、400N/mm2                C 、650N/mm2               D、800N/mm2





10、某水库总库容 8 亿 m3 ，引水式电站总装机容量 250MW。经比选，坝型采用粘土心墙砂壳坝，河床段最大坝高 60m，坝基及心墙两侧上下游坝壳为砂砾石。坝址区 50 年超越概率 10%基岩水平地震动峰值加速度 0.2g。按《土工试验规程》击实试验方法，心墙填筑粘土料最大干密度 γmax=17.5kN/m3 。心墙设计填筑指标应为下列哪个填筑干密度？(   )
A、16.4kN/m3               B 、16.8kN/m3                C 、17.1kN/m3               D、17.5kN/m3





11、某中型水库库容 3200 万 m3，采用粘土斜墙坝，斜墙靠近上游，最大坝高 30m。斜墙下游坝壳采用粗砂填筑，坝基分布较密实的砂砾石层，中等透水地基，砂砾石级配曲线 D15=1.0mm。砂砾石下部为弱风化花岗片麻岩，微透水岩体。拟采用砂砾石灌浆进行坝基防渗处理，计算满足可灌比的水泥粘土浆浆液材料的 d85 粒径为(   )
A、0.20mm          B 、0.15mm          C 、0.12mm           D 、0.08mm





12、某均质土坝坝体填筑料含有>5mm 砾石粘土料，级配 d15=0.02mm，d85=0.08mm。按<5mm 颗粒级配：<0.075mm 含量55% ，<5mm 的级配 d, 15=0.01mm，d,85=0.06mm。下列哪项反滤层设计 D15 值满足要求？(   )
A、≤0.7mm          B 、≥0.08mm          C 、0.7~0.1mm          D 、0.54~0.08mm
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13、某水库库容 4 亿 m3，拦河坝为均质土坝，坝高 80m，坝基上部 1m 厚为黄土状土，渗透系数 K1=2×10-4cm3/s，下部为砂砾石，渗透系数 K2=8×10-3cm3/s。坝上游设水平铺盖防渗， 下游贴坡排水加坝脚反滤排水沟。工程位于寒冷地区， 冻结深度 1.5m，坝基地面高程 0.0m，浸润线出逸点位于下游坝坡坡脚以上 0.8m 处。确定贴坡排水顶部最低高程及反滤排水沟底（含反滤层）最高高程。(   )
A、2.3m，0.5m              B 、2.3m，-1.0m                C 、2.8m，0.5m                       D 、2.8m，-1.0m





14、某水库库容 3.6 亿 m3 ，正常蓄水位 132.5m，设计洪水位 133.2m，校核洪水位 133.5m。拦河坝采用钢筋混凝土堆石坝，坝高 76m，上游侧设钢筋混凝土防浪墙，墙底与面板有效止水连接。计风浪爬高和安全加高后的总爬高：正常工况2.3m，非常工况 2.0m。计算防浪墙顶、底高程？(   )
A、134.8m，133.6m                B 、135.5m，134.5m              C 、135.5m，130.5m                  D 、135.5m，132.5m





15、混凝土重力坝进行溢流坝挑流消能方案设计时，库水位 48.0m，下游水位 8.0m，下游河床面 0.0m，挑坎处单孔水面宽 12.0m，单孔泄流 720m3/s。经计算， 挑流水舌至坝址距离 L=74.92m，将水舌挑距视为冲坑最低点，下游河底基岩冲刷系数 1.5。计算水舌挑距 L 与最大冲坑深度 tk  比，并分析对坝基的影响。(   )
A 、L/tk=3.53，满足             B 、L/tk=2.50，满足          C 、L/tk=3.53，不满足          D 、L/tk=2.50，不满足





16、某混凝土拱坝，采用表孔跌流消能，表孔流量 1500m3/s，净宽 12m，出口断面宽 10m，上游水位 560m，河床高程400m，鼻坎高程 535m。计算下泄水流射距（   ）。
A、79.2m          B 、90.3m          C 、87.4m          D 、79.2m






17、某岩积混凝土重力坝最大坝高 132m，建基高程 898m，坝基下岩体透水性成层状分布，坝基下 0~5m 岩体透水率 q>15Lu， 5~15m  岩体透水率 q=10~15Lu ，15~25m  岩体透水率 q=5~10Lu ，25~40m  岩体透水率 q=3~5Lu ，40~50m  岩体透水率q=1~3Lu ，>50m 岩体透水率 q≤1Lu。则坝基防渗帷幕深度和主排水孔深度分别为（   ）。
A 、45m，10m                                 B 、28m，10m                                         C 、45m，20m                                 D 、55m，20m







18、混凝土重力坝施工中应采用何种综合措施减少混凝土水化热温升？(   )
A、安排底纹季节浇筑基础约束区混凝土，高温季节夜间浇筑        B、混凝土拌合加冰，冷水拌合，预冷骨料
C、控制相邻坝块、相邻坝段高差                                D、控制浇筑层厚，层间间歇期，通水冷却
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19、某平原水闸， 为平底闸，下游设等宽消力池。闸前水位 33.96m，底板高程 28m；闸下水位 30m，护坦高程 27m。闸前行进流速 1.55m/s，流速系数 0.95，单宽流量 11.87m3/s·m，水流动能校正系数 α=1。则跃前水深 hC 9和跃后水深 hC”？	(   )
A、1.16m，4.43m                                B 、1.52m，3.92m C 、1.25m，4.18m                                D 、1.05m，4.66m





20、某水闸共 8 孔，每孔净宽 8m，中墩厚 2m，边墩厚 1m，缝墩厚 2m，建基坚硬完整岩基，按底板垂直水流方向分段长度的规范要求，结构布置宜（   ）。
A、两孔一联，共四联                        B、两侧一孔一联，中间三孔一联，共四联
C、两侧三孔一联，中间两孔一联，共三联      D、每四孔一联，共两联





21、某节制闸地基土层为粉质壤土和壤土，上下游设计最大水位差 5m，闸孔净宽 12m。闸底板顺水向长度和底板厚度初步拟定为?
A、10~20m，0.6m                                 B、10~20m，1.5m                          C、20~30m，0.6m                                  D、20~30m， 1.5m





22、某大型水闸，分离式闸底板宽 20m，底板顶高程 4.0m，厚 2.0m，地下水位 2.0m，地基土内摩擦角 25°,饱和重度 20.2kN/m3，粘聚力 20kPa。计算地基允许承载力（   ）。
A、520kPa          B 、420kPa          C 、370kPa          D 、460kPa





23、平原地区，地下水计算面积 2.17 万 km2 ，降雨入渗 30.9 亿 m3 ，山前侧渗 0.5 亿 m3 ，河道入渗 11.6 亿 m3 ，河道排泄9.1 亿 m3，潜水蒸发 13.4 亿 m3，地下水开发 14.1 亿 m3。计算地下水资源量为下列哪个选项（   ），并计算地下水资源量中的地表水重复量。
A、44.4 亿 m3               B 、43.0 亿 m3                C 、33.9 亿 m3                D、36.6 亿 m3






24、某调水工程分给受水区供水量 350 万 m3。该区域城镇生活需水量 75 万 m3 ，工业需水量 150 万 m3 ，农业需水量 200万 m3。优先保证城镇、工业用水的前提下， 生活用水 70%退水处理后全部用于农业，工业用水退水经处理后 10%用于农业、50%退入河道。则城镇、工业用水总耗水率为下列哪个选项（   ），并计算农业供水量满足程度。
A、0.47          B 、0.45          C 、0.37          D 、0.35
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25、某粘性土料场土层厚 8m，地下水埋深 2m，勘探方法选用下列哪种详查方法？(   )
A、以手摇钻和探坑为主     B、以探坑和洛阳铲为主           C、以探坑和钻孔为主       D、以洛阳铲和竖井为主





[image: ]26、某岩溶发育区甲、乙两河相距 5km，甲河床低于乙 20m，拟在甲河上修建水库，正常蓄水位 550km，根据连通试验，落水洞地下水流向 KW1 岩溶泉，乙河落水洞~KW2 区间为间歇性河流。大雨时，落水洞出水补给河流，详见下图。以下说法正确的是(   )
A、水库不会向乙河渗漏，甲河补给量减少
B、水库不会向乙河渗漏，甲河补给量不变
C、水库会向乙河渗漏，甲河补给量减少
D、水库会向乙河渗漏，甲河补给量减少






27、某大型水利枢纽工程需远迁移民 150 人，安置标准与当地相同，选择安置区现有耕地 1000 亩，林地 200 亩，总人口600 人，其中农业人口500 人。安置后对原居民耕地影响最大不超过20%，最多可安置移民人数？(   )
A、100 人     B 、25 人     C 、150 人     D 、188 人





28、某大型水利枢纽工程建设任务以洪水为主，结合防洪，兼顾发电。正常蓄水位 190.0m，死水位 150.0m，土地征收线191.0m，总库容 2.9 亿 m3 ，防洪库容 0.35 亿 m3 ，死库容 0.47 亿 m3。根据实物调查， 库区内各林地分布高程为：竹林地3300 亩（高程 147.0m 以下 800 亩，147.0~167.0m 范围 700 亩，167.0~190.0m 范围 1500 亩，190.0~191.0m 范围 300 亩），灌木林地 2200 亩（高程 147.0m 以下 800 亩，147.0~190.0m 范围 1200 亩，190.0~191.0m 范围 200 亩）。另移民远迁后居民迁移线上尚余成片竹林地 300 亩，高程 250~300m。各类林木清理单价：竹林 800 元/亩，灌木林 600 元/亩。计入本工程林地清理费？(   )
A、420 万元     B 、396 万元     C 、360 万元     D 、248 万元





30、某水利项目位于黑龙江哈尔滨木兰县，现状水土流失以中度水蚀为主，项目建设实际治理面积 100hm2 ，其中主体工程区 60hm2，道路区 10hm2，施工生产生活区 10hm2，料场区 10hm2，弃渣场区 10hm2，土壤流失模数分别为 150t/(km2·a) 、 200t/(km2·a) 、250t/(km2·a) 、300t/(km2·a) 、350t/(km2·a)。弃渣场包括甲、乙两个弃渣场，1:5000 遥感监测图上的图斑面积分别为 2503mm2 和 1505mm2 ，则甲、乙实际面积为（   ）。
A、5.25km2 ，4.75km2                                        B 、6.75km2 ，3.25km2 C 、5.75km2 ，4.25km2                                        D 、6.25km2 ，3.75km2
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1、某山区水库，库容 6 亿 m3 ，设计洪水位 200.0m，校核洪水位 201.0m，距离拦河坝左侧较远高程 190m 山垭设置岸边溢洪道，控制段布置山垭口，下接 i=0.01，长 400m 陡槽，末端挑流消能。溢洪道控制段 5 孔，单孔净宽 8m，为 a 型驼峰堰，堰顶高程 191.5m，进口底高程 189.5m，闸墩厚 1.5m，墩头半圆弧型。计算设计洪水位下的流量系数？(   )
A、0.43          B 、0.45          C 、0.47          D 、0.49






2、某溢洪道校核流量 2000m3/s，设计泄量 1200m3/s，泄槽坡比 0.005，断面为宽 20m 矩形。泄槽设置弯道， 设计转弯半径 120m，弯道进入前断面水深 3.0m，宣泄设计洪水、弯道急流冲击波形成第一个外侧水位最高点断面位置的转角？(   )
A、29°        B 、31°        C 、33°        D 、27°






3、某水库溢洪道控制段采用 WES 实用堰，堰面曲线定型水头 0.85Hmax，水库校核洪水位 1120m，设计洪水位 1116m，正常蓄水位 1118m，堰顶高程 1111m，控制段进口引渠底高程 1107m，出口泄槽连接段高程 1103.35m。计算堰顶附近允许负压值？(   )
A、-0.03m          B 、-0.13m          C 、-0.23m          D 、-0.33m






4、山区拟建高速大断面无压引水隧洞， 地处高地应力区，最大水平地应力 20MPa，方向 NE60°, 轴线 NE20°, 则下列说法正确的是（   ）。
A、轴线 NE20°, 洞线设平面曲线段           B、轴线 NW30°, 洞线不设平面曲线段
C、轴线 NW70°, 洞线设平面曲线段          D、轴线 NE70°, 洞线不设平面曲线段





5、某水利水电枢纽布置一无压泄洪洞，开挖后滴水严重，沿软弱接后面小量涌水，勘探分析地下水位线高于隧洞中心线13m，拟采用钢筋混凝土衬砌，不考虑排水的情况，衬砌结构外水压力？(   )
A、40~85kN/m2               B 、50~100kN/m2                C 、65~115kN/m2               D 、80~130kN/m2






6、某圆形有压隧洞长 900m，流量 10m3/s，隧洞内径 2.0m，糙率 0.012，洞口末端侧压水位 26m，局部水头损失 0.70m。计算隧洞进口的侧压水位（   ）。
A、29m          B 、30m          C 、31m          D 、32m
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7、某河床式水电站， 库容 5×108m3 ，电站装机 5×30MW，抗震设防烈度 8 度，进行整体稳定计算时，下列说法正确的是(   )。
A、可不考虑地震    B、只考虑水平地震    C、只考虑竖向地震       D、同时考虑水平和竖向地震






8、某水电站装机 3 台，采用立轴混流式水轮发电机组，导叶高 2.86m，电站设计水头 75m。当一台、两台、三台满发时，尾水分别为 308.05m、308.66m、309.30m，各工况下水轮机汽蚀系数 σ=0.14，汽蚀系数修正系数△σ=0.02 保持不变，运行水头均保持 75m。电站所在地海拔 308.05m，计算水轮机安装高程应为（   ）。
A、305.1m          B 、306.1m          C 、307.1m          D 、308.1m





9、某水电站厂房布置机组段长度由金属蜗壳尺寸控制， 尺寸为：+X7700 ，-X6500 ，+Y6000 ，-Y7000（单位：mm，X 为机组中心线方向），则最小机组段长度为（   ）。
A、15.8m          B 、15.2m          C 、15.0m          D 、14.2m





10、水电站厂房安装 6  台水轮发电机组，配一台双小车吊车作为厂内安装起重设备，关于吊车梁设计下列说法正确的是(   )。
A、按轻级工作制设计        B、应考虑短期组合进行正常使用极限状态设计
C、应进行疲劳强度验算      D、短期组合作用下最大裂缝宽≤0.3mm





11、某引水式电站，发电总水头 300m，装机容量 150MW，共 3 台，上游设 1 座气垫式调压室，调压室涌浪计算方法。
A．按前池正常蓄水位运行时，全部 3 台机组满负荷运行瞬时丢弃全部负荷作为设计工况，计算调压室最高涌波水位。
B ．按前池最低水位运行时，机组由 2 台至 3 台满负荷运行，计算调压室最低涌波水位，并用 3 台机组同时丢弃负荷的第二振幅进行复核。
C ．计算调压室涌波水位时，丢弃负荷时引水道的糙率取最小值，增加负荷时引水道的糙率取最大值。
D ．调压室的涌波水位可不计压力管道水击的影响。





12、均质土堤防高 10m，顶宽 10m，迎水坡坡比 1:2.5，背水坡坡比 1:2，堤身土渗透系数 5×10-5cm/s，堤基 5m 厚中粗砂（渗透系数 5×10-2cm/s），下面为不透水层。迎水面水位高程 4.0m，背水面水位高程-2.0m，堤底高程-4.0m。压坡工程措施后，堤出逸点距坝脚 5m。计算中粗砂层单宽渗流量（   ）。
A、2.5cm2/s          B 、3.2cm2/s          C 、3.6cm2/s           D 、4.8cm2/s
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13、某堤防堤身填土为壤土和砂壤土，设计洪水位 43.52m，堤前地面高程 38.8m，迎水面坡比 1:3，迎水坡脚基础为壤土，当量粒径（中等密度）为 2cm。水流平均速度 1.45m/s，河床允许不冲流速 0.9m/s，实测水流局部冲刷流速 1.55m/s，计算水流平行于岸坡产生的冲刷深度（n=0.25）。(   )
A、0.55m          B 、0.6m          C 、0.65m           D 、0.7m





14、某江堤地基为淤泥质土， 承载力低，采用塑料排水板进行排水固结，排水板宽 200mm，厚4mm，排水板布置间距？ （井径比 n=15）(   )
A、0.75m          B 、1.5m          C 、2.25m          D 、2.75m






[image: ]15、某防洪墙高 6.6m，按 50 年一遇标准，浆砌石挡墙护面，墙后填土与墙持平，共两层，上层壤土厚 3.0m，湿密度 γ1=16kN/m3，下层砂砾石厚 2.8m，饱和重度 γ2=20kN/m3。墙后地下水位距墙顶 3m（两层土分界线），墙前水位与前趾顶板平。墙自重 486kN，墙后水平压力 98kN，墙底地基土摩擦系数 f=0.35，计算挡墙抗滑安全系数（   ）（图中单位：cm）
A、1.15          B 、1.22          C 、1.38          D 、1.31







16、钢筋混凝土渡槽底宽 b=2.5m，糙率 n=0.014，槽长 500mm，进口底高程 525.71m，出口底高程 523.50m。当水深 h=1.8m时，请问渡槽过流能力和水流流态。(   )
A、17.5m3/s，缓流     B 、17.5m3/s，急流    C 、15.5m3/s，缓流   D 、15.5m3/s，急流





17、某灌溉泵站正向进水， 厂房内单排布置三台立式水泵，水泵肘形进水流道宽7.5m，相邻流道闸墩厚 1.5m，电动机风罩内径 6.0m，壁厚 0.5m，电动机所在层运行通道宽 1.5m。计算厂房机组中心距和主机间最小长度（   ）。
A、8.5m，27m                                         B、8.5m，28m                       C、9.0m，28m                                         D、9.0m，29m






18、土层中开挖一梯形渠道，边坡 m=2，糙率 n=0.025，长 L=2000m，底坡坡降 i=0.0003，流量 25m3/s，按 α=1.03 实用经济断面设计，采用浆砌石衬砌，防渗护面渗漏量 0.1m3/m2·d。计算渠道渗漏损失流量（   ）。
A、0.05m3/s          B 、0.04m3/s          C 、0.02m3/s           D 、0.03m3/s
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19、倒虹吸流量 60m3/s，管长 1000m，直径 4m，为双孔钢筋混凝土圆管道，糙率 0.014，局部水头约为沿程损失 1/10，则管总水头损失？(   )
A、1.12m        B 、1.23m          C 、1.32m          D 、1.41m



20、河道水位均匀平缓， 弯到附近布置无坝取水口，弯到水面宽 25m，弯到河槽中心线弯曲半径 500m。下列说法正确的是（   ）。
A、取水口布置在距弯到凹岸顶点下游 100m 处，引水角 30°~60°
B、取水口布置在距弯到凹岸顶点下游 200m 处，引水比<50%
C、取水口布置在距弯到凸岸顶点上游 150m 处，引水比<50%
D、取水口布置在距弯到凸岸顶点上游 200m 处，引水角 30°~60°



21、拦河坝采用混凝土重力坝，根据施工总进度，混凝土浇筑高峰时段（3 个月）各月浇筑量为 36000m3、46000m3、38000m3，每月工作 25 天，每天工作 20 小时，高峰时段月不均匀系数 1.25，日不均匀系数 1.20，小时不均匀系数 1.25。则混凝土浇筑设备小时生产能力不低于（   ）。
A、92m3/h        B 、100m3/h          C 、138m3/h           D 、150m3/h




22、坝基砂砾石开挖，采用 2m3 挖掘机装 15t 自卸式汽车。挖掘机工作能力 187.83m3/h，每装一车用时 2.5min，每天两班，每班 8h 工作制，班内工作利用系数 0.8，单机月工作台班数 40 台班，自卸车每运一趟循环时间 25min。以挖掘机作为主导机械，按月开挖 120000m3 进行设备配套（不计备用设备）计算，则需配自卸车数量（   ）。
A、20 辆    B 、25 辆     C、30 辆     D 、40 辆



23、水电站丰水年、平水年、枯水年径流量分别为 80 亿 m3 、59 亿 m3 、38 亿 m3。经调节计算，保证出力的相应流量为130m3/s，该水电站的调节性能为（   ）。
A、多年调节电站       B、不完全年调节点站        C、完全年调节电站      D、不能判别，需作具体分析


24、某水库回水成果表如下：
	断面号
	起点距
（m）
	堤前水位 35m 回水
	堤前水位 40m 回水

	
	
	Q=1000m3/s
	Q=1500m3/s
	Q=1500m3/s

	C.S.1
	0（坝址）
	35
	35
	40

	C.S.2
	2000
	35.05
	35.07
	40.05

	C.S.3
	3000
	35.2
	35.3
	40.28

	C.S.4
	4000
	35.4
	35.6
	40.58


①相同坝前水位、不同库区流量回水曲线水面比降是否符合一般规律？
②库区流量均为 1500m3/s 情况，不同坝前水位回水曲线和断面间水位差是否符合一般规律？
A、①符合，②符合      B 、①符合，②不符合       C 、①不符合，②符合       B 、①不符合，②不符合



25、混凝土重力坝建基面高程 328m，坝顶宽 5m，坝底宽 48m，正常蓄水位 385m，下游水位 334m。未设置防渗帷幕和排水孔情况下，坝基扬压力为（   ）。
A、12010kN/m          B 、14830kN/m          C 、16250kN/m          D 、13410kN/m
2017 下
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26、大型水电站地下厂房埋深 200~300m，围岩微风化至新鲜的厚层至巨厚层砂岩，岩层产状 NE70°~80°/NW∠60°。厂房区未发现规模断裂构造，发育 2 组陡倾角长大裂隙，走向分别为 NW295°、NW345°。则地下厂房长轴方向为（   ）。
A、NE30°        B 、NW300°        C 、NW350°        D 、NE70°




27 、某综合利用水库，淹没对象为耕地、农村居民点、工业企业。水库正常蓄水位 285m，汛期降低水位运用，汛期限制水位 260m。坝前回水影响不显著的某断面，5 年一遇回水位 260.2m，20 年一遇回水位 260.5m。水库风浪爬高 0.8m，船行波浪高 1.2m，则断面居民迁移线高程和耕地征收界线高程为（   ）。
A、261.3m，261.1m                B 、261.7m，261.4m                    C 、286.2m，285.8m                D、286.2m，286.2m




28 、重庆某水库淹没影响一集镇需另选址复建，规划设计水平年常住人口规模 2000 人，随迁企业通勤人口300 人，流动人口 500 人。编制修建性详规文件过程中，需进行供水工程规划，设计条件如下：最高日居民生活用水定额按规范取上值；公共建筑用水量按居民生活用水 15%估算；管网漏失水量和未遇见水量，按上述居民生活用水和公共建筑用水之和20%取值。当地只有家庭手工业小作坊，无成规模企业，消防独立供水，集镇新址水源条件高，可基本按全日供水工程规划，日供水量为（   ）。
A、509m3/d          B 、455m3/d          C 、419m3/d           D 、365m3/d




29、西南紫色土区山地丘陵区，某水利工程弃渣场布设于河道左岸二级台地上，占地类型为荒草地、耕地， 主要堆放工程洞挖弃渣，堆量 40 万 m3，最大堆高 30m，顶高程 1228m。周边存在较大敏感因素，抗震设防烈度 VII 度，基础内存在软弱夹层，软土层粘聚力 100kPa，内摩擦角 20°。采用弃渣中块石料作为拦渣工程材料，拦渣工程基础为土质地基。经水文计算，河流 30 年一遇供水位 1202m，50 年一遇供水位 1204m，100 年一遇供水位 1206m。则选用何种拦渣墙类型及建筑顶高程较经济合理？(   )
A、干砌石拦渣墙，1204m                        B、干砌石拦渣墙，1206m
C、浆砌石拦渣墙，1204m                        D、浆砌石拦渣墙，1206m







[image: ]30、北方土石山区某县小流域面积 30km2，多年平均降水 460mm。上游约 14.5km2 为土山区且水土流失严重，洪水径流系数 0.8；下游 15.5km2 为石山区，水土流失轻微，洪水径流系数 0.4。上下游均有多个地形和地质条件较好的坝址。小流域出口下游为丘陵区，适宜建小型灌区。对该小流域进行综合治理，石山区拟建坝一座，竖井放水，同一水平面设三个边长 40cm 矩形放水孔，孔顶以上水深 1.2m（平面布置下图），计算放水流量（   ）。
A、0.7m3/s          B 、1.2m3/s          C 、1.7m3/s           D 、2.2m3/s
2017 下
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