1.某综合利用的水利枢纽工程，其总库容为 5.8 亿 m3，防洪保护农田面积为 80 万亩，灌溉面积 45 万亩，电站装机容量 250MW。枢纽为粘土心墙砂砾石坝，坝高 95m，其工程等别及大坝建筑物级别应为以下哪项？
A.I 等工程 1 级     B.II 等工程 1 级     C. II 等工程 2 级        D.III 等工程 2 级







2.某堤防工程，设计采用均质土堤，防洪重现期为 50 年，不允许越浪设计，堤顶临水面设有钢筋混凝土防浪墙，1.2m，已知，设计洪水位 203.20m，设计波浪爬高为 1.3m，设计风雍增水高度忽略不计，确定该堤防堤顶高程哪项合理？
A.203.80m                    B.203.90m                    C. 204.00m                          D.204.10m







3.综合利用水利工程，包括：水库、供水及灌溉工程， 水库正常蓄水位 281.00m，设计洪水位 281.50m，校核洪水位383.00m。拦河坝为粘土心墙堆石坝，坝顶高程 286.25m，无防浪墙，不计风浪爬高及竣工后沉降，心墙顶高程最合理的是：
A.284.50m                    B.283.50m                    C. 282.50m                          D.281.50m







4.山区水利枢纽，水库总库容：7.8 亿 m3，大坝为混凝土重力坝，坝高 134m，正常运行静水位 380.00m，校核洪水位 380.90m，坝顶防浪墙与坝体连成整体钢筋混凝土结构，关于坝顶高程和防浪墙顶高程的设计，哪个较适宜？
A.380.00m            381.20m                                    B.380.50m          381.70m
C.380.90m            381.90m                                    D.381.00m          382.20m






5.混合式开发电站工程，水库总库容5.96 亿 m3，拦河坝为沥青混凝土心墙堆石坝，坝高 122m，引水发电系统布置于右岸，引水隧洞长 1.5km，地面式厂房，装机 2 台，单机 135MW，该工程规模，拦河坝建筑物级别为：
A.大（1）型   1 级                       B.  大（1）型   2 级
C.大（2）型   2 级                        D.  大（2）型   1 级
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6.综合利用水利水电工程，拦河坝为混凝土重力坝，2  级建筑物，导流明渠结合过水围堰。枯水期：围堰挡水，渠道泄流；汛期：堰顶（基坑）明渠联合过流。堰前设计静水位 112.0m，围堰使用 17 个月，堰址河床高程 100.00m，堰前波高 0.6m，过水围堰为碾压式混凝土结构，失事后淹没损失及对工程总工期影响小，水库库容关系：
	水位（m）
	105
	110
	115
	120
	125

	库容（108m3）
	0.05
	0.08
	0.11
	0.30
	0.50


分析汛期过水围堰过水时的设计洪水位标准：
A.汛期 3 年一遇     B.汛期 5 年一遇     C.汛期 10 年一遇     C.汛期 20 年一遇






7.某中型水闸（3 级水工建筑物）内有一矩形截面（b×h=200mm×500mm）的 C25  混凝土简支梁，露天环境，跨度l0=4.5m，使用期均布线性荷载，永久荷载标准值为 gk=17.5KN/m（含自重），可变荷载标准值为 qk=11.5KN/m。由承载力计算，截面已配纵向受拉钢筋为 2φ14+2φ16（均为二级钢筋），As=710mm2 ，c=35mm，经计算，荷载效应标准组合作用下长期刚度 B=1.33×1013N•mm。梁的扰度最接近？
A.12.9mm                    B.12.1mm                    C.11.6mm                    D.13.6mm






8.排水泵内现浇轴心受压混凝土柱，计算长度 l0=4m，混凝土标号 C20，断面尺寸 b×h=200mm×250mm，对称配置HRB335 钢筋，短边各配 3φ12（AS,=678mm2）（二级钢筋），并按规范要求配置箍筋。轴心受压柱破坏的极限轴向力接近
A.680KN                        B. 590KN                           C. 510KN                        D. 440KN






9.地处气候温和地区的某灌区钢筋混凝土渡槽，在结构设计时，二类环境下耐久性要求。关于砼结构设计参数，哪项正确。
A.混凝土标号 C25F250                                        B.水灰比 0.65
C.混凝土保护层 20mm                                        D.最小水泥用量 260kg/m3





10.某水闸启闭层框架主梁 b×h=250mm×250mm，其相交次梁传来的集中静载 Pqk=65KN，集中活载 Pgk=90KN，承载力安全系数取 K=1.2。主次梁相交处次梁两侧的附加箍筋（双肢箍）采用 HPB235 钢筋，如下图，配筋合理的是：
A.每侧 3φ8                B.每侧 4φ8              C.每侧 5φ8                D.每侧 6φ8
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11.某水库总库容 9.93×106m3，灌溉面积 4.35×104 亩，粘土心墙坝高 59.7m，上游坡比 1:2.5，混凝土框格干砌块石护坡；下游坡比 1:2.5，采用混凝土框格草皮护坡。水库波浪平均波长为 25m，平均高 0.8m，累积频率为 5%波高为 1.56m，干砌块石密度 2.2t/m3，按有关规范计算干砌块石护坡在局部波浪压力作用下所需护坡厚度取多少较合适。
A.0.50m                        B. 0.60m                             C. 0.70m                      D. 0.80m







12.山区灌溉水库总库容 035 亿 m3，拦河坝为碾压式土石坝，最大坝高 60m，上游坝坡坡比为 1:2.75，干砌块石护坡，正常运行条件下，设计计算风速 20m/s，坝前水深 9.0m，莆田公式计算平均波高为 0.95m，平均波长 10.8m，取 K△0.78， KW=1.1，计算坝体超高时，其波浪爬高值为下列哪项较合适？
A.2.12m                        B.1.95m                             C. 1.77m                      D.1.58m







13.已知某水库大坝为均质土坝，坝体筑料为含有大于 5mm 砾石的粘性土料，级配曲线 d15=0.02mm，d85=0.08mm，按小于 5mm 颗粒级配分析，小于 0.075mm 颗粒含量 55%，小于 5mm 颗粒级配，d15 ,=0.01mm ，d85 ,=0.06mm,为降低浸润线，在下游设置了排水褥垫，排水体上游设反滤层，分析计算下列哪项反滤层 D15 范围值最满足要求？
A.0.20~0.08mm                                                  B.0.50~0.08mm
C.0.70~0.10mm                                                  D.1.20~0.20mm






14.土石坝坝基表土为黄土，厚度 1.5m，孔隙率为 0.34，渗透系数 5×10-4cm/s，其下为厚层砂砾石层，k 为 8×10-3cm/s，根据工程条件，上游采用水平铺盖，经计算，坝基渗流至下游坝脚处砂砾石层顶部剩余水头为 1.8m，设置透水盖重，计算分析地表无水时，透水盖重的最小厚度?（安全系数 2.0，盖重容重 2.1t/m3，黄土土粒比重 2.65t/m3）
A.1.5m                        B.1.0m                            C. 0.94m                       D.0.85m






15.混凝土重力坝，正常蓄水位 1110.00m，校核洪水位 1113.80m，溢流孔 5 个，单孔净宽 12.5m，堰顶高程 1098.00m，开敞式溢流堰（上游采用三圆弧曲线，上游堰面直立，下游 WES 幂曲线），溢流堰上游相对高度 65.00m，定型设计水头Hd 取最大水头（Hmax ）85%，侧收缩系数 ε=0.93，挑流段出口净宽 62.50m，挑流鼻坎顶高程 1072.50m，挑角 25°,泄校核水位时下游水位 1065.50m，g=9.81m/s,，校核时泄流量接近？
A.8050m3/s                B.88140m3/s                    C.8240m3/s                    D.8350m3/s
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16.重力坝设计符合要求的一项：
A.综合利用水库，总库容 11.4×108m3，拦河坝为混凝土重力坝，最大坝高 127.0m，可研阶段，调研、工程类比分析，确定坝体与坝基间的抗剪强度指标，据此计算确定满足要求的坝体断面。
B.混凝土重力坝，河床高程 58m，横缝上游面止水采用两道橡胶止水，止水间设排水井。
C.混凝土重力坝，河床高程 120m，基岩为花岗岩，坝基建在弱风化中部基岩上。
D.混凝土重力坝，正常蓄水位 783.0m，在坝基 695.0m 高程设基础灌浆及排水廊道，廊道上游壁与大坝上游面的距离为 5.5m。



17.混凝土重力坝断面及各水位见下图，按规范选取扬压力计算图形及系数，考虑自重、上游水推力、坝基扬压力三种荷载，按（SL319-2005）计算评价正常工况下坝基面的抗滑稳定安全系数及稳定性。（坝体混凝土与坝基接触面之间抗剪断指标：f,=0.8 ，c,=0.8Mpa，水重 10KN/m3）
A.2.85 ，不满足    B.3.02 ，满足    C.3.22 ，满足     D.3.52 ，满足


18.混凝土拱坝施工期断面见下图，坝体横缝未灌浆，施工期坝基应力与稳定复核。混凝土重度 24KN/m3 ，水重10KN/m3 ，坝体外轮廓两点不考虑曲线影响，直线计（坝体单宽计算，铅直方向向下为正，水平方向向右为正，弯矩以逆时针为正）。坝体自重单独重用下，坝基面合力点距上游面的距离最接近那个，是否满足要求。
A3.86 ，满足    B.6.14 ，满足     C.3.86 ，不满足    D.6.14 ，不满足



19.碾压式混凝土拱坝，最大坝高 61m，建基面高程 750.00m，正常蓄水位 807.50m，防渗层采用二级配年呀混凝土，下列哪一项符合其抗渗等级的最小允许值及最小有效厚度。
A.W4        3.8m            B.W8        3.0m          C.W6        2.2m             D.W6        1.9m





20.泄洪闸 10 孔，单孔净宽 10m，闸底板高程-6.0m，正常蓄水位 1.5m，设计泄流量 2500m3/s，相应闸上、闸下水位为 2.0m，1.7m，闸前行近流速 1.2m/s，风浪爬高 0.8m。设计闸顶高程为？
A.2.0m                        B.2.8m                            C.3.0m                      D.3.8m
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21.平原水闸平底板型式，闸前水位 33.96m，底板高程 28.0m，闸后消力池，护坦高程 27.0m，水位 30.0m，闸前行近流速 1.55m/s，流速系数 α 取 0.95,；水跃前收缩水深 hc=1.5m，q=12.5m3/（s•m），消力池出口水面跃落△Z=0.85m，水跃淹没度 α 0 = 1.1，消力池扩散角为 0 时，消力池深最接近。（水重取 10KN/m3）
A.1.50m                        B.1.25m                            C.1.00m                      D.0.50m






22.水闸 1 级建筑物，布置 4 孔，每孔净宽6m，两孔一联，每联闸底板宽 15m，水流向长 20m，闸基为软弱地基，允许承载力为 80KPa。在基本组合工况下，垂直总荷载 24000KN，总力矩 21600KN•m，顺时针方向。抗滑稳定安全系数1.38。基底应力不均匀系数最接近哪个，是否满足稳定要求。
A.1.36    满足        B.1.46    满足         C.1.74     不满足      D.186    不满足






23.某日调节水电站，正常蓄水位为 100m，死水位为 96m，电站工作容量为 60MW，某日入库流量为 92m3/s，城乡供水从水库引水流量 3m3/s，从电站尾水引水灌溉流量 8m3/s，水库水量损失约 1  m3/s，下游水位 70m，本电站相应日调峰小时数接近一下那个。（出力系数取 8）
A.7 小时           B. 8 小时               C. 8.5 小时           D. 9 小时





24.灌区水源工程最大可供水量为 2.4 亿 m3，作物为水稻及旱作物，种植比例为 4:6，相应净灌定额为 350m3/亩、200m3/亩，渠道水利用系数为 0.65，田间水利用系数为 0.93。灌区设计灌溉面积不宜大于
A.65 万亩           B. 60 万亩             C.55 万亩           D. 50 万亩





25.坝高 100m 土石坝，F1、F2 ，两条断层通过，地震动峰值加速度 0.15g，坝址河床覆盖层为砂砾石夹粉质粘土透镜体，厚 45m ，k=3×10-2cm/s ，基岩为缓倾下游的侏罗系砂岩夹页岩，裂隙发育，Vp=3200m/s，下列哪一步是初步设计阶段查明和评价的主要工程地质问题？
A. F1 、F2 断层活性。
B.坝基砂砾石夹粉质粘土透镜体地震液化性。
C.坝基岩体渗漏及渗透稳定性。
D.坝基深层抗滑稳定性。


30.滚水坝集雨面积 1.65km2 ，10 年一遇设计，10 年淤积，年侵蚀模数：710t/（km2•a），泥沙干容重 1.33t/m3，排沙比为 0.3，其死库容为
A.8800m3                                        B.8200m3                                             C.6200m3                                   D.4300m3
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[bookmark: _GoBack][bookmark: bookmark8]01、某开敞式溢洪道控制段采用 WES 型实用堰，水库正常蓄水位 354m，设计洪水位 355m，校核洪水位 355.5m。溢流堰堰顶高程 347m，进口底板高程 340.5m，溢流堰上游铅直，Hd  = 0.75Hmax。关于堰顶下游堰面曲线， 下列选项中哪项较合适？
A Y = 0.10903x1.85              B Y = 0.11503x1.81              C Y = 0.10355x1.85              D Y = 0.10355x1.81





02、某溢洪道控制段采用 a 型驼峰堰，堰顶高程 243m，进口底板高程 240m，单孔净宽 12m，闸墩厚 1.5m，墩头为圆弧形。在设计洪水位 248.3m 时泄量为 740m3/s，闸墩侧收缩系数 0.90，不计行近流速影响。驼峰堰流量系数和需布设溢洪道孔数与下列哪项接近？
A0.43    3 孔    B0.46    4 孔    C0.50    3 孔    D0.52    3 孔





03、某开敞式溢洪道控制段采用 WES 型实用堰，堰后接 45m 宽泄槽，泄槽底坡 i=0.1，实用堰堰顶高程 900m，进口底板高程 897.6m，堰下收缩断面处底高程 895m。水库设计洪水位 904m，校核洪水位 905m。当校核洪水位下泄 1000m3/s 时，计算分析泄槽起始断面水深与下列选项中哪一项接近？（起始断面流速系数φ = 0.95，不考虑行近流速影响）
A1.72m        B1.84m        C2.22m        D2.34m





04、某山区水库溢洪道，设计洪水 100 年一遇，溢洪道下泄流量 1600m3/s，相应上游水位 1137.0m，下游水位 1124.0m。采用底流消能，消力池池宽 40m，长 50m，护坦顶高程 1114.0m，池深 3.0m。池内未设消力墩，平底护坦底板厚 1.5m，纵、横分缝间距 10m。消力池内收缩水深 2.3m，跃后水深 10.0m。计算护坦中部一个结构分块的脉动压力值与下列选项中哪一项接近？（脉动压强系数kp  = 0.05）
A±800kN        B±850kN        C±900kN        D±950kN





05、某大型水库溢洪道为 2 级建筑物，采用挑流消能。溢洪泄槽为宽35m 矩形，纵坡比为 1：5。挑流鼻坎顶高程 390m，下游河床高程 384m，表层 5m 岩石综合类别为Ⅳ类（冲刷系数 1.8），5m 以下岩石综合类别为Ⅱ类（冲刷系数 1.1），当库水位 450m 时下泄 2800 m3/s，下游水位 389m，此时下游冲坑深度与下列选项中哪一项接近？
A45.0m        B37.5m        C30.0m        D22.5m





06、某贯流式水电站设计单机引用流量 304.3m3/s，下游最低尾水位（一台机满发）307.509m，三台机满发时尾水位 308.83m。水轮机选型后经计算要求吸出高度Hs  = —7.8m，尾水管出口尺寸为 12.1m×11m（宽×高），水轮发电机组水平中心线高于尾水管出口底高程 3.66m。据以上数据， 机组的安装高程（水轮发电机组中心线高程）应设置为下列选项中哪个高程较为合理？
A299.10m        B299.60m        C300.10m        D300.60m
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8、某水电站压力钢管采用地下埋管，在接近厂房前设下弯段，使埋管由倾斜转为水平布置，进入厂房后为明管。钢管内径 2.5m，在埋管段满足Δ≥ [σ]φr1/E9条件。当考虑水机压力作用时，管内最大内水压力为 2.8MPa，采用 Q345 钢材，取σs  = 325MPa，双面对接焊，焊缝系数取 0.95。根据内水压力作用设计水平段管壁厚度，下列选项较为合理？
A15mm        B17mm        C19mm        D21mm





9、某水电站机墩设计，经分析计算，作用在机墩上的全部垂直荷载G = 2223.84kN，单位垂直力作用下的结构垂直变位δ = 1.67 × 10-7 m/kN。试计算机墩垂直自震荡频率接近下列选项？
A1556.7r/min        B2006.5r/min        C4691.3r/min        D5201.5r/min





10、在进行多泥沙河流河床式电站稳定计算时，应进行泥沙压力和水压力计算。某电站上游水深 20m，泥沙淤积高度 15m，泥沙内摩擦角 12°,泥沙的饱和重度为16 kN/m3。计算正常运行工况下作用在电站上游水面下 10m 处水平荷载强度与下列哪一选项接近？
A230 kN/m2              B180 kN/m2              C150 kN/m2              D120 kN/m2





11、某水电站机墩为圆筒式，机墩内径 6m，外径 10m，发电机容量为 100000kVA，功率因数为 0.85，机组额定转速400r/min，机墩承受的正常扭矩标准值与下列哪一选项接近？
A1770kN . m         B1870kN . m          C1970kN . m         D2070kN . m





12、某土堤采用现浇混凝土板护面，护坡底高程为 30.5m，护坡顶高程为 37.5m，护坡坡比为 1:3。设计波浪高 H=1.5m，波长 L=30m。关于混凝土板整体稳定所需的护面板厚度 t 的设计，下列哪一选项较合理？（混凝土容重为24 kN/m3，系数η = 0.1）
A0.1m         B0.15m         C0.2m         D0.25m





13、某粘性土堤防，堤防的防洪标准为 30 年，堤高 5m，填筑土的标准最大击实干密度为16.5 kN/m3。下列哪一选项的设计压实干密度满足规范规定的设计压实度最低要求？
A13.8 kN/m3              B14.2 kN/m3              C14.9 kN/m3             D15.2 kN/m3




14、某防洪堤迎水坡脚采用抛石防护，石块重度r0  = 26.5 kN/m3 ，流速为 4m/s，请问下列粒径选项中哪一选项满足其最小抗冲刷要求？（采用倾斜底坡）
A0.35m        B0.50m        C0.65m        D0.80m
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15、某新建防洪墙， 建基底层为较密实沙砾石层，设计防洪标准为 50 年，有关结构尺寸见下图（单位：m）。经计算分析，防洪墙前趾的顺时针力矩M1  = 1360kN . m，其对应的反向力矩M2  = 520kN . m，竖直力Σ G  = 450kN，请问防洪墙基底最大应力和最小应力值最接近下列那一选项？
A156 kN/m2       32 kN/m2                  B136 kN/m2       45 kN/m2
C165 kN/m2       28 kN/m2                  D147 kN/m2       33 kN/m2
[image: ]


16、北方地区设计流量 50m3/s 的灌溉渠道，梯形断面，砂壤土地基，渠道内边坡系数为 2.0，渠底比降 i=0.0002，渠床糙率 n=0.02。请问下列那一选项不是经济实用断面的底宽和水深？
A7.50m    3.18m        B10.04m    2.86m        C8.20m    3.16m        D8.85m    3.00m




17、某梯形断面渠道， 边坡系数为 m=1.8，渠底比降 i=0.004，渠床糙率 n=0.02，底宽 b=2.1m。当正常水深h0  = 1.2m时，渠道通过的流量最接近以下哪项？
A9.50m3/s        B10.5m3/s         C12.0m3/s        D13.0m3/s




18、某水电站有压引水隧洞，洞长 900m，内径 2m，洞进口最低运行水位 31m，单机设计引水流量 10m3/s。糙率 0.012，经计算局部水头损失 0.7m。隧洞出口顶高程24m。试确定该工况下隧洞出口的测压水位约为多少？是否满足规范要求？
A 25.0m，不满足    B26.0m，  满足    C27.0m，  满足    D28.0m，  满足




19、某从渠道取水的供水泵站工程，已知渠道通过单泵流量时的水位为 99.3m，通过加大流量时的水位为 100.8m；出水池最高运行水位为 152.6m，最低运行水位为 149.3m。泵站最高杨程和最低杨程最接近以下哪项？（水头损失取 1.5m）
A54.8m    50.0m        B54.8m    51.5m        C53.3m     50.0m        D ．53.3m    51.5m




20、规划在某地山区建一座 2 亿 m3库容的灌溉水库，水库最高水位 890m，拦河坝修建在河谷弯道上，凸岸山坡坡度45°,覆盖层厚 20m，岩性为千枚岩。施工期修建一个北西向明流型式导流洞，洞径8m，宣泄 5 年一遇洪水 1200m3/s。后期改建为龙抬头式泄洪洞，并在其左侧建一输水隧洞。导流洞为 7m×9m（宽×高）的矩形断面。平均底高程 830m，工程后期采用混凝土封堵后将导流洞改为泄洪洞。下列选型中哪一个满足规范对封堵体设计的要求？
A 封堵体长度为 6.5m，顶部回填灌浆，接触灌浆，封堵体周边岩体进行固结灌浆
B 封堵体长度为 3.5m，顶部回填灌浆，接触灌浆，封堵体周边岩体进行固结灌浆
C 封堵体长度为 3.5m，顶部回填灌浆，封堵体周边岩体进行固结灌浆
D 封堵体长度为 6.5m，接触灌浆，封堵体周边岩体进行固结灌浆
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21、某工程拦河坝施工采用隧洞导流，上下游围堰全年挡水，基坑无覆盖层。围堰闭气后基坑积水及堰身含水量共计22200m3，要求初期排水在 5 天内排完，此期间基坑平均渗水量 250m3/h，多年日平均降水量 6mm，日最大降水量 24mm，基坑汇水面积 100000m2。基坑初期排水平均强度最接近以下哪项？
A440m3/h        B460m3/h         C485m3/h        D535m3/h




22、某工程坝基砂砾石开挖， 采用 2m3挖掘机装自卸汽车。挖掘机每装一抖循环时间 30s，抖铲充满系数 0.90，砂砾石松散系数 1.1；每班 8h 工作制，班内工作时间利用系数 0.8，单机月工作台班数为 56 台版。根据以上数据，按每月开挖强度 20 万 m3计算（不计备用数量），所需 2m3挖掘机数量应为以下哪项？
A3 台    B4 台    C5 台    D6 台


23、关于水库洪水调节方式的选取，以下哪种说法是不正确的？说明理由。
A 若防洪保护对象距水库较近、区间洪水较小，可采用固定控制泄量调度方式
B  防洪保护对象距水库较远、区间洪水较大时，若水库泄水传播到防洪控制点的时间大于区间洪水预报预见期及传播时间，可采用补偿凑泄的调度方式
C  防洪保护对象距水库较远、区间洪水较大时，若水库泄水传播到防洪控制点的时间小于区间洪水预报预见期及传播时间，可采用补偿凑泄的调度方式
D  防洪保护对象距水库较远、区间洪水较大时，若水库泄水传播到防洪控制点的时间大于区间洪水预报预见期及传播时间，可采用按防洪控制点已出现的水文要素判别的错峰调度方式


24、某水库各组回水计算成果见下表。
	
断面号
	
起点距（m）
	第一组
	第二组

	
	
	坝前水位 80m 回水
	坝前水位 75m 回水

	
	
	Q=1000m3/s
	Q=1500m3/s
	Q=1000m3/s
	Q=1500m3/s

	CS1
	0（坝址）
	80.00
	80.00
	75.00
	75.00

	CS2
	2000
	80.04
	80.05
	75.05
	75.07

	CS3
	4000
	80.14
	80.25
	75.20
	75.30

	CS4
	6000
	80.30
	80.51
	75.40
	75.60


第二组成果中两条回水曲线的水面比降是否符合一般规律？第一组与第二组比较，不同坝前水位两个设计流量各断面的水位差是否符合一般规律？说明理由。
	A 第二组：符合
	第一组与第二组比较：符合
	B 第二组：符合
	第一组与第二组比较：不符合

	C 第二组：不符合
	第一组与第二组比较：符合
	D 第二组：不符合
	第一组与第二组比较：不符合






25、某重力坝坝基岩体为厚层砂岩，岩层倾向上游，倾角 10°,砂岩中有粘土岩泥化夹层，该夹层在坝踵处埋深约 15m，在坝趾处埋深约 6m，坝趾下游约 75m  出露地表。经计算，坝基深层抗滑稳定不能满足要求。从经验判断，下列哪一选项的处理措施是比较经济合理的？说明理由。
A 上游坝踵处开挖齿槽截断泥化夹层    B 坝基岩体中开挖洞室阻滑键
C 下游坝趾处开挖齿槽截断泥化夹层    D 坝基设置抗滑桩




26、某厂房区岩体为砂岩石层，其产状为 NW330°/NE60°, 走向 NE50°的陡倾角断层较发育。实测最大水平主应力 5MPa，方向为 NE10°, 以下哪项的地下厂房轴线最优？说明理由。
ANE60°      B NE10°      C NW275°      D NW320°
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27、某水库工程的正常蓄水位为 810m。水库库尾有两个农村村庄，人口各 600 人，分布高程为810m~820m，规划该居民点不搬迁，沿库修建防护堤进行防护处理。水库泥沙淤积水平年为 30 年，经计算，甲村的 10 年一遇和 20 年一遇的水库淹没洪水回水计算断面高程分别为 813m 和814m，乙村的 10 年一遇和 20 年一遇的水库淹没洪水回水计算断面高程分别为 809m 和810m。不计风浪和船行波影响， 防护堤的安全超高采用 0.6m。则甲村和乙村断面防洪堤顶高程较为合适的是以下哪项？
A814.6m 和 811.0m        B813.6m 和 811.0m        C814.6m 和 810.6m         D814.6m 和 810.6m






28、西南某水电站建设征地区人均耕地 1.0~2.0 亩，生产安置人均耕地不低于 1 亩。根据环境容量分析结果，需外迁部分移民，地方政府结合移民和安置区当地居民意愿初步调查结果，确定在松新镇下坝村调剂部分耕地用于安置移民。下坝村规划基准年（2010 年）农业人口 1000 人，耕地 2000 亩，可调剂 500 亩耕地（不含居民点用地）用于安置移民。地方“十二五”人口自然增长率控制指标为 8‰，本电站计划于 2020 年下闸蓄水。请问该村规划水平年安置多少移民较为合适？
A330 人    B360 人    C500 人    D540 人




29、西南地区某低频泥石流沟，在泥石流过流区建有一座浆砌石拦沙坝，年久失修，坝址处现状断面型式如下图（图中单位：m）。已知浆砌石容重 2.1t/m3，基底摩擦系数为 0.45，坝前淤积泥沙深度为 3m，容重 1.5t/m3，内摩擦角为 6°；该区地震基本烈度为 6 度。某雨季，上游突发泥石流，流速 6.8m/s，流向与坝轴线正交，假设其容重与坝前淤泥沙相同。该次泥石流发生后，假设作用在拦沙坝上的水平向作用力总和为 23.2t，向下竖向力总和为 77.5t，关于该拦沙坝抗滑稳定性说法正确的是以下哪项？
A 不安全，抗滑稳定安全系数约为 0.98        B 安全，抗滑稳定安全系数约为 1.07
C 安全，抗滑稳定安全系数约为 1.15            D 安全，抗滑稳定安全系数约为 1.50
[image: ]


30、西南土石山区某水电站的一坡地弃渣场，弃渣量达 400 万 m3，拟采用挡渣墙防护，如图所示。挡渣墙顶宽 1m，高度 5m，面坡 1 ：0.4，背坡光滑直立，基底坐落于强风化基岩上。墙后弃渣水平堆置，堆置高度 4.5m，渣体不含水，弃渣容重 1.7t/m3，内摩擦角 30°,不考虑粘聚力。计算每延米挡渣墙所承受的土压力最接近以下哪项？
A ．1.30t                                                                                           B ．5.70t

C ．8.10t                                                                                            D ．17.2t

[image: ]
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