1 某综合利用水利工程，水库总库容 0.9 亿m3，最大坝高 75m，拦河坝为混凝土重力坝，防洪保护农田面积 70 万亩，并为 20 万亩农田提供灌溉用水，水库工程等别及大坝建筑物级别为哪一项？
A3 等，3 级    B2 等，2 级    C3 等，3 级提高到 2 级    D2 等，2 级提高到 1 级





2 某水利枢纽为 Ⅰ等工程，大坝采用混凝土重力坝，施工导流采用分 2 期导流方式。已知二期导流工期为 4 年，二期围堰采用土石结构，其中上游围堰最大堰高 25m，设计水位时上游围堰拦蓄库容 0.3 亿 m3，依据上述条件，判断二期上游围堰级别级设计洪水标准为哪一项？
A3 等，20 年一遇    B4 等，10 年一遇    C5 等，10 年一遇    D5 等，5 年一遇





3 某丘陵区综合利用水利枢纽工程，总库容 23.7 亿 m3。主坝采用粘土心墙沙砾石坝，抗震设防烈度为 7°, 坝顶上游侧设1.2m 高防浪墙，且防浪墙与防渗体可靠连接。正常蓄水位 381.00m，设计洪水位 381.50m，校核洪水位 383.30m，正常运用条件时最大波浪在坝坡上的爬高为 3.233m，最大风壅水面高度 0.013m；非常运用条件时最大波浪在坝坡上的爬高为2.049m，最大风壅水面高度 0.005m；地震涌浪高度 0.5m，不计地震沉降。综合以上，分析坝顶高程与以下哪项最为接近？
A384.55m        B385.05        C386.05        D386.55





4 某综合利用水利枢纽工程，总库容 1.5 亿 m3。拦河坝为混凝土重力坝，最大坝高 90m，坝顶上游侧设 1.2m 高防浪墙。发电厂为坝后式，主厂房内共安装 3 台单机均为 150MW 的水轮发电机组。正常蓄水位 463.50m，校核洪水位 465.00m，正常蓄水位波高 h1%=2.00m，校核洪水位波高 h1%=1.00m，波浪中心线距正常蓄水位和校核洪水位的高差分别为 0.80m 和0.30m。分析非溢流坝段坝顶高程与以下哪项最为接近？
A466.50m        B465.60m        C465.00m        D464.50m





5 平原区某泄洪闸，采用宽顶堰级闸顶开敞式泄洪，最大过闸流量 7520m3/s，闸室顶部设有 T 型梁式结构的门机工作桥和交通桥，梁高分别 1.10m 和0.90m，闸顶与桥面同高。已知水闸设计洪水位 123.00m，校核洪水位 123.40m，设计洪水位及校核洪水位泄洪时水面线在工作桥和交通桥梁处的水头跌落落差忽略不计。计算分析在泄水工况下的闸顶高程为以下哪项较为合适？
A124.00m        B124.50m        C124.80m        D125.00m





6 某水电站工程采用一次截断、隧洞导流的施工方案，其建筑物级别为 1 级。围堰为碾压混凝土拱形结构，最大堰高 25m，相应库容为 1.2 亿 m3，设计使用年限为 3 年。关于围堰设计洪水标准，以下哪一选项较为合适？并说明理由。
A50 年一遇    B30 年一遇    C20 年一遇    D10 年一遇
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7 一水电站厂房简支梁，安全级别为 II 级，持久状况系数 ψ=1.0，计算跨度 l0=4m，承受均布永久荷载标准值 Gk=8kN/m ，均布可变荷载标准值 Qk=6kN/m，跨中承受可变集中荷载，其标准值 Pk=10kN，无风荷载参加组合。根据《水电站厂房设计规范》，可变荷载标准值的长期组合系数 ρ=0.4.计算该梁跨中截面弯矩设计值 M 以及在正常使用极限状态验算时长期组合下的弯矩值 MI，以下哪个是正确的？
AM=43.2        MI=24.8        B M=38        MI=24.8        C M=38         MI=38        D M=43.2        MI=38





8 某小型水电站（4 级建筑物）内有一单跨混凝土简支板（一类环境），l0=2.33m，板厚 80mm。承受均布恒荷载标准值 gk=2kN/ ㎡（包括板自重），活荷载标准值 qk=3 kN/㎡，采用混凝土强度 C20 ，HPB235 钢筋，根据《混凝土结构设计规范》，板的纵向钢筋计算配筋量按哪个较为合适？
Aφ8＠200          Bφ10＠200        Cφ12＠200        Dφ16＠200





9 某水闸工程现浇轴心受压混凝土柱，计算长度 l0=4.3m，采用混凝土强度 C20，截面尺寸 b×h=200×250，对称配置钢筋，在短边各配 3φ12（A‘s=678 ㎡）。按照《水工混凝土结构设计规范》，计算该轴心受压柱破坏时的极限轴向力最接近以下？
A366kN        B610        C504        D433





10 某水库大坝为粘土宽心墙土石混合坝，最大坝高 37m，坝顶宽 9m，坝顶高程 139.5m，上游坡坡比 1:3.5，下游坡坡比
1:2.5，大坝总长 985m，大坝坝基为砂砾层，厚 3-12.2m，水库正常蓄水位 130.5m，校核洪水位 136.75m，多年平均年最大风速为 16.5m/s，风向与坝轴线夹角 45°。累积频率为 5%的波浪高为 1.63m，上游坝坡采用干砌方块石护坡形式，块石密度 2.65t/m³, 计算护坡厚度最接近以下哪个？
A0.25m        B0.35m        C0.45m        D0.60m





11 某均质坝，坝体材料为含砾粘土。经颗分实验，其大于 5mm 的砾石含量为 8.35% ，d85 为 0.085mm。筛除 5mm 以上砾石后余土的 d85 为 0.08mm，小于 0.075mm 颗粒含量为 35%。为防止坝坡发生渗透变形，拟在下游坡脚设贴坡排水，求其第一层反滤料允许的最大 D15 最接近哪项？
A1mm        B0.90mm        C0.80mm        D0.70mm





12 某土石坝下游坝基渗流出逸处为无黏性土，土层的筛分结果：d15=0.10mm，d85=0.5mm,Cu=3，按照《碾压式土石坝设计规范》，第一层反滤的级配指标应为以下哪项？
AD15＜0.5mm ，D10＜0.5mm，D90≤20mm                      B0.5mm＜D15＜2mm，D10＜0.5mm，D90≤20mm
C0.5mm＜D15＜2mm ，D10＜2.5mm ，D90≤40mm        DD15＜0.5mm ，D10＜1.0mm，D90≤25mm
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13 某水库拦河坝为均质土坝，坝高 35m，坝基表层土为黄土状粉质壤土，厚度为 2.5m，土粒比重为 2.7t/m³, 孔隙率为35%，渗透系数 K1=1×10-4cm/s，其下为砂砾石层，K2=6.8×10-3cm/s。已知下游坝脚处地面无水，据渗透计算成果，坡脚与地面交点处黄土状土底部测压管水头 2.5m。为防止渗透变形，拟在坝坡脚处做粗砂排水盖重，若粗砂湿容重为 2.1 t/m³,安全系数 K=2，计算的粗砂排水盖重厚度最接近以下哪项？
A1.75m        B1.55m        C1.45m        D1.10m





14 北方山区某水库库容 0.5×108m³, 挡水建筑物为粘土心墙土石混合坝，坝基高程 90.5m，最大坝高 85m。水库正常蓄水位 169.82m，相应坝下游水位 97.8m；设计洪水位 170.9m，相应坝下游水位 99.1m；校核洪水位 171.35m，相应坝下游水位 99.9m。经渗流计算分析，坝体浸润线在下游坡的出逸点为 105.6m。该地区冻土深度为 1.8m，波浪在下游坝坡上最大爬高 0.5m，若下游设贴坡排水，贴坡排水顶面高程最低应为以下哪项？
A107.1        B107.6        C108.1        D108.6





15 某混凝土重力坝为 3 级建筑物，水库正常蓄水位为 1060m，坝顶高程为 1062m,坝高 62m，坝基面高程为 1000m。为计算简便，假定坝体断面为三角形，坝体上游面直立，下游坡比为 1:0.7，下游无水，防渗帷幕置于上游面底部，防渗帷幕折减系数为 0.3。水的重度取 10kN/m³, 坝体混凝凝土重度取 24kN/m³。按《混凝凝土重力坝设计规范》，在正常蓄水位工况下，按抗剪强度公式计算坝基面抗滑稳定安全系数，并初步判断是否满足坝基抗滑稳定要求（坝基摩擦系数为 0.68）？
AK=1.07    坝基抗滑稳定不满足要求    BK=1.03    坝基抗滑稳定不满足要求
CK=1.03    坝基抗滑稳定满足要求      DK=1.07    坝基抗滑稳定满足要求





16 某混凝土重力坝坝高 70 米，泄洪要求在水位 190 米时总泄洪量 7800m³/s。比选后初定在 176 米高程设开敞式溢流孔（表孔），单孔净宽 15 米。已知表孔所在坝顶建基高程 150 米，坝体上游面铅直，表孔定型设计水头 12.5 米，侧收缩系数 0.9 ，不计行进流速影响。计算分许需设置表孔的表孔孔数为以下哪项？
A2        B3        C4        D5





17 某混凝土拱坝浇筑块尺寸为 20×40 米，该浇筑块上某点距离基面高度为 4 米，浇筑温度为 25℃,稳定温度 15℃,混凝土和基岩弹模均为 20GPa，混凝凝土应力松弛系数 0.5，泊松比 0.167，线膨胀系数 1×10-5/℃。根据《混凝土拱坝设计规范》计算该点的均匀温差应力为以下哪项？
A0.53MPa        B0.44        C0.32        D0.16





18 某混凝土拱坝，采用表孔跌流消能，已知该表孔流量为 1500m³/s，表孔净宽 12 米，表孔出口断面宽 10 米，上游水位560 米，河床高程 400 米，鼻坎高程 535 米。计算分析水垫塘水舌冲击区上游的水垫深度，以下哪项较为合适？
A35m        B32        C29        D26

42
19 某河流上水闸为平底板宽顶堰、开敞式水闸， 设计流量 2500 m³/s，从堰顶算起的下游水深 hs 为 5.5 米，计入行近流速水头的堰上水深 H0 为 5.98 米，按《水闸设计规范》A.0.2 公式计算，需要的水闸过流总净宽最接近以下哪个？
A120 米    B140        C160        D180





20 某蓄洪区进洪闸工程，闸室为平底宽顶堰开敞式结构，闸基座落在砂砾石地基上。根据地质资料，闸基土的 d5、d15、 d85 分别为 0.004mm、0.02mm、0.36mm，孔隙率为 0.40，小于 0.05mm、0.11mm、0.16mm 的土粒含量分别为 12%、48%、 56%。试问闸基出口段可能发生的渗流破坏形式为以下哪项？
A 流土破坏    B 管涌破坏    C 接触冲刷    D 接触流失




21 某无坝引水水闸工程，具有挡洪和引水功能，闸基座落在砂壤土地基土。根据地质资料， 闸基土的 d5、d15、d50、d85分别为 0.004mm、0.04mm、0.15mm、0.36mm，孔隙率为 0.38，为防止闸基出口段产生渗流破坏，在闸下渗流出口处设反滤层。试问下列哪组反滤料的级配能满足被保护土的稳定性要求？
AD15=1.97mm，D50=2.48mm        BD15=1.37mm ，D50=2.92mm
CD15=2.68mm，D50=5.88mm        DD15=3.52mm ，D50=6.68mm





22 某河口挡潮闸，具有泄洪、排涝、挡潮减於及蓄水等多项功能，单孔净宽 15 米，共 33 孔，闸门位于挡潮侧。该闸设计泄洪流量 6400m³/s，相应上游水位 3.88 米，下游水位 3.7 米；校核行洪流量 7000m³/s，相应闸上水位 4.02 米，闸下水位 3.79 米；闸上正常蓄水位 2 米，相应闸下潮水位-2 米；闸下设计挡潮（百年一遇）水位 3.9 米，对应闸上蓄水位-2 米。下列哪项是挡潮闸抗滑稳定的控制工况？
A 校核泄洪工况    B 正常蓄水工况    C 设计挡潮工况    D 设计泄洪工况





23 某旱作农田排水区面积 20k ㎡，设排水泵站，由于沟提水入外河。假如排涝标准 5 年一遇，24 小时降水 1.5 天排出，设计净雨深 110mm，请按平均排除法计算排水泵站的设计排涝流量最接近哪项？（泵站每天实际开机时间按 t=18h 计）
A17m³/s        B20        C23        D26





24 某地区现状生产总值为 22.5 亿元，万元 GDP 用水量 280m³, 规划到 2020 年生产总值翻一番。通过采取节水措施，  降低管网漏失率 65%，用水总量降至现状的 60% ，2020 年万元 GDP 用水量为多少？
A168m³      B84        C98        D140
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[bookmark: _GoBack][bookmark: bookmark10]1 某大型水库，土石坝型。校核洪水水位 1380 米，设计洪水位 1375 米。溢洪道控制段采用 WES 应用堰，堰顶高程 1362米，堰面曲线为 Y=0.05X1.85 ，上游面铅直，进水渠底高程 1345 米，计算此堰的定型设计水头与下列哪个相近？
A17 米    B15 米    C13.5        D12






2 某山区水库溢洪道采用挑流消能，其控制段使用堰顶高程441 米，过流净宽 75 米。下接矩形断面泄槽。挑流鼻坎顶高程 390.7 米，挑角 25°, 100 年一遇洪水时，库水位 452.5 米，下游水位 385 米，下泄流量 6200m³/s（流速系数取 0.93）。鼻坎末端铅直水深 2.1 米，坎顶至下游河床高差 5.7 米。此时挑流水舌外缘挑距与下列哪个相近？
A104 米    B114        C124        D134





3 某水库溢洪道消力池宽 50 米，池长 40 米，底板厚 0.6 米，底板纵、横缝间距 12 米，在下泄设计洪水 700  m³/s 时，池内收缩水深 0.6 米，共轭水深 7.9 米。此时作用在消力池中部底板上的脉动压强值与下列哪个接近？
A30kN/㎡    B36        C41        D46





4 某水库为 II 等工程，岸边溢洪道建基于岩基，泄槽末端采用挑流方式消能。泄槽为矩形，宽 95 米，纵坡 1:4，挑流鼻坎高程 390.7 米，挑角25°。反弧半径 50 米，鼻坎下地面高程 385 米。当库水位 452.5 米时，溢洪道下泄 7600  m³/s，挑距 110 米，下列哪个高程数值满足鼻坎基础最小防冲齿墙的要求？（综合冲刷系数 1.4，要求墙底高程低于冲刷坑后坡面下 1 米，安全后坡比 1:4）
A349.1 米    B357.5        C375.6        D386.6





5 某水利水电工程，枢纽布置一无压泄洪洞，开挖后洞内沿裂隙面和软弱结构面有大量滴水和线状流水。经勘探分析地下水位线高于洞底 13 米。设计拟采用钢筋混凝土衬砌，在不考虑排水的条件下，需考虑作用在衬砌结构上的外水压力，关于其取值范围，以下哪项较为适宜？
A13-51kN/㎡    B32-76        C77-102        D83-130






6 某工程引水发电隧洞直径 6 米，电站设计水头 90 米。经过对地质条件的综合分析及方案比较，拟采用钢筋混凝土衬砌，并进行固结灌浆处理。初拟灌浆孔深度及最大灌浆压力，以下哪个较为合适？
A3 米和 1.5MPa        B3 米和 0.5MPa         C6 米和 1.5MPa        D6 米和 0.5MPa
2013 下
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7 某水电站河床式厂房基础为基岩，上游设有灌浆帷幕和排水孔，顺水向距离上游墙为 8 米。厂房基础底面上游水头为80 米，下游水头为 30 米，基础底面的顺水向长度为 30 米，水的容重取 10kN/m3，作用在厂房基底单位宽度上的扬压力最近？
A6500kN/m        B10000kN/m        C12900kN/m        D16500kN/m





8 某水电站进水口为一独立岸塔式有压进水口，正常蓄水为 905 米，汛限水位为 893 米，死水位为 880 米，电站引用流量为 136m3/s，进水口设置一道 6.5×6.5 米的事故检修闸门。根据上述资料初拟进水口底板高程为以下哪项合理？（侧向进水，与进水口几何形状有关的系数取 0.73）
A865 米    B866.5        C867.5        D873.5





9 某水电站压力管道采用光滑明钢管，最大设计流量为 8.7 m3/s，钢管的经济流速为 4.4m/s，水电站的设计水头为 143 米（含水锤压力升高）；钢管的容许应力[σ]=129.36MPa，焊缝系数为 0.9。拟定压力钢管的内直径和管壁厚度，以下哪个合理？
A1.2 米和 8 毫米    B1.2 和 12         C1.6 和 12        D1.6 和 8





10 某水电站进水口采用压引水，设计引用流量为 15 m3/s，进口尺寸为 2.5 米×4 米（宽×高），进水口为矩形断面平顺收缩， ζ=0.1。计算进口的局部水头损失与以下哪些最接近？
A0.03 米    B0.02        C0.011        D0.005





11 某贯流式水电站，设计单机引用流量 304.3 m3/s，下游最低尾水位（一台机满发）为 307.509 米，三台机满发时尾水位为 308.83 米。水轮机选型后经计算要求吸出高度 Hs 为-7.8 米，尾水管出口尺寸为 12.1×11 米（宽×高），水轮发电机组中心线距尾水管出口底高程 3.66 米。据以上数据，计算初拟机组的安装高程（水轮发电机组中心线高程）为以下哪个？
A299.9 米    B299.55        C299.7        D300.15






12 某粘性土堤防，填筑土的标准最大击实干密度为 16.5kN/m3，堤防防护对象的防洪标准为 50 年一遇，堤高 12 米，下列哪项的干密度满足规范规定的压实度最低要求？
A14.8 kN/m3      B15        C15.1        D15.3
2013 下
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13  某堤防为均质土堤，堤高 8  米，堤顶宽度 6  米，迎水坡坡率为 2.5，背水坡坡率为 3，堤身为粉质壤土，渗透系数K=3.5×10-4m/s，堤基为粘土，渗透系数 K1=1.5×10-6m/s，背水侧无水。计算堤坡与堤基交点的渗透比降约为多少？
A0.3        B0.33        C0.37        D0.4





14 某河道 I 级堤防，设计洪水位为 6.1 米，设计波浪爬高为 0.7 米，设计风壅增水高度 0.01 米，若按不允许越浪设计，堤防的堤顶高程最接近以下哪项？
A6.8 米    B6.81 米    C7.81 米    D8.1 米






15 某堤防设计洪水位 6 米，堤内地面高程 0，如下图所示，弱透水层厚度为 1 米，初步判定为管涌破坏，土粒的重度27kN/m³,孔隙率为 0.4 ，i 处弱透水层承压水头为 3 米。若采用透水盖重处理，盖重最小厚度以下哪项较合理（盖重土石料的湿容重为 20 kN/m³) ?
A4.5 米    B3.5 米    C2.5        D2
[image: ]






16 某灌溉隧洞拟采用圆形断面，砼衬砌糙率为 0.015，隧洞底坡 1/1000，设计通过流量 2.2m³/s，综合考虑各方面因素，设计初拟圆形断面内径以下哪项合适？
A1.7 米    B2        C1.6        D1.8





17 某水电站动力引水渠道采用矩形断面明渠，底宽 12 米，水深 3.6 米，糙率 0.015，底坡 1/1000，动能修正系数取 1，重力加速度取 10m/s2. 当测得水深为 3.6 米时，通过流量最接近哪个？该明渠水流处于何种流态？
A162.4 m³/s    缓流    B156.4     缓流    C162.4    急流    D156.4     急流





18 已知某灌区工程干渠控制灌溉面积 7 万亩，设计灌水率 0.18 m³/（s.万亩），渠系水利用系数量 0.63.该干渠采用梯形断面，拟定渠道比降 1/4000，渠道内坡系数为 1，渠床糙率为 0.016 时计算该干渠的水力最佳断面水深，以下哪项最接近？
A1.24 米    B1.3        C1.34        D1.4
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19 某灌溉渠道倒虹吸管进口需设一沉砂池，设计流量 16 m³/s，含砂量为 30kg/m³, 泥沙平均粒径 0.4mm，沉砂池采用定期冲沙，水温为 20℃,沉砂池工作水深为 2.5 米，计算沉砂池的最小宽度以下哪项合适？
A10 米    B12.8        C13.5        D15





20 某泵站前池最低水位、设计水位、最高水位分别为 10 米、11 米、12 米；出水池最低水位、设计水位、最高水位分别为 120 米、121 米、122 米。各工况泵站水头损失均简化按 1.5 米计。泵站的最低扬程和最高扬程符合下列哪项？
A111.5 米和 113.5 米    B110 和 111.5         C110.5 和 111.5        D109.5 和 113.5






21 某工程拦河坝为混凝土面板堆石坝，施工期采用明渠导流，上、下游围堰全年挡水施工，施工期基坑排水 1.5 年。基坑无覆盖层，汇水面积 10×104 ㎡，坝址区多年日平均降水量 24mm，日最大降水量 48mm；基坑施工弃水量为 120m³/h，围堰设计水位时基坑渗水量 250 m³/h。基坑经常性排水的最大排水强度应为以下哪个？
A370 m³/h        B450        C570        D650





22 某工程拦河坝为混凝土拱坝，混凝土全年施工，根据施工总进度安排，高峰年混凝土浇筑量 60 万 m³。采用 20t 缆机吊 6m³罐入仓，吊运一罐的循环时间为 5min，缆机台月实用生产率为 2.4 万 m³；高峰年月不均匀系数 1.4，缆机台数由月浇筑强度控制，缆机备用系数取 1.0.根据以上数据计算所需缆机台数为以下哪个？
A2 台    B3 台    C4 台    D5 台






23 某电力系统夏季典型日负荷曲线如下表。规划建设某水电站设计保证出力 0.5 万 kW，设计工作位置安排再日负荷图的82-85 万 kW 之间。水电站设计工作容量为多少？
	时间（h）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	负荷（万 kW）
	69
	61
	56
	56
	57
	61
	65
	72
	74
	85
	85
	79

	时间（h）
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	负荷（万 kW）
	78
	77
	74
	76
	78
	81
	92
	100
	98
	91
	81
	77


A1.5 万 kW        B2        C2.5        D3
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24 某水库各组回水计算成果见下表。第一组成果重天然水面线与回水曲线的水面比降关系是否符合一般规律？第二组成果中同一坝前水位情况下不同库区流量的回水曲线的水面比降关系是否符合一般规律。
	断面号
	起点距（m）
	第一组
	第二组

	
	
	P=5%
	坝前水位 80m 回水

	
	
	天然
	回水
	Q=1000m3/s
	Q=1500m3/s

	C.S.1
	0（坝址）
	45
	75
	80
	80

	C.S.2
	2000
	51
	75.3
	80.04
	80.05

	C.S.3
	4000
	57
	75.5
	80.14
	80.25

	C.S.4
	6000
	65
	75.6
	80.3
	80.51


A 第一组符合，第二组符合       B 第一组符合，第二组不符合
C 第一组不符合，第二组符合     D 第一组不符合，第二组不符合






25 某闸坝高 27 米，坝区地震基本烈度 7 度。河床覆盖层厚约90 米，自上而下为 4 层：一层为现代冲积层夹崩积块石，厚 10 米左右；二为 Q3 冲积砂卵石层，厚约 30 米，下部夹厚 4 米的粉细砂层；三为 Q2 冲积砂砾石，厚约 25 米，底部为厚约 8 米的湖积粘土层；四层为 Q2-Q1 孤石、漂砾夹砂，厚约 25 米。针对上述地质条件，下列哪项对该坝基主要工程地质问题的判断是准确的？并说明其他选项存在的问题。
A 坝基渗透稳定及粉细砂层地震液化问题    B 坝基渗漏及粘土层的承载力问题
C 坝基渗漏及渗透稳定问题                D 粉细砂层地震液化和粘土层的承载力问题






26 某水工有压隧洞，洞径为 8 米，隧洞内水压力为 3MPa，隧洞围岩容重为 2.5g/cm3 ，隧洞处最大主应力为水平方向，量值为 6.6MPa。请用岩体上抬理论判断，隧洞上覆岩体最小厚度最接近以下哪项？
A100 米    B120        C300        D400





27 某水电工程，其正常蓄水位 554 米，汛期限制水位 530 米，淹没主要对象有农村居民点、耕地、林地等，居民迁移设计洪水标准取 5%，耕地设计洪水标准取 20%，库尾段的水库淹没水位成果见下表。根据以上资料， 确定库尾末端居民迁移水位和林地征收水位高程最接近以下哪项？
	距坝里程（km）
	80
	86
	89
	94
	96

	20%天然水面线里程（m）
	552
	555
	557
	558.2
	558.5

	20%水库回水水位（m）
	556
	557
	557.7
	558.4
	558.5

	5%天然水面线里程（m）
	552.5
	556.5
	557.5
	558.7
	559.2

	5%水库回水水位（m）
	556.6
	557.6
	558.27
	559
	559.2


A559.2 米，554 米    B559.2 ，558.5         C559 ，558.4        D559 ，554

48
28 某水电工程因水库淹没需建一中型集镇，规划审定集镇规划水平年人口规模为 3500 人，最高日生活用水 110L/（人.d），当地有养大牲畜的习惯，规划大牲畜 650 头，用水量 55L/（头.d），公共建筑用水量按照生活用水量的 12%计算。管网漏水按上述用水量的总和的 20%计算。该集镇规划需修建一座污水处理厂和一处垃圾填埋场。该集镇的污水处理厂设计规模最接近？
A373t/d        B448        C404        D452






29 南方某小流域面积 10km2 ，多年平均降水量 1350mm。坡面上中部以乔灌草和耕地为主，下部为梯田，其间零星分布有村庄和道路。流域近 3 年土壤侵蚀量为 96000m³, 一次暴雨的径流模数为 40m³/hm2。现拟进行小流域综合治理设计。若在某坡面布设截水沟，量测其集水面积为 0.5 hm2 ，设计截水沟长 140 米，则该截水沟断面最大面积接近？（截水沟以3 年淤积计）
A0.3 ㎡    B0.4        C0.5        D0.6






30 陇南山区某小流域位于山洪泥石流灾害易发区，多年平均降雨量 850mm，区域地震基本烈度为 VI 度，拟在上游筑重力拦沙坝，坝顶宽 2 米，上、下游坝坡比分别为 1:0.8 、1:0.6，坝高 5 米。下游边缘渗透压力为 0，上游边缘渗透压力为24.75t，坝体与基础的摩擦系数为 0.75。若坝体水平力总和为 34.4t，坝体容重 2.3t/m³, 坝基扬压力作用在坝体上游面上的淤积物重量为 15t，坝体抗滑稳定系数最接近？能否满足抗滑稳定要求？
A1.15，满足    B1.05，满足    C1.15，不满足    D1.05，不满足
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