[bookmark: _GoBack]1 某中型水库溢洪道宽 25 米，泄槽长 130 米，采用挑流消能，其鼻坎末端高程 1134 米，挑角25℃ 。100 年一遇洪水时，相应库水位 1170 米，下泄洪量 1000m3/s。估算鼻坎处平均流速与以下哪项接近？
A27m/s        B25        C23        D20





2 某山区水库，设计洪水 100 年一遇，水位 1137 米，设计泄量 1600 m3/s；校核洪水 2000 年一遇，水位 1138 米，校核泄量 2000  m3/s；50 年一遇洪水时库水位 1134 米，下泄流量 900m3/s。其岸边式溢洪道泄槽、消力池宽 40 米，消力池位于土坝坝脚。靠山一侧山体岩石坚硬完整。经计算确定下游消力池底高程 1114 米，相应于 50 年、100 年、2000 年洪水下泄流量下的跃后水深分别为 9.9 米、10.5 米、11.8 米。超高按 1.2 米考虑时，分析计算消力池边墙顶高程最接近哪个？
A1124 米    B1125        C1126        D1127





3 某山区水利枢纽工程，水库溢洪道消力池底板分缝尺寸 10×10 米，地基为强风化砂岩，在消力池水流收缩断面处，底板厚 1.2 米，时均压强 20kN/㎡，脉动压强 64 kN/㎡，下游水深高于底板 8 米。当抗浮安全系数 1 时，其收缩断面处底板所需固地基的有效深度与以下哪个接近？（岩石重度 26kN/m3，混凝土重度 24 kN/m3， 重度 10 kN/m3）
A6 米    B7        C8        D9





4 某中型水库，按 30 年一遇洪水设计溢洪道消力池。溢洪道宽 25 米，采用渐扩式消力池，池深 28 米，池底高程 1955米，消力池出口宽 40 米。30 年一遇洪水库水位 1985 米，下泄流量 800m3/s，池内收缩水深 1.5 米，下游水位 1963 米。关于消力池长度以下哪个较合适？
A36 米    B40        C46        D50





5 某工程引水发电隧洞直径 6 米，电站设计水头 60 米。经对地质条件的综合分析及方案比较，拟采用钢筋混凝土衬砌，并进行固结灌浆处理。初拟灌浆孔深度及最大灌浆压力，较为合适的是？
A3 米  1.2MPa         B3 米  0.5MPa        C6 米  1.2MPa         D6 米  0.5MPa






6 某水库右岸布置有压泄洪隧洞，进口断面尺寸 3.5×3.5 米（宽×高），洞径 3.5 米，出口断面尺寸 2.5×3 米（宽×高）。隧洞进口底板高程 342 米，出口底板高程 341.54 米，流量系数 0.74。隧洞上游水库水位 362.62 米，下游河道水位 335.8 米。估算该隧洞的泄量最接近哪项？
A110m3/s        B120        C130        D140
2016 下
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7 某工程有压隧洞全长 1000 米，平面上为直线布置，底坡采用单一纵坡，坡度0.05%，断面形式为圆形，直径 8 米。隧洞尾部设方形阀室，洞身段和阀室段以渐变段相连。根据相关要求，计算并判断水力设计要求的最小渐变段长度及渐变厚断面尺寸为哪项较为适宜？
A12 米  4.5×4.5 米    B12 米  3.5×3.5 米    C8 米  4.5×4.5 米    D8 米  3.5×3.5 米




8 某小型引水式水电站地面厂房坐落在岩集上，中间某机组段长 19 米，宽 22 米。厂房建基高程 459.8 米，水轮机安装高程 474 米，安装间地面高程与发电机层地面同高，均为 486.8 米。厂房下游施工期 10 年一遇洪水位485.1 米，20 年一遇洪水位 486.4 米。该机组段 486.8 米以下混凝土体积约为 6350m3，蜗壳及机组等机电设备共重 14250kN。按厂房上游侧无水考虑，复核该机组段设备安装基本完成后，遭遇 20 年洪水情况下的抗浮稳定安全系数与哪个最接近？
A1        B2        C3        D4





9 某水电站装机三台，选用立轴混流式水轮发电机组，导叶高度 2.86 米，电站设计水头 75 米，当一台、二台、三台机满发时，电站尾水位分别为 308.05 米、308.66 米、309.3 米，若各运行工况下水轮机汽蚀系数为 0.14、汽蚀系数修正系数为0.02 保持不变，且运行水头均保持为 75 米，关于水轮机的安装高程，以下哪个合适？
A305.1 米    B306.1        C307.1        D308.1





10 某综合利用水库，其电站厂房上部结构为排架和梯形钢屋架，其排架由上下柱组成，下柱与吊车梁牛腿顶平齐，高 20米；上柱高 4 米，吊车梁与轨道总高 1.8 米，为了提前进行机组安装，要求在未完成屋架安装前实用桥机。该排架起吊临时荷载后，按《水电站厂房设计规范》要求，轨顶最大横向位移限定值最接近哪个？
A105mm        B9.5        C8.5        D7.5




11 某水电站压力钢管布置中，前段采用地下埋管，在接近厂房前设下弯段，然后埋管由斜向转为水平布置，进入厂房后为明管，钢管内径 2.5 米。当考虑水机压力作用时，管内最大内水压力为 1.95MPa，采用 Q345 钢材，取 σs=325MPa，双面对接焊，焊缝系数取 0.95。初拟水平明管段管壁厚度，以下哪项较为合理？
A10mm        B12        C14        D16






12 某防洪堤防堤材料以中砂为主，设计堤高 8 米，防洪标准 50 年。针对填筑堤料进行的试验结果为，最大孔隙比为 0.3，最小 0.17。以下哪项的压实孔隙比满足堤防设计压实最低要求？
A0.9        B0.92        C0.21        D0.26
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13 某堤防设计洪水位6 米，堤内地面高程0，如下图所示，弱透水层t1 厚度 1 米，初步判定为管涌破坏，土粒的重度27kN/m³,孔隙比 0.4。经渗流计算，i 处弱透水层承压水头 3 米。若采用透水盖重处理，盖重最小厚度为以下哪个？（盖重土石料的湿容重为 20 kN/m³)
A4.5 米    B3.5        C2.5        D2
[image: ]
14 某江堤为城市防洪堤，迎水侧坡比 1:2.5，堤前有窄滩，设计采用干砌条石护坡，块石重度为 25kN/m³。计算波高 1.1米，波长 25 米。满足规范要求的砌石最小护坡厚度最接近？
A0.2 米    B0.25        C0.3        D0.35




15 某堤防工程，设计堤高 8m，防洪标准 50 年。筑堤材料以中莎为主，最大干密度 2.24g/cm3，最小为 1.67g/cm3，施工质量检查中，针对已完建筑堤料进行试验结果为平均干密度 2.04g/cm3。关于堤防工程设计干密度及施工质量是否满足规范要求，以下哪项是合适的？
A2.15g/cm3      不满足    B2.00g/cm3       满足    C1.95g/cm3       满足    D1.85g/cm3      满足




16 某矩形断面钢筋砼渡槽，底宽 b=2.5m，糙率 n=0.014，槽长 500m，进口底高程 525.71m，出口底高程 523.50m，当水深 h=1.8m 时，该渡槽过流能力与以下哪项符合？
A13.45m3/s        B15.45m3/s        C17.45m3/s        D19.45m3/s





17 某大型灌溉输水工程，采用梯形断面明渠，设计流量 320m3/s，边坡系数 2.0，选定渠道底宽 24.5m，读到底坡 1/25000，采用预制混凝土衬砌，设计选用渠道糙率为 0.016。工程运行后，实测设计流量情况下水深 7.0m，试核算渠道实际糙率与以下哪项接近？
A0.013        B0.015        C0.017        D0.020





18 某泵站前池最低水位、设计水位、最高水位分别为 10.00m、11.00m、12.00m，出水池最低水位、设计水位、最高水位分别为 120.00m、121.00m、122.00m，各工况泵站水头损失均简化按 1.5m 计。泵站设计扬程、最高扬程符合以下哪项？
A111.50m        113.50m        B110.00m         111.50m         C110.50m        111.50m         D110.00m        113.50m





19 拟设计一梯形断面灌溉渠道，选定边坡系数 m=1.0，底坡 i=0.001，过水面积 A=10m2 ，谢才系数 C=45m0.5/s，水力最佳断面尺寸与以下哪项接近？
A b0=1.94m        h0=2.34m        B b0=2.50m        h0=2.15m        C b0=1.50m        h0=2.50m         D b0=1.20m        h0=2.62m
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20 某工程倒吸虹管设计流量 60m3/s，管长 1500m，管径 4.0m，采用双孔钢筋砼圆管道，糙率为 0.014，局部水头损失约为 0.17m，总水头损失与以下哪项接近？
A1.58m        B1.68m        C1.75m        D1.85m





21 某工程为碾压混凝土重力坝，施工期采用明渠导流，上、下游围堰全年挡水施工，施工期基坑排水 1.5 年。基坑无覆盖层，汇水面积 1.0×105m2，坝趾区多年日平均降雨量 12mm，日最大降水量 24mm，基坑施工弃水量 150m3/h，围堰设计水位时基坑渗水量 250 m3/h。基坑经常性排水最大排水强度与以下哪项接近？
A400m3/h        B450m3/h         C500m3/h        D600m3/h






22 某工程坝基砂砾石开挖，采用 2m3挖掘机装自卸汽车运输。挖掘机每装一斗循环时间 30s，铲斗充满系数 0.90，砂砾石松散系数 1.1，每班 8h 工作制，班内工作时间利用系数 0.80，单机月工作台班数为 56 台班。根据以上数据， 按月开挖强度 20 万 m3计算（不计备用系数），所需 2m3挖掘机数量与以下哪项接近？
A3 台    B4 台    C5 台    D6 台





23 某水电站在水库范围内，建库前多年平均河道水面面积 15k ㎡，建库后水面面积为 26 k ㎡，坝址以上流域多年平均降雨深 1600mm，径流深 900mm，水面 1300mm，求该水库建库后多年平均年额外蒸发损失量最接近哪项？
A660 万 m3      B1430        C1560        D3380






24 某建设项目建设资金拟由项目法人投入的资本金和银行贷款构成，银行贷款利为 7.84%。经财务现金流量分析，本项
目全部投资财务内部收益率为 3.22%。满足还贷的条件下，资本家财务内部收益率计算值复核哪种规律？并说明理由A 小于 3.22%        B 大于 3.22%        C 大于 7.84%        D 在 7.84%-3.22%之间





25 某闸坝高 20 米，场地地震动峰值加速度为 0.15g，闸基河床覆盖层厚度 60 米，上部为松散粉砂，厚 2-4 米；中部为粉细砂层，厚 30 米，夹多层厚 1cm 左右的粉质壤土，结构较密实；下部为含砾细砂，厚 27 米，密室。下伏新近系粘土岩。
坝基开挖深度 6-10 米，上下游围堰采用防渗墙接粘土岩方案。根据上述情况，下列哪项是正确的？请说明理由， A 基坑开挖存在渗透破坏问题    B 地基可能存在不均匀变形问题
C 地基开挖存在严重涌水        D 地基可能存在震动液化问题
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26 某土石坝心墙防渗料的试验成果如下表。下列哪项的料场质量相对较好？请说明理由
	料场编号
	天然含水
率（%）
	粘粒含量（%）
	塑性指数（%）
	渗透系数（cm/s）
	最优含水
率（%）
	有机质含
量（%）
	水溶盐含
量（%）
	PH 值

	I
	18
	23.2
	14
	3.35×10-5
	16.6
	1.23
	1.20
	7.6

	II
	22.8
	25.8
	19.3
	1.04×10-6
	17.6
	0.56
	3.22
	7.4

	III
	20
	35.3
	18.1
	3.70×10-6
	18.5
	0.35
	2.20
	7.5

	IV
	23.6
	36.7
	22.5
	1.35×10-6
	18.6
	2.56
	1.07
	7.7


AI        BII        CIII        DIV




27 西南紫色土地区某小流域，面积 35k ㎡，多年平均降水量 900mm，人多地少，水土流失严重，属于省级水土流失重点治理区，小流域出口建有一座卡口站。项目区分布有土层较厚的荒坡地（见下表），拟开垦部分荒坡地修建梯田，其余部分荒坡地种植水土保持林。
荒坡地面积统计表
	坡度(°)
	<10
	10—15
	15-20
	20-25
	25-30

	面积（hm2）
	400
	100
	100
	100
	100


最大可开垦荒坡地面积是多少？若在其余荒坡地上种植水土保持林，栽植密度 2000 株/ h ㎡，当年成活 18 万株，其造林成活率是否达到验收规范要求？
A500 h ㎡  未达到    B500 h ㎡  达到    C700 h ㎡  未达到    D700 h ㎡  达到





28 拟再黄河中游某小流域的合适位置引洪淤漫，若淤漫定额为 3000m³/h ㎡，洪水含沙量为 350kg/m³, 淤漫层干容重取1.25t/m³, 则淤漫厚度最接近哪项？
A12cm        B10        C8        D6





29 西南某水电站库区华弹镇整体受淹。根据 2010 年实物指标调查和经济社会调查结果，该镇现状建成区人口组成包括：集镇机关企事业单位职工 500 人（其中户籍人口200 人），镇政府所在地金沙村户籍人口 1200 人（其中非农业 200 人），华弹中学在校学生 1000 人（其中寄宿生 600 人）。移民安置规划对该镇后靠整体复建，如不考虑新址范围现有人口，该镇复建新址基准年人口规模最接近哪项？
A500 人    B2000        C1700        D2700






30 某河流备案设有客货码头一座，码头与 1km 外某集镇通过汽车便道相连接，在进入集镇前 500 米处，分出一条汽车便道通往农村军民点，该居民点人口 1200 人，便道长度 2km。通过水电工程实地查勘， 发现客货码头、集镇与农村居民点全部淹没。根据初拟的移民安置方案，码头和集镇后靠复建，复建码头和新建集镇之间连接道路的长度为 800 米；农村移民搬迁至集镇内集中安置，为方便农业生产，规划修建一条从新建集镇通往原生产区的道路，长度 2km。按照单车道四级公路 100 万/km、汽车便道 80 万/km、机耕道 30 万/km 的复建标准，本方案中的公路工程复建投资最接近哪项？
A240 万元    B224        C140        D124
2016 下
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