上午
1. 泵站流里12.5m3/s,装机8MW: 引水灌溉面积55万亩,求泵站等别和等级。
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2. 波浪爬高：周32
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3. 水闸闸顶高程：交通桥控制
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4. 心墙高程：周28 133.5
5. 进水池直径10
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6. 粒径
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7. 混凝土结构涉及参数
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8. 坝后式电站洪水标准

9. 梁裂缝宽度：0.24，满足

10. 孔隙比（类似）
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11. 堰面曲线

12. 粗砂盖重
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13. 坝面厚度
14. 主坝、副坝填筑材料：1.64，1.60
15. 素混凝土受压：
16. 泄洪闸采用潜孔弧形闸门，频繁局部开启①考虑动荷载②考虑运输，采用分片，高度方向上、下两片，采用高强螺栓连接，施焊密封③面板正应力、剪应力、折算应力，折算应力不小于容许应力。④主梁挠度小于1/500
解答：1正确：频繁局部开启应考虑动荷载2正确3错，折算应力应小于1.1aX容许应力4错，潜孔式主梁挠度1/750
17. 水平地震力
18. 混凝土题： 
19. 坝踵正应力
20. 锚索
[image: ]
21. 钢绞线
22. 重力坝布置：
23. 清理：1600+1座桥
24. 淹没高程：
25. 冲淤库容：
下午
1. 综合燥率、流速：0.191
2. 水砂压力：
3. 消力池深度
[image: ]
4. 沉降：13.2
[image: ]
5. 水闸：四联
[image: ]
6. 机组：85.2
7. 渠道超高：12.12
8. 吊车梁： 
9. 水头损失：类似，数据有差别
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10. 无坝引水： 
[image: ]
11. 直线段：220
12. 收缩段长度
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13. 壁厚：
[image: ]
14. 拱坝温度应力：0.53原题
15. 拱坝布置：开挖选项
16. 测压水头：不确定
17. 封堵体： 
18. 进水口，拦污栅：
[image: ]
19. 隧洞轴线： 
20. 泄槽洪水标准： 
[image: ]
21. 砂砾料储量：
[image: ] 
22. 施工排水：原基坑积水 22200m3，基坑渗漏250m3/h,汇水面积100000m2，多年平均日降雨量6mm，日最大降雨量24mm（不确定），5天排完，求基坑初期排水强度。  460
23. 适合那种坝型：重力坝、拱坝、心墙坝、面板堆石坝
24. 影子价格：原题
[image: ]
25. 地质问题：原题
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