2021年注册土木工程师（水工结构）专业案例考点回忆

	序号
	上午
	下午

	1
	土石坝，库容1.8亿方，坝高150m，偏安全考虑，问大坝设计校核洪水标准
	浆砌石围堰洪水标准，坝高11m，库容0.3亿方。取下限洪水标准

	解答
	判断为Ⅱ等、1建筑物，洪水标准不提高按2级取，取的上限（有群友取的下限）
	库容和坝高两者均满足才行，确定为5级围堰，洪水标准取下限，3年一遇

	2
	土石坝求防浪墙高程、坝顶高程。
	闸顶高程

	解答
	类似这道题
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	类似下题，高程受交通桥控制
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	3
	1级大坝，然后基本烈度8级，1%、2%对应的峰值加速度值，问设计烈度和设计峰值加速度
	非黏性土坝基沉降


	解答
	设防级别甲级，然后设计烈度提一级，峰值加速度取2%对应值（坝高超过200m，抗震规范3.0.5 取1%）
	土石坝E3.4 注意pi为坝体荷载产生的竖向应力

	4
	HPB335,直径36mm钢筋、混凝土等级C30、基本烈度8级，钢筋锚固长度
	拱坝深孔流量，三孔、非淹没出流，集中折减系数0.98


	解答
	根据钢筋级别和混凝土等级查表格确定锚固长度初值，然后直径大于25，基本烈度8级乘以相应系数1.1和1.15,确定最终锚固长度
	深孔圆形进口计算流量系数0.8，H要取出口中线高程。流量好像是A：5680

	5
	简支板求纵向钢筋
	碾压砼拱坝构造，分缝，止水


	解答
	类似下题，跨度是2.33m，保护层25mm答案应该是440mm
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	正确选项是分缝50m（拱坝和碾压砼坝规范要求不一致，应该以题干碾压砼坝为准）,其他选项错误1：防渗等级应该是w8，2：竖向排水管不应设置在上游面防渗层中:3：坝高超高100属于高坝，应该设置两道止水。

	6
	计算梁的挠度


	渡槽流态流量，长500m,水深1.8m，矩形。其他值记不太清了


	解答
	类似下题。Bs需要自己计算，
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	判断按明渠均匀流计算，Q=17,5，然后临界水深1.71，故为缓流

	7
	梁截面配筋
	无坝凹岸取水，问位置和距起点的长度，水面宽50m


	解答
	类似下题，梁高500mm,答案有争议，有选择1根14的，有选择2根10。
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	弯曲段凹岸取水，距起点位置套公式，答案好像选200m那个。

	8
	城门洞高度计算，已知流量、洞宽、拱角、水深
	泵站进水前池，6台机组。每两台一组，流量好像是3.5每台,水深和解答例题一样


	解答
	结果水深+直墙加高+拱高，选8m
	类似下题，计算选9.0m
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	9
	重力坝水垫深度计算
	安装间最小长度


	解答
	简单题
	先按照蜗壳和发电机尺寸计算机段最大尺寸9.1，然后安装间尺寸乘以1.25系数=11.375。选11.4。

	10
	通气孔面积计算
	水闸初拟最小防渗长度


	解答
	钢闸门规范附录B.0.1 Vw为闸门孔口流速。
	先查表确定允许渗透坡降5，然后根据上下游水头差确定防渗长度，然后减去底板顺水流长度，答案是

	11
	压力钢管抗外压稳定压力值？
	混凝土小时生产能力，最大浇筑块15*20厚0.5，初凝时间2.5h,出机到入仓时间1h，K=1.1,月高峰浇筑强度3.3万方/月

	解答
	压力钢管A.3.1 计算临界外压后 允许值除以抗外压稳定安全系数2
	按照上面式子计算是99m按照下面校核是110m,取大值
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	12
	3级建筑物重度盐雾区梁混凝土使用年限，抗渗等级，混凝土标号
	隧洞出口顶部水头是多少，能否满足要求

	解答
	50年，W8，C35
	算出来水损是5点多，水头好像是240.2m，比隧洞顶部高十几米，远高于2m满足要求

	13
	堤防非黏性土料通过相对密度，最大、最小孔隙率，求设计孔隙率最大值
	开敞实用堰堰面曲线,求Hd

	解答
	选项值应小于计算值
	《溢洪道》A1.1，已知堰面曲线，先假设P1/Hd>1，再利用参数反推Hd，验证假设合理。

	14
	高流速无压洞设置曲线段错误
	厂房纵轴线选择

	解答
	
	最优3，最差1
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	15
	重力坝抗滑稳定安全系数计算
	破碎风化料和软岩填筑粘土坝的，用什么指标

	解答
	注意给了防渗帷幕中心线和排水孔中心线距坝踵距离，应选排水孔中心线的距离。坝体自重注意扣除廊道部分。
	土石坝规范4.1.13，碾压后的级配确定物理指标

	16
	重力坝判定问题
	求机墩正常扭矩值

	解答
	优先使用开敞式溢流孔；上游坝坡宜采用1:0.2~1:0（4.3.2条）
	套公式即可，答案忘了，周总书上原题改数据

	17
	拱坝防渗帷幕深度，给了坝高和各层透水率
	拱坝应力控制指标（原题如下）

	解答
	打到1-3lu层，并深入该层3-5m。
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	18
	最佳断面，求渠道水深和底宽
	流量15，土质渠道的转弯半径，末端需要设置退水设施吗

	解答
	常规题
	4级渠道，转弯半径算出来75还是85（忘记了），选项是选100m的,（两个选项是50，两个是100）然后末端需要设置退水设施

	19
	最优含水率，20%
	水电站厂区布置原题

	解答
	20%±3%，选题中的17%-22%。
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	20
	堤防判别，
	水闸的地基应力不均匀系数，地基承载力能否满足要求

	解答
	含泥量12错、防渗墙深入土基应该不小于1.0（6.6.3）。
	计算结果好像是1.46，不均匀系数满足，但承载力不满足，最大应力应小于1.2倍的地基允许承载力

	21
	宽顶堰流过流量
	弧形闸门求高度

	解答
	给了流量系数和侧收缩系数
	感觉是钢闸门3.1.8 正常蓄水位减堰顶高程加0.3~0.5m

	22
	基坑初期排水总量
	求反滤料第一层D15值

	解答
	
	土石坝反滤层计算题，D15小于9D85 D15大于5D85且大于0.1，选择0.1~0.53这个选项

	选做题

	23
	
	计算砂的储量，
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	24
	甲乙两村，人口安置合计，影响系数10%和15%
	下面原题，（水量损失没有，其他都一样），算出来也是8h
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	25
	给各地类侵蚀模数，淤积年限等，计算水库死库容
	林地和桥梁的处理范围，正常水位下的林地，以及死水位3m以下的桥梁。

	解答
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	最后是水保两道题一起的，第一个求抗滑稳定，第二个求抗倾覆稳定

	26
	水土保持分区数量及名称
	征地补偿

	解答
	4个
	专业项目补偿费，从题干中选出几项加和。《征地移民》2.14.4-4

	27
	隧洞涌水量
	

	解答
	集水面积×降雨量×入渗系数/365
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