












2025年注册水工结构专业案例考试
模拟试卷
（上午部分）
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1.  某丘陵区水库，具有防洪、供水、发电及灌溉等综合功能，总库容 1.8 亿 m3 ，装机容量 250MW 。大坝主坝采用混凝土重力坝，最大坝高 130m，并在坝体设置溢洪坝段泄洪，大坝的副坝为均质土坝，最大坝高 95m。根据以上条件，关于该枢纽工程的工程等别，大坝的建筑物级别及洪水标准，那个选项较为合适？
A. Ⅰ等工程，主坝 1 级，副坝 1 级，设计洪水 500 年一遇，校核洪水 5000 年一遇
B. Ⅱ等工程，主坝 2 级，副坝 2 级，设计洪水 100 年一遇，校核洪水 2000 年一遇
C. Ⅱ等工程，主坝 2 级，副坝 1 级，设计洪水 100 年一遇，校核洪水 2000 年一遇
C. Ⅱ等工程，主坝 1 级，副坝 1 级，设计洪水 100 年一遇，校核洪水 2000 年一遇解答(     )
















2.  某河道堤防工程，主要保护对象为一城市，现状城市常住人口约 25 万人，根据水文分析计算提供的成果，设计堤防断面的 100 年一遇洪水水位 67.0m，50 年一遇洪水水位 66.0m，30 年一遇洪水水位65.0m，土堤总高度 15.0m，按照不允许越浪条件，确定该堤防工程的竣工堤顶高程以下哪一选项符合规范要求？（设计波浪爬高、风壅增水高度合计取 1.0m，预留沉降量为堤高的 3%）
A. 69.00m                       B.68.45m                        C. 68.25m                        D. 67.80m
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（上）           备考咨询微信：dayu_nm_cn

2
3.  某丘陵区综合利用水利枢纽工程，总库容 23.7 亿 m3。主坝采用粘土心墙沙砾石坝，抗震设防烈度为 7 度，坝顶上游侧设 1.2m 高防浪墙，且防浪墙与防渗体可靠连接。正常蓄水位 381.00m，设计洪水位 381.50m，校核洪水位 383.30m，正常运用条件时最大波浪在坝坡上的爬高为 3.233m，最大风壅水面高度 0.013m；非常运用条件时最大波浪在坝坡上的爬高为 2.049m，最大风壅水面高度 0.005m；地震涌浪高度 0.5m，不计地震沉降。综合以上，分析坝顶高程与以下哪项最为接近？
A. 384.55m                     B. 385.05m                      C. 386.05m                     D. 386.55m
解答(     )



















4.  地处气候温和地区的某灌区 3 级钢筋混凝土渡槽，计算跨度 12m，在结构设计时，按二类环境考虑。关于混凝土结构的设计参数，哪项正确？
A.  基本组合承载力安全系数 1.3                        B.  槽身的挠度限值 30mm
C.  槽身裂缝宽度限值 0.3mm                              D.  混凝土的最大碱含量无限制
解答(     )
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5.  某中型工程单跨简支吊车梁(断面 300mm×700mm)，弯矩设计值 320kN·m，剪力设计值 170kN，不配置弯起钢筋，仅配箍筋（双肢箍），以下哪项箍筋配置较合适?(砼强度等级 C25，钢筋主筋 HRB335，箍筋 HPB235 ，as=50mm)
A. A8@100                    B. A8@200                     C. A8@150                     D. A8@125
解答(     )



















6.  某均质土坝坝体采用分散性土填筑，填筑料含有>5mm 砾石粘土料，级配 d15=0.02mm，d85=0.08mm。按<5mm 颗粒级配：<0.075mm 含量 55%，<5mm 的级配 d, 15=0.01mm，d,85=0.06mm。下列哪项反滤层设计 D15 值满足要求？
A. 0.5~0.05mm               B. 0.7~0.05mm               C. 0.7~0.1mm                 D. 0.5~0.1mm
解答(     )
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7.  某开敞式溢洪道控制段采用 WES 型实用堰，水库正常蓄水位 354m，设计洪水位 355m，校核洪水位 355.5m。溢流堰堰顶高程 347m，进口底板高程 330m，溢流堰上游铅直，Hd=0.75Hmax，上游堰面采用椭圆曲线，a=0.28，关于堰顶上游和下游堰面曲线，下列选项中哪项较合适？
A. 上游： [image: ]，下游：y = 0.09310x1.85
B. 上游： [image: ]，下游：y = 0.09310x1.85
C. 上游： [image: ]，下游：y = 0.10355x1.85
D. 上游： [image: ]，下游：y = 0.10355x1.85解答(     )















8.  某砼重力坝，泄洪表孔为开敞式溢流堰，堰型为 WES，溢流堰总堰宽 40m ，Hd=0.8Hmax，上游面为铅直面，堰顶为 1110m（上游堰高>70m），侧收缩系数 ε=0.93。由于泄洪能力无法满足要求，现拟设置泄洪中孔辅助泄洪，孔口尺寸 7m×8m，孔底高程 1090m，流量系数 “=0.78。已知下泄校核洪水流量为 4500m3/s 时，对应上游水位 1116m，下游水位 1100m。试计算需要设置几孔中孔？
A. 3 孔              B. 4 孔              C. 5 孔              D. 6 孔
解答(     )
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9.  某混凝土拱坝，采用表孔跌流消能，已知该表孔流量为 1500m3/s，表孔净宽 12m，表孔出口断面宽 10m，上游水位 560m，河床高程 400m，鼻坎高程 535m 。水舌落点上下游有水位差，计算分析水垫塘底板上的冲击流速，以下哪项较为符合？
A. 40.5m/s                      B. 39.9m/s                       C. 38.8m/s                       D. 37.2m/s
解答(     )



















10.  某混凝土重力坝为 3 级建筑物，水库正常蓄水位为 1060m，坝顶高程为 1062m，坝高 62m，坝基面高程为 1000m。假定坝体断面为三角形，坝体上游面直立，下游坡比为 1:0.7，下游水位 1010m ，坝基设防渗帷幕并设有排水孔排水，排水孔中心距离上游面 6m。水的重度取 10kN/m3，坝体混凝凝土重度取 24kN/m3。在正常蓄水位工况下，坝基抗剪断摩擦系数为 0.8，凝聚力 0.8MPa，按抗剪断强度公式计算坝基面抗滑稳定安全系数，并初步判断是否满足坝基抗滑稳定要求？
A. K,=3.09，满足要求                    B. K ,=1.06，不满足要求
C. K ,=3.07，满足要求                     D. K,=1.06，满足要求
解答(     )
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11.  关于某 1 级拱坝枢纽布置的叙述：
①拱坝宜修建在河谷宽阔，地质条件较好，两岸完整厚实的岩基基础上。
②建基面应平顺，拱坝体型优先选择单曲拱坝。
③拱端内弧面的法线与利用岩面等高线的夹角不宜大于 60°。
④拱坝泄洪布置宜优先采用坝身孔口泄洪，并参考类似工程经验论证泄洪布置型式。以下均不正确的组合是哪项，并分别说明理由。
A.  ①②④           B.  ①②             C.  ②③             D.  ①②③④
解答(     )













12.  某水库库容 4 亿 m3 ，拦河坝为均质土坝，坝高 80m，坝基为砂砾石层，渗透系数 k=8×10-3cm/s。坝上游铺填黏土作水平铺盖防渗，下游贴坡排水加坝脚反滤排水沟。工程位于寒冷地区，冻结深度1.5m。以下关于水平铺盖的布置要求，符合规范要求的是哪项，并分别说明理由。
A.  铺盖前端的最小厚度宜取 1~1.2m，末端与坝身防渗体连接
B.  铺盖防渗性能较好，经渗流分析，大坝满足渗透稳定要求，故不再设置其它防渗措施
C.  铺盖采用的黏土，渗透系数按 8×10-5cm/s  控制，应在等于或略高于最优含水率下压实
D.  铺盖与坝基接触面应平整、压实，并宜设反滤层解答(     )
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13.  某山区水库总库容 1.2 亿 m3 ，拦河坝为面板堆石坝，坝底高程 110.0m。正常蓄水位 199.0m，设计洪水位高程 199.5m，校核洪水位高程 201m。初拟坝底处的面板最小厚度，下列选项中哪一个选项符合规范要求？
A. 0.30m                         B. 0.48m                          C. 0.55m                          D. 0.61m
解答(     )



















14.  某水库工程库容 6500×104m3，坝高 72m，大坝为黏土心墙石渣坝，施工导流隧洞布置于河床右岸，导流隧洞断面为城门洞型(衬砌后的底宽 7.5m、高 7.5m，顶拱圆心角 100°)，隧洞底板高程 1720m ，正常水位 1772m。围岩为Ⅲ类，与混凝土的抗剪断摩擦系数 0.8，凝聚力 0.7MPa。砼封堵体有效面积系数取底部 1.0、侧面 0.8，顶拱圆心角范围为非有效接触面，砼重度为 25kN/m3，水重度为 10kN/m3。不考虑混凝土封堵体承受的扬压力作用，作用水头位于封堵体的垂直中心处，则需要的混凝土封堵体长度为以下哪项?
A. 4m                              B. 5m                               C. 6m                               D. 7m
解答 (      )
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15.  某顺直段河流，河床质为粉细砂，河床宽度 60m，采用非淹没丁坝防护，丁坝长度 20m，坝前水深 3m，流速 1.2m/s，迎水面边坡系数 m=3，丁坝挑角 30°,计算丁坝局部冲刷深度(水面以下)，以下哪一选项较合适?(砂的重度 19 kN/m3，泥沙启动流速 0.41m/s)
A. 3.45m                         B. 3.55m                          C. 3.65m                          D. 3.75m
解答(     )



















16.  某平原地区的平底板式水闸，闸前水位 33.96m，底板高程 28.0m，闸前行近流速 1.55m/s ，单宽流量 q=12.5m3/（s·m），闸后设等宽消力池，消力池下游水位 30.85m，河床土质中砂为主，消力池后的海漫长度取多少较为合适？
A. 50m                            B. 55m                             C. 60m                             D.65m
解答(     )
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17.  北方地区设计流量 50m3/s  的灌溉渠道，梯形断面，砂壤土地基，渠道内边坡系数为 2.0，渠底比降 i=0.0002，渠床糙率 n=0.02。当 α=1.015 时，其实用经济断面底宽和水深最接近以下哪项？
A. 7.50m ，3.18m           B. 10.04m ，2.86m         C. 6.70m ，3.31m            D. 8.85m ，3.00m
解答(     )



















18.  某大型水电站地下厂房埋深 200~300m，围岩为微风化至新鲜的厚层至巨厚层砂岩，岩层产状为NE70°~80°/NW∠60°, 厂房区未发现规模断裂构造，发育 2 组陡倾角长大裂隙，其走向分别为 NW295°和 NW345°。下列哪一选项选择的地下厂房长轴方向最为合理？请说明理由。

	A. NE30°
	B. NW300°
	C. NW350°
	D. NE70°

	解答(     )
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19.  某水电站采用混流式水轮发电机，水轮机导叶有 24  片叶片，转轮有 15  片叶片，机组额定转速400r/min，由水力冲击引起的机墩强迫振动频率与下列哪一项接近？
A. 28800r/min                B. 60000r/min                 C. 144000r/min               D. 48000r/min
解答(     )



















20.  一土坝在某高程施工作业面面积为 40000m2，计划在此高程上连续碾压三层土料，每层铺土厚度为 0.45m，每日两班工作制。采用流水作业法施工，施工组织设计的工段数大于流水作业工序数，碾压机械为 8t  拖式振动碾，碾磙宽度 2.2m，碾压速度 3km/h，碾压 8 遍，进退错距法碾压。如完成此项施工任务的工期限为 2 天，采用公式法计算，时间利用系数取 0.8，搭接宽度取 0.2m，则需同型号的振动碾至少为多少台？
A. 9 台               B. 8 台               C. 7 台               D. 6 台
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（上）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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21.  某 2 级水电站厂房，设计烈度为 8 度，主要受力钢筋均采用HRB400 级，以下关于该厂房的结构抗震构造要求，正确的选项是？并分别说明理由。
A.  框架梁跨中的纵向受拉钢筋，最小配筋率为 0.25%
B.  框架柱的中柱全部纵向受力钢筋，最小配筋率为 0.8%
C.  框架中间层的中间节点，梁内贯穿中柱的纵向钢筋直径，不宜大于柱该方向截面尺寸的 1/10
D.  该厂房的钢筋混凝土结构构件，满足抗震构造要求，则可不进行截面的抗震验算解答(     )


















22.  某平面事故闸门主支撑采用简支式圆柱定轮，最大轮压为 3500kN ，主轨轨道为弧形轨头，主轨、主轮均采用同一型号的低合金铸件钢。主轮直径 1000mm，主轨直径 2000mm，则主轮接触面中心处的最大接触应力为多少？
A. 407N/mm2                         B. 646N/mm2                           C. 825N/mm2                          D. 1020N/mm2
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（上）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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23.  河流某断面，多年平均流量 20.2m3/s，历史实测最小流量 1.74 m3/s，最枯月平均流量 P=90%时为
1.95m3/s 、P=95%时为 1.83m3/s，则河道内枯水期生态基流至少应为多少？并说明依据。
A. 1.74m3/s                      B. 1.95m3/s                       C. 2.02m3/s                       D. 1.83m3/s
解答(     )



















24.  某工程建设期 3 年，每年借款 2000 万元，借款年利率 6%，按年计算，建设期内不支付利息。请计算该工程的建设期利息最接近以下哪项？
A. 315 万元          B. 540 万元          C. 720 万元          D. 560 万元
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（上）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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25.  某水电工程高度为 80m 的混凝土重力坝，坝基岩体主要特征值分别为：Rb=35MPa ，RQD=30%， Vp=2200m/s ，Kv=0.30，据此判断坝基岩体工程地质类别为以下哪一个：
A. AⅣ1 类           B. BⅣ1 类           C. BⅣ2 类           D. CⅣ类
解答(     )



















26.  某水利水电工程设计需要砂砾石料80万m3，下列哪一选项满足详查阶段勘察技术要求？
A. 1 ：500 实测地质平面，勘察储量 80 万 m3
B. 1 ：1000 实测地质平面，勘察储量 120 万m3
C. 1 ：2500 实测地质平面，勘察储量 160 万m3
D. 1 ：1000 实测地质平面，勘察储量 200 万m3解答(     )
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27.  北方某山地丘陵区，拟建一座城市饮用水水库，坝址以上控制面积 800km², 经测算该流域输移比为 0.9，泥沙干密度为 1.2t/m³, 不考虑布设排沙设施，设计水库寿命为 30 年。现对控制面积内的土地利用现状进行成数抽样调查，抽样调查统计结果见下表。
[image: ]
该水库坝址以上流域内水土流失综合治理最主要的措施是以下哪项？并说明理由。
A.  实施坡改梯工程，加强退耕还林和造林
B.  实施坡改梯工程，建设高产果园和菜园
C.  实施小型蓄引水工程，营造集约经济林园
D.  实施小型蓄引水工程，建设高效特色观光园解答(     )







28.  西北黄土高原南部某丘陵沟壑保土蓄水区一小流域土地总面积 25km², 流域内沟壑纵横，相对高度 120m。多年平均降水量 470m ，60%~70%降水集中在 7~9 月份，土壤类型为褐土性土，坡面大部分为坡耕地或梯田，部分梯田种植苹果，沟坡为荒草地或有林地。拟在沟道内修建一座大型淤地坝，坝址以上流域面积为 10km², 流域土地利用状况及土壤侵蚀强度调查调查如下表。
土地利用现状及土壤侵蚀强度调查表单位：hm²、t/(km².a)

	
	耕地
	有林地
	荒草地
	果园
	其他用地
	合计

	类型
	梯田和坝地
	坡耕地
	小计
	乔木林
	灌木林
	小计
	
	
	
	

	面积
	50
	100
	150
	100
	200
	300
	300
	50
	200
	1000

	侵蚀模数
	800
	8500
	
	1800
	2000
	
	4000
	800
	3500
	

	其他用地包括水域、居民点、道路、未利用土地等


若设计淤积年限为 20 年，估算的小流域泥沙输移比为0.9，泥沙干密度为 1.35t/m³, 不考虑沟道推移质，考虑 15%的安全系数，该淤地坝的淤积库容最接近以下哪项？(单位：万 m³)
A. 40                               B. 50                                C. 60                                D. 70
解答(     )
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29.  北方某大型综合利用水利枢纽工程，设计洪水位 392.5m，正常蓄水位为 389m，死水位 382m，防洪限制水位 387m。根据回水计算成果，坝前段居民迁移线为 390m，距坝址 7210m 和7350m 两个断面处的居民迁移线分别为 393.4m 和393.48m，现距坝 7380m 处有护林房屋一处，地面高程 393.8m，坝前有灌木林 2 亩，地面高程 389.8m，坝前有溢流坝一处，坝前高程 378m。根据规范需进行库底清理的是？
A.  护林房屋         B.  灌木林           C.  溢流坝           D.  均不清理
解答(     )



















30.  某大型水电站水库淹没影响涉及北岱村一组。该组以耕地、园地为主要收入来源，现有耕地 500亩，林地 300 亩，可开发成耕地的荒地资源 200 亩。基准年农业人口400 人，其中200 人常年外出打工从事二、三产业工作。水电站建设需征收该组耕地 150 亩，林地 50 亩，临时征用该组耕地 60 亩，林地 40 亩。假设基准年至规划设计水平年为 5 年，人口自然增长率 8%。该组规划生产安置人口最接近以下哪一项？(不考虑土地质量级差因素)
A. 52 人             B. 83 人              C. 104 人            D. 176 人
解答(     )
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2025年注册水工结构专业案例考试
大鱼社区模拟试卷
（下午部分）
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1.  某平原区水库，水库总库容 328 万 m3，拦河坝为均质土坝，坝顶高程 184.00m，坝顶长度 400m。建基面高程 166.00m，正常蓄水位 178.00m，对应下游水位 169.00m，校核洪水位 182.00m，相应下游水位 170.00m。关于该水库的洪水标准及消能防冲洪水标准，以下说法正确的是？
A.  水库设计洪水 30 年一遇，校核洪水 300 年一遇，消能防冲设计洪水 20 年一遇
B.  水库设计洪水 30 年一遇，校核洪水 300 年一遇，消能防冲设计洪水 10 年一遇
C.  水库设计洪水 10 年一遇，校核洪水 50 年一遇，消能防冲设计洪水 10 年一遇
D.  水库设计洪水 10 年一遇，校核洪水 50 年一遇，消能防冲设计洪水 20 年一遇解答(     )


















2.  某土石坝大坝施工采用河床一次截断、隧洞导流的施工方案，其永久性水工建筑物级别为 1  级，不过水围堰为土石结构围堰，对应 10 年一遇洪水标准，堰前水位 780.00m，对应 20 年一遇洪水标准，堰前水位 781.00m，最大堰高 40m，相应库容为 1.2 亿 m3，设计使用年限为 3.5 年，关于土石围堰的堰顶高程，以下哪一选项较为合适？ （波浪高度取 0.8m）
A. 782.5m                       B. 781.5m                        C. 781.3m                       D. 781.1m
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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3.  钢筋 2 级混凝土结构梁，已知弯矩设计值 M=190kN.m，混凝土等级为 C20，钢筋等级采用Ⅱ级，梁截面尺寸 200mm×500mm， 已知受压钢筋 As,=1200mm2 ，受拉钢筋 As  最接近下列哪一组值？
（as  = a = 40mm）
A.1850mm2                                 B. 2033mm2                                    C. 2625mm2                              D. 1544mm2
解答(     )



















4.  某 3 级水闸工程内，有一现浇轴心受拉混凝土柱，截面尺寸 b×h=300×300，所受轴向拉力设计值为500kN，采用 HRB400 级钢筋，按照《水工混凝土结构设计规范》， 计算该轴心受拉柱需配置受拉钢筋的面积为多少？
A.1700mm2                                 B. 2000mm2                                    C. 2400mm2                             D. 2800mm2
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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5.  某土石坝工程，大坝建筑物级别为 2 级，筑坝材料以中砂为主，最大干密度 2.24g/cm3，最小干密度 1.67g/cm3，施工质量检查中，针对已完建的坝段进行检测，检测结果为平均干密度 2.04g/cm3。关于设计干密度及施工质量是否满足规范要求，以下哪项是合适的？
A. 2.15g/cm3，不满足                     B. 2.03g/cm3 ，满足
C. 1.95g/cm3 ，满足                        D. 1.85g/cm3 ，满足
解答(     )


















6.  某中型水闸（3 级水工建筑物）内有一矩形截面（b×h=200×500mm2）的 C25 混凝土简支梁，处于露天环境，要求不出现裂缝，计算跨度为 l0=4.5m，使用期间承受的荷载如下：永久荷载标准值为17.5kN/m（含自重），可变荷载标准值 11.5kN/m，跨中集中荷载标准值 10kN。按正常使用极限状态，计算跨中的挠度接近以下哪项？
A. 5.4mm                        B. 8.5mm                           C. 9.5mm                       D. 12mm
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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7.  某综合利用水利枢纽工程，采用碾压混凝土重力坝坝型，最大坝高 70m，溢流坝段采用 WES 实用堰，堰面定型水头 0.85Hmax ，水库校核洪水位 1120m，设计洪水位 1116m，正常蓄水位 1118m，堰顶高程 1111m。计算宣泄校核洪水闸门全开工况下，堰顶附近负压值并判断其是否满足规范要求？
A. -1.53m，满足      B. -1.53m，不满足    C. -1.91 m，满足     D. -1.91m，不满足解答(     )



















8.  某工程有压输水隧洞大致平行岸坡布置，岸坡坡度为65°,根据地质勘察结果，岸坡覆盖层厚度 10m、全风化层厚度 2m、强风化层厚度 5m，该段隧洞围岩较完整，无不利结构面，隧洞采用混凝土衬砌，运行时洞内最大水头 60m。要满足山体最小覆盖层厚度要求，洞顶距坡面距离至少是多少？（经验系数取 1.3，岩体重度 25kN/m3 ，水重度取 10kN/m3）
A. 83.8m                         B. 90.8m                          C. 62.4m                          D. 79.4m
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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9.  某混凝土坝采用挑流消能（见图，图中尺寸单位以 m 计），库水位为 70m（不计行进水头影响）时泄水建筑物挑流坎处单宽流量 q=80m3/(s.m)，流速系数 φ=0.95，下游河床水深 5m，下游基岩冲刷系数为 1.4，水舌入水角为 35°, 原始河床面水平。若以 L 表示水舌挑距，以 t 表示冲坑深度，以下哪一选项与 L/t 计算值最接近，是否满足规范的要求？
A. 2.0，不满足       B. 2.0，满足         C. 3.6，满足         D. 3.6，不满足

[image: ]
解答(     )












10.  某山区水库枢纽工程，采用侧槽式溢洪道泄洪，设计地震烈度 7 度，以下关于溢洪道控制段应力的描述，正确的选项是？并分别说明理由。
①正常使用工况下，堰基面的最大垂直正应力应小于基岩的容许应力，计算时仅考虑计入扬压力的情况
②正常使用工况下，堰基面的最小垂直正应力应大于零，计算时仅考虑计入扬压力的情况
③地震工况下，堰基面容许出现不大于 100kPa 的垂直拉应力
④施工工况下，堰基面上游端容许出现不大于 100kPa 的垂直拉应力
A.  ①③             B.  ②③             C.  ③④             D.  ②③④
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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11.  以下关于重力坝的设计，符合规范要求的是哪一项？请分别说明理由。
A.  某混凝土重力坝，河床坝段坝高 128m，防渗帷幕深入到透水率为 3Lu 的花岗岩岩层以下 2m
B.  某混凝土重力坝，河床坝段坝高 88m，横缝上游面的止水采用两道橡胶止水，两道止水片之间设一排水井
C.  某混凝土重力坝，河床坝段坝高 88m，基岩为花岗岩，坝基建在弱风化中部基岩上
D.  某混凝土重力坝，正常蓄水位 783.0m，在坝基 695.0m 高程设基础灌浆及主排水廊道，廊道的上游壁与大坝上游面的距离为 4m
解答(     )
















12.  规划在某山区建一座 2 亿 m3  库容的水库，拦河坝修建在流向自北向南转向正东方向的河谷弯道上，凸岸山坡坡度 45°, 覆盖层厚 20m，岩性为千枚岩，岩体重度为 24 kN/m3。施工期修一个北西向明流型式的导流洞，洞径 8.0m，后期改建为龙抬头式泄洪洞。试计算作用在隧洞衬砌上的最小垂直向和水平向围岩压强，分别为多少？
A. 58.4kN/m2 ，9.6kN/m2                                                               B. 58.4kN/m2 ，19.6kN/m2
C. 38.4kN/m2 ，19.6kN/m2                                                            D. 38.4kN/m2 ，9.6kN/m2
解答(     )

23
13.  均质土堤防高 10m，顶宽 10m，迎水坡坡比 1:2.5，背水坡坡比 1:2，堤身土渗透系数 5×10-5cm/s，堤基 5m 厚中粗砂（渗透系数 5×10-2cm/s），下面为不透水层。迎水面水位高程 4.0m，背水面水位高程-2.0m，堤底高程-4.0m。计算中粗砂层单宽渗流量。
A. 2.5cm2/s                     B. 3.2cm2/s                      C. 3.6cm2/s                      D. 4.8cm2/s
解答(     )





















14.  某水库大坝为粘土宽心墙土石混合坝，最大坝高 37m，坝顶宽 9m，坝顶高程 139.5m，上游坡坡比 1:3.5，下游坡坡比 1:2.5，多年平均年最大风速为 16.5m/s，风向与坝轴线夹角 45°, 平均波长 45m，累积频率为 1%的波浪高为 1.63m，上游坝坡采用整体式大块钢筋混凝土护面板护坡，护面板沿坝坡向的长度 10m，钢筋混凝土的密度 2.45t/m³, 计算板在浮力作用下稳定的面板厚度最接近以下哪个？
A. 0.35m                         B. 0.25m                          C. 0.15m                          D. 0.10m
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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15.  某平原地区的平底板式水闸，闸前水位 33.96m，底板高程 28.0m，闸后设消力池，消力池护坦顶高程 27m，闸前行近流速 1.55m/s。流速系数 φ 取 0.95，水流动能校正系数 α=1。单宽流量 q=11.87m3/ （s·m），消力池下游河床水深 2.85m，水跃淹没度 σ0 ＝1.1，消力池扩散角为 0 时，求消力池深最接近哪一项？
A. 1.50m                         B. 1.25m                          C. 1.00m                          D. 0.50m
解答(     )



















16.  在多泥沙河流上有坝（闸）引水渠首等多用侧面引水，正面排沙的布置形式，下列哪种布置方式是合理的？并分别说明理由。
A.  渠首进水闸的引水角宜采用直角
B.  进水闸底板高程应低于冲沙闸底板高程
C.  冲沙闸宜远离进水闸布置
D.  进水闸前的拦沙坎顶部高程宜高于设计水位时的河床平均高程解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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17.  某泵站前池最低水位、设计水位、最高水位分别为 110.0m、111.0m、112.0m；出水池最低水位、设计水位、最高水位分别为 220.0m、221.0m、222.0m。各工况泵站水头损失均简化按 2.5m 计。泵站的最低扬程和最高扬程符合下列哪一选项？
A. 111.5m 和 113.5m                                              B. 110.0m 和 111.5m
C. 110.5m 和 114.5m                                              D. 109.5m 和 113.5m
解答(     )




















18.  某 4 级梯形明渠(底宽 1.5m、m=1.0)，通过加大流量 8.1m3/s 时，水深 1.5m，经过转弯半径 15m的弯段时，转弯处凹岸的顶部超高和下列哪项接近？
A. 0.625m                       B. 0.575m                        C. 0.25m                         D. 0.675m
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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19.  某水电站压力管道采用光滑明钢管，最大设计流量为 8.7  m3/s，钢管的事故闸门后设一圆形通气孔，未设通气阀，钢管内外允许气压差 0.1 MPa，拟定压力钢管通气孔最小直径为多少？
A. 300mm                       B. 350mm                        C. 380 mm                      D. 420 mm
解答(     )



















20.  某工程拦河坝为混凝土面板堆石坝，施工期采用明渠导流，上下游围堰全年挡水施工，施工期基坑排水 1.5  年，基坑无覆盖层，汇水面积 1.0×105m2，坝址多年日平均降水量 12mm，日最大降水量24mm，基坑施工弃水量为 150m3/h，围堰设计水位时基坑渗水量 250m3/h，基坑经常性排水最大排水强度应为以下哪项？
A. 400m3/h                    B. 350m3/h                  C. 500m3/h                D. 600m3/h
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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21.  某综合利用水库枢纽工程，采用混凝土重力坝，大坝为 2 级建筑物，设计地震烈度为 8 度，所处场地类别为Ⅱ类，其场地常遇地震的标准设计反应谱特征周期 Tg=0.4s，重力坝的结构自震特征周期T=2s，计算该重力坝的标准设计反应谱代表值 β 最接近哪一项？
A. 0.76                             B. 2.0                               C. 0.4                               D. 1.3
解答(     )



















22.  某墙背直立光滑的挡土墙，墙后填土面水平，上部无荷载作用，墙高 6m。填土重度 21kN/m3，内摩擦角 25°,凝聚力 10kN/m2 ，墙前无水，单宽主动土压力的大小接近以下哪项？
A. 75kN/m                      B. 87kN/m                       C. 300kN/m                    D. 350kN/m
解答(     )
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23.  某水库兴利库容为 200（m3/s）·月开发建设任务以灌溉为主。兼顾城镇工业供水等综合利用。近年来，城镇生活和工业需水大幅度增加，城镇供水挤占农业用水和生态用水情况严重。年初水库蓄水150（m3/s）·月，当年水库来水较枯，没有弃水，入库总量为 150（m3/s）·月。当年城镇生活和工业需水量 150（m3/s）·月，农业需水量 180（m3/s）·月，该水库需下泄生态基流 50（m3/s）·月。若需优先满足生态基流、城镇生活和工业用水需求，农业缺水量为以下哪项？
A. 20（m3/s）·月     B. 40（m3/s）·月     C. 60（m3/s）·月     D. 80（m3/s）·月
解答(     )



















24、某电力系统典型负荷日平均负荷为 13000MW，月不均衡系数 Kc=1.15，典型日平均负荷率 γ=0.85，最小负荷率 β=0.65，该典型日腰荷为最接近以下哪项？

	A. 2600MW
	B. 5250MW
	C. 1950MW
	D. 3000MW

	解答(     )
	
	
	



大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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25.  某坝基为石灰岩地层，采用直径 75mm 的双层岩芯管金刚石钻进，连续取芯，某回次进尺 1m 得到的柱状岩芯长度分别为 280mm、170mm、150mm 、100mm、70mm、52mm。下列哪一选项对该岩石的 RQD 指标和分级质量评价是正确的？
A. RQD=49% ，IV 级，质量差              B. RQD=60% ，Ⅲ级，质量中等
C. RQD=70% ，Ⅲ级，质量中等            D. RQD=79% ，Ⅱ级，质量好
解答(     )



















26.  下列哪一选项的描述不符合湿陷性黄土的特征？并分别说明理由。
A.  一般来说，黄土形成时代越老，湿陷性越弱
B.  天然含水率低时，湿陷性强，承载力较高
C.  饱和度与湿陷系数成正比
D.  当液限小于 30%时，湿陷性较强，液限越高，黄土承载力也越高解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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27.  太行山南段某流域出口处修建一水利枢纽工程，设计坝高 40m，库容 1.2 亿m³, 大坝为黏土心墙坝。工程设岗地黏土料场 1 处，取料量 50 万 m³, 取土场边坡设计坡比 1:1.5，坡高 10m，面积 6.8hm²。拟对工程取土场进行复耕，以下设计最经济合理的是哪项？说明理由。
A.边坡采用草皮护坡，平台覆表土 50cm 后再复耕
B.边坡采用挂网喷播植草，平台覆表土 50cm 后再复耕
C.边坡采用草皮护坡，平台先覆黏土 20cm，再覆表土 30cm 后再复耕
D.边坡采用挂网喷播植草，平台先覆黏土 20cm，再覆表土 30cm 后再复耕解答(     )






28.  西南地区某低频泥石流沟，在泥石流过流区建有一座浆砌石拦沙坝，年久失修，坝址处现状断面形式如下图所示(图中单位：m)，已知浆砌石容重 2.1t/m³, 岩基的基底摩擦系数为 0.45；坝前淤积泥沙深度为 3m，容重 1.5t/m³, 内摩擦角为 6°, 该区地基本烈度为 6 度。某雨季，上游突发泥石流流速为 6.8m/s，流向与坝轴线正交，假设其容重与坝前淤积泥沙相同。该次泥石流发生后，假设作用在拦沙坝单位坝体上的水平向作用力总和为 23.2t，向下的竖向力总和为 77.5t，关于该拦沙坝抗滑稳定性说法正确的是以下哪项？
[image: ]
A.  不安全，抗滑稳定安全系数约为 0.98
B.  安全，抗滑稳定安全系数约为 1.07
C.  安全，抗滑稳定安全系数约为 1.15
D.  安全，抗滑稳定安全系数约为 1.50解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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29.  某大型电站水库正常蓄水位为 630m，其天然水位及计算回水成果如下表：

	断面编号
	距坝里程(km)
	天然水位(m)
	计算回水(m)

	
	
	2%
	5%
	20%
	2%
	5%
	20%

	1
	0
	479.20
	471.50
	463.70
	630.00
	630.00
	630.00

	24
	64.88
	609.14
	603.61
	598.03
	632.76
	631.04
	630.21

	33
	98.55
	632.10
	624.61
	617.06
	636.85
	634.34
	632.32

	34
	102.99
	638.09
	630.01
	621.92
	639.95
	636.54
	633.66


在 24 断面上，居民房屋、耕地的调查水位，下面那一组数据最符合规范要求？
A. 631.04m ，630.21m                                           B. 631.00m ，630.50m
C. 631.00m ，630.21m                                            D. 631.04m ，630.50m
解答(     )











30.  某水利工程淹没区设计某栋农村砖混结构住房，联合调查组对其房屋面积进行了调查，房屋一层正面有檐廊，檐廊设有四个承重柱；二层有阳台(封闭)，各建筑物调查情况详见下表。该户房屋面积的实物调查数量最接近以下哪项？
	序号
	建筑物
	面积 ( m²)
	备注

	1
	一层房屋
	96
	层高3.0m

	2
	二层房屋
	102
	层高1.9m

	3
	檐廊
	24
	

	4
	阳台
	18
	


A. 240m²                    B. 231m²                     C. 228m²                    D. 211m²
解答(     )
大鱼社区 2025 水工模拟卷（下）           备考咨询微信：dayu_nm_cn
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2025年注册水工结构专业案例考试
大鱼社区模拟试卷
（参考答案）

	上午卷

	1
	C
	11
	A
	21
	A

	2
	C
	12
	D
	22
	B

	3
	B
	13
	B
	23
	C

	4
	C
	14
	C
	24
	D

	5
	C
	15
	C
	25
	B

	6
	D
	16
	B
	26
	B

	7
	C
	17
	C
	27
	A

	8
	C
	18
	A
	28
	B

	9
	B
	18
	D
	29
	D

	10
	A
	20
	C
	30
	D



	下午卷

	1
	B
	11
	C
	21
	A

	2
	A
	12
	D
	22
	B

	3
	A
	13
	A
	23
	D

	4
	B
	14
	C
	24
	D

	5
	B
	15
	A
	25
	B

	6
	A
	16
	D
	26
	C

	7
	A
	17
	C
	27
	B

	8
	D
	18
	A
	28
	C

	9
	C
	18
	B
	29
	D

	10
	B
	20
	A
	30
	D
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