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安全生产事故应急救援预案
[bookmark: _Toc359663850]一、编制目的
为了有效的处置各类突发性安全生产事故，高效有序的做好安全生产事故救护工作，防止事故的扩大，妥善做好事故的善后工作，保证事故的调查工作顺利进行，最大限度的减少事故所 的损失，结合我单位的实际情况，特制定本预案。
[bookmark: _Toc359663851]二、编制依据
1、《中华人民共和国安全生产法》
2、《重庆市安全生产监督管理条例》
3、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）
[bookmark: _Toc359663852]三、安全生产事故应急工作原则
安全第一，预防为主；统一指挥，分级负责；救死扶伤，消除危险；依靠科学，依法规范。
4、 [bookmark: _Toc359663853]事故分类、分级
[bookmark: _Toc359663854]1、安全生产事故的分类
1）触电事故；2）坍塌事故；3）电焊伤害事故；4）车辆火灾事故；5）交通安全事故；6）火灾爆炸事故；7）机械伤害事故；8）石方爆破，炸药的领取、运输、管理与使用。
[bookmark: _Toc359663855]2、安全生产事故的分级
安全生产事故按事故后果的性质和或可能造成的人身伤害及损失程度进行危险程度划分：
特别重大事故：一 次死亡30人以上（含30人）的特别重大事故和经济损失巨大、社会影响恶劣或国务院领导有明确批示的特大事故。
特大事故：一次死亡10～29人的事故，或一次事故造成直接经济损失100万元以上的伤亡事故。
重大伤亡事故：一次死亡3～9人的事故，或一次重伤10人以上的事故，或一次事故造成直接经济损失30万元以上100万元以下的伤亡事故。
一般伤亡事故：一次死亡2人及以下的事故或一次轻重伤9人及以下的事故。
5、 [bookmark: _Toc359663856]安全生产事故应急救援组织机构和报告
[bookmark: _Toc359663857]1、应急救援组织机构
项目部成立安全生产事故应急救援指挥部，其任务主要是对应急救援实施统一领导、统一组织、统一指挥，协调合作，共同完成预防和处置任务；组织应急救援人员、设备配置，编制应急救援方案及应急救援演习、人员培训；根据工程特点进行事故灾害的辨别、评估和制订应急预案的监控等工作。
安全生产事故应急救援指挥部下设应急办公室，地点设在质安部。结合本单位实际情况，设置通讯组、抢险组、安全保卫组、后勤保障组、善后组、事故调查组6个应急救援组。
急救援组织成员及联系方式
	姓名
	职位
	联系电话
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	消防部门
	
	119
	

	医疗部门
	
	120
	


[bookmark: _Toc359663858]2、应急救援组织职责
1）接受上级部门、当地政府应急救援中心的领导并落实指令。
2）组织本单位安全生产检查及时消除各类安全事故隐患。
3）组织制定本单位安全生产事故应急预案。
4）负责本单位发生的安全生产事故先期处置和善后工作。
5）配合专业部门进行事故现场的应急抢救工作。
6）及时准确向当地政府及有关部门报告事故情况。
7）组织对应急预案处置方案的演练，补充完善本单位应急预案。
[bookmark: _Toc359663859]3、应急办公室成员及职责：
（1）应急办公室成员
负责人：项目副经理 
成员：各专业施工队队长
（2）职责
1）设专人24小时值班。
2）接到事故报警后，及时向应急指挥部总指挥、副总指挥报告。
3）事故发生时，负责判断并启动相应的应急处置方案。
[bookmark: _Toc359663860]4、应急救援组职责
（1）通讯组：组长由综合部主任担任，负责与各应急小组及对外有关部门的通讯联络和情况通报。
（2）抢险组：组长由项目经理担任，成员由安全员、施工员、机电经理、项目工程师和项目班子组成。
主要职责是：组织实施抢险行动方案，协调有关部门的抢险行动；及时向指挥部报告抢险进展情况。
（3）安全保卫组：组长由质安部主任担任，成员由质安部全部及保卫组成。
主要职责是负责事故现场的警戒，阻止非抢险救援人员进入现场，负责现场车辆疏通，维持治安秩序，负责保护抢险人员的人身安全。
（4）后勤保障组：组长由综合部主任担任，成员由项目材设部、技术部、食堂组成。
主要职责是：负责调集抢险器材、设备；负责解决全体参加抢险救援工作人员的食宿问题。
（5）善后组：组长由项目经理担任，成员由项目领导班子组成。
主要职责是：负责做好对遇难者家属的安抚工作，协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费问题；做好其他善后事宜。
（6）事故调查组：组长由公司领导担任，成员有项目安全员，公司相关部门，公司有关技术专家组成。
主要职责是：负责对事故现场的保护，查明事故原因，确定事件的性质，提出应对措施，如确定为事故，提出对事故责任人的处理意见。
[bookmark: _Toc359663861]5、安全生产事故报告
安全生产事故发生后，应立即封锁现场和保护施工现场，并通知现场安全人员，现场安全人员应即报告安全生产事故应急救援指挥部，指挥部根据事故灾害发生程度选择相应的应急预案。
安全生产事故报告包括以下内容：
1） 事故发生的时间、地点；
2） 事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；
3） 事故发生原因的初步判断；
4） 事故发生采取的初步措施及事故控制情况。
应急救援指挥部在接到事故报告后，立即通知各相关应急救援人员和设备组织进行救援工作。
因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并写出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
[bookmark: _Toc359663862]6、安全生产事故应急救援程序
在安全生产事故发生后，通过电话等快速通讯手段将事故信息传递到安全生产事故应急救援指挥部，总指挥宣布进入应急状态，并立即组织人员撤离，组织救援人员、设备进入现场进行救援，同时根据事故伤亡程度组织医疗抢救工作。具体抢救工作如下：
1）事故发生后，现场安全员立即通知质安部，小组长会同质安部指定具体的应急救援预案，并立即组织应急救援人员和设备进行救援活动。
2）事故发生后，现场安全员立即组织撤离闲杂人员并用警戒线封锁现场，等待应急队员到来。
3）由小组长带头组织应急队员进入现场进行抢救工作，同时组织紧急医疗人员在现场封锁区外等候。
4）在应急队员进行人员抢救之前，安全员应检查事故现场是否有新的危险源存在。如有，则必须有效地控制危险源或排除危险源，以保证应急队员的安全，在质安部确认现场安全时，应急队员才能进行现场抢救工作。
5）抢救工作应有序地进行，
[bookmark: _Toc359663863]六、预防与预警
[bookmark: _Toc359663864]1、火灾、爆炸事故预防措施
各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案，建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。
（1）根据施工的具体情况制定消防保卫方案，建立健全各项消防安全制度，严格遵守各项操作规程。
（2）在工程场地内不得存放油漆、稀料等易燃易爆物品。
（3）施工单位不得在工程内设置调料间，不得在工程内进行油漆的调配。
（4）工程场地内严禁吸烟，使用各种明火作业应开具动火证并设专人监护。
（5）作业现场要配备充足的消防器材。
（6）施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准，并且要配备充足灭火材料和消防器材。
（7）严禁在施工工程现场内存放氧气瓶、乙炔瓶。
（8）施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离，氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。
（9）进行电、气焊作业要取得动火证，并设专人看管，施工现场要配置充足的消防器材。
（10）作业人员必须持上岗证，到项目经理部有关人员处办理动火证，并按要求对作业区域易燃易爆物进行清理，对有可能飞溅下落火花的孔洞采取措施进行封堵。
[bookmark: _Toc359663865]2、触电事故预防措施
（1）坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。
（2）建立临时用电检查制度，按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。
（3）检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。
（4）临时配电线路必须按规范架设，架空线必须从采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，不得沿地面明敷。
（5）施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定。
（6）施工机具、车辆及人员，应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。
（7）配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统需统一样式，统一配置，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围栏和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的连接，采用外搽连接方式（所有电箱必须使用定点厂家的认定产品）。
（8）工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。
（9）应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电梯裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患，以防突然出事。
（10）独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。
（11）在采取接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。
（12）为了在发生火灾等紧急情况时能确保现场的照明不中断，配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。
（13）开关箱应由分配电箱配电。注意一个开关控制两台以上的用电设备不可一闸多用，每台设备应由各自开关箱，严禁一个开关控制两台以上的用电设备（含插座），以保证安全。
（14）配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，不要在箱旁堆放建筑材料和杂物。
（15）各种高大设施必须按规定装设避雷装置。
（16）分配电箱与开关箱的距离不得超过30米；开关箱与它所控制的电气设备相聚不得超过3米。
（17）电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管有专人负责。
（18）施工现场的照明一般采用220V电源照明，结构施工时，应在顶板施工中预埋管，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。
（19）电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。
[bookmark: _Toc359663866]3、信息报告
（1）事故发现人员，应立即向安全生产事故应急指挥部及组长（副组长）报告。如果是火灾事故，必须同时打119向消防部门报警，急救拨打120。
（2）组长接到报警后，通知副组长、组员，立即启动应急救援系统。
（3）根据事故类别向事故发生地政府主管部门报告。
（4）报告应包括以下内容：
1）事故发生时间、类别、地点和相关设施；
2） 联系人姓名和电话等。
[bookmark: _Toc359663867]七、应急响应
[bookmark: _Toc359663868]1、 触电事故应急处置
1）截断电源，关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。
2）若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。
3）如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。
4）若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。
5）高空出现触电事故时，应立即截断电源，把伤人抬到附近平坦的地方，立即对伤人进行急救。
6）现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。
迅速-争分夺秒时触电者脱离电源；
就地-必须在现场附近就地抢救，病人有意识后在就近送医院抢救。从触电时算起，5分钟以内及时抢救，救生率90%左右。10分钟以内抢救，救生率6.15%希望甚微；
准确-人工呼吸发的动作必须准确；
坚持-只要有百万分之一希望就要近百分之百努力抢救。
[bookmark: _Toc359663869]2、坍塌事故应急处置
1）坍塌事故发生时，安排专人及时切断有关闸门，并对现场进行声像资料的收集。发生后立即组织抢险人员再半小时内到达现场。根据具体情况，采取人工和机械相结合的方法，对坍塌现场进行处理。抢救中如遇到坍塌巨物，人工搬运有困难时，可调集大型的吊车进行调运。在接近边坡处时，必须停止机械作业，全部改用人工扒物，防止误伤被埋人员。现场抢救中，还要安排专人对边坡、架料进行监护和清理，防止事故扩大。
2）事故现场周围应设警戒线。
3）统一指挥、密切协同的原则。坍塌事故发生后，参战力量多，现场情况复杂，各种力量需在现场总指挥部的统一指挥下，积极配合、密切协同，共同完成。
4）以快制快、行动果断的原则。鉴于坍塌事故有突发性，在短时间内不易处理，处置行动必须做到接警调度快、到达快、准备快、疏散救人快、达到以快制快的目的。
5）讲究科学、稳妥可靠的原则。解决坍塌事故要讲科学，避免急躁行动引发连续坍塌事故发生。
6）救人第一的原则。当现场遇有人员受到威胁时，首要任务是抢救人员。
7）伤员抢救立即与急救中心和医院联系，请求出动急救车辆并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。
8）事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。
9）自我保护，在救助行动中，抢救机械设备和救助人员应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。
[bookmark: _Toc359663870]3、电焊伤害事故应急处置
1）未受过专门训练的人员不准进行焊接工作。焊接锅炉承压部件、管道及承压容器等设备的焊工，必须按照锅炉监察规程（焊工考试部分）的要求，经过基本考试和补充考试合格，并持有合格证，方可允许工作。
2）焊工应穿帆布工作服，戴工作帽，上衣不准扎在裤子里。口袋须有遮盖，脚下穿绝缘橡胶鞋，以免焊接时被烧伤。
3）焊工应带绝缘手套，不得湿手作业操作，以免焊接时触电。
4）禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。
5）高空电焊作业人员，应正确佩戴安全带，作业面设水平网兜并铺彩条布，周围用密目网维护，以防焊渣四溅。
6）不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接。
7）现场上固定的电源线必须加塑料套管埋地保护，以防止被加工件压迫发生触电。
8） 电焊施工前，项目要统一办理动火证。
[bookmark: _Toc359663871]4、车辆火灾事故应急处置
1）车辆火灾事故发生后，项目应立即组织人员灭火，有可能的情况下卸下车上货物。
2）疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。
3）在急救过程中，遇有威胁人身安全权情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。
4）为防止车辆爆炸，项目人员除自救外，还应向社会专业救援队伍求援，尽快扑灭火情。
5）定期检查维修车辆，检查车辆山灭火器的配备，保证良好的车况是防止车辆发生火灾的最好措施。
6）夏季天气炎热，车内温度高，为防止车辆自燃现象的发生，应尽量将车停在阴凉处或定时对车俩洒水降温。
[bookmark: _Toc359663872]5、重大交通事故应急处置
1）事故发生后，迅速拨打急救电话，并通知交警。
2）项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，迅速将伤者送往附近医院，并派人保护现场。
3）协助交警疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。
4）做好事后人员的安抚、善后工作。
[bookmark: _Toc359663873]6、火灾、爆炸事故事故应急处置
（1）火灾、爆炸事故应急流程应遵循的原则
1）紧急事故发生后，发现人应立即报警。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配和，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追求有关人员的责任。
2）项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即进行自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业队伍救援，并密切配合救援队伍。
3）疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群至安全地带。
4）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。
5）切断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。
6）安全总监为紧急事务联络员，负责紧急事物的联络工作。
7）紧急事故处理结束后，安全总监应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。
（2）火灾、爆炸事故的应急措施
1）对职工及施工人员进行防火安全教育
目的是帮助职工及施工人员学习防火、灭火、避难、危险品转移等各种安全疏散知识和应对方法，提高职工及施工人员对火灾、爆炸发生时的心理承受能和应变力。一旦发生突发事件，职工及施工人员不仅可以沉稳自救，还可以冷静地配合外界消防员做好灭火工作，把火灾事故损失降低到最低水平。
2）早期警告
事件发生时，在安全地带的职工及施工人员可通过手机、对讲机向施工人员传递火灾发生信息和位置。
（3）火灾、爆炸发生时人员疏散应避免的行为因素
1）人员聚集
灾难发生时，由于人的生理反应和心理反应决定受灾人员的行为具明显向光性，盲从性。向光性是指在黑暗中，尤其是辨不清方向，走投无路时，只要有一丝光亮，人们就会迫不及待的向光亮处走去。盲从性是指事件突变，生命受到威胁时，人们由于过分紧张、恐慌，而失去正确的理解和判断能力，只要有人一声招呼，就会导致不少人跟随、拥挤逃生，这会影响疏散甚至造成人员伤亡。
2）恐慌行为
是一种过分和不明智的逃离行为，它极易导致各种伤害性情感行动。如：绝望、歇斯底里等。这种行为若导致“竞争性”拥挤，再进入火场，穿越烟气空间及跳楼等行动，时常带来灾难性后果。
3）再进火场行为
受灾人已经撤离或将要撤离火场时，由于某些特殊原因驱使他们再度进入火场，这也属于一种危险行为，在实际火灾案例中，由于再进火场而导致灾难性后果的占有相当大的比例。
[bookmark: _Toc359663874]7、机械伤害事故应急处置
安全生产事故应急指挥部立即召集应急小组成员，分析现场事故情况，明确救援步骤、所需设备、设施及人员，按照策划、分工，实施救援。需要救援车辆时，应急指挥应安排专人接车，引领救援车辆迅速施救。
（1）小型机械设备事故应急措施
1）发生各种机械伤害时，应先切断电源，再根据伤害部位和伤害性质进行处理。
根据现场人员被伤害的程度，一边通知急救医院，一边对轻伤人员进行现场救护。
对重伤者不明伤害部位和伤害程度的，不要盲目进行抢救，以免引起更严重的伤害。
（2） 机械伤害事故引起人员伤亡的处置：
1）迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，以根据不同情况进行处置。
2）划出事故特定区域，非救援人员、未经允许不得进入特定区域。迅速核实塔式起重机上作业人数，如有人员被压在倒塌的设备下面，要立即采取可靠措施加固四周，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。
3）抢救受伤人员时几种情况的处理：
a）如确认人员已死亡，立即保护现场；
b）如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：
a.立即联系120、999急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。
b.外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。
c.骨折:注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。
c）一般性外伤：
a.视伤情送往医院，防止破伤风。
b.轻微内伤，送医院检查。
制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施救援，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。
[bookmark: _Toc359663875]8、石方爆破，炸药的领取、运输、管理与使用事故应急处置
（1）现场发生人员受伤害时，首先应将受害者轻抬至安全平坦地点，去除身上的用具和口袋中的硬物，先检查受害者的伤势情况，受伤部位，如是飞滚石砸伤要确定伤者有无断骨，对断骨情况在头颈或腰部等重要部位者，施救人员如没受过专业救护培训，现场不应对伤者进行搬动或翻身，只能进行必要的止血及看护，以免造成伤害的扩大，立即拨打紧急医疗救助电话-120，由专业人员进行救治;对只是四肢等非重要部位的伤害可现场打绑腿进行必要的固定后立即送附近医院。对爆破炸伤人员应进行必要的止血和用绷带简单包扎以免造成失血过多及伤害扩大，立即送上120急救车或送附近医院。
（2）发现受伤者呼吸和心脏刚停止时．应立即按心脏复苏法支持生命的三项基本原则措施，即通畅气道、口对口（鼻）人工呼吸、胸外挤压正确进行抢救。
1）通畅气道可采用仰头抬额法，用一只手放在受伤者前额，另一只手指将其下合骨向上抬，两手协同将头部推向后仰，舌根随之抬起，气道即可畅通，严禁用枕头或其它物品垫在伤员头下。
2）口对口（鼻）人工呼吸时，在保持受伤者气道畅通同时，救护人员用放在受伤者额上的手指捏住受伤者鼻翼，救护人员深吸气后，与受伤者口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1-2秒，如两次吹气后试测动脉仍无搏动，可判定心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。
3）正确的按压姿势是达到胸外挤压效果的基本保证．使受伤者仰面躺在平硬的地方，救护人员立或跪在受伤者一侧肩旁，救护人员的两肩位于受伤者胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相迭：以髋关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常人胸骨压陷3-5cm，压至要求程度后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不离开胸壁。操作频率为每分钟80次左右，每次按压时间和放松时间相等。
4）胸外按压与口对口人工呼吸同时进行时，其节奏为：单人抢救时每按15次后吹气2次，反复进行；双人抢救时每按5次后由另一人吹气1次，反复进行。同时现场人员拨打120急救电话，并及时将详细情况通知应急指挥长，指挥长通知各应急小组赶往事发现场进行急救，指挥长根据实际情况决定是否需要外部资源的援助。
（3）通讯联络组负责人在接到指挥长的通知后，立即与现场保持畅通的联系，根据受伤人员的情况与地方政府、医院、公安等部门联系，并根据指挥长是否需要外部资源的援助的决定与相关部门联系。
（4）救护应急组在接到指挥长的应急通知后，在负责人的带领下准备好担架、急救药品赶往预警地点，并通知医院做好接受伤者的准备。
（5）抢险救灾组在接到指挥长的应急通知后，在负责人的带领下准备好受伤人数的担架及其它必需品和绳索、铁锹等工器具赶往事发地点。
（6）后勤保障组在接到指挥长的应急通知后，在负责人的带领下准备好备用担架及必需品和所需抢险救援物资赶往事发地点。
（7）事故后的恢复：当事故受伤人员得到救护后，指挥长应决定终止应急，恢复正常秩序。并做好确保不会发生未经授权而进入事故现场的措施，继续安排人员在事故区域进行安全巡查。同时，针对爆破事故受伤人员得到救护的实际情况，通报相关部门，以及做好对本次应急的调查、记录，并评估本次应急反应中需改进的问题，重新进入应急程序。
[bookmark: _Toc359663876]八、应急物资及装备
1、救护人员的装备：头盔、防护服、防护靴、防护手套、安全带、呼吸保护器具等；
2、灭火剂：水、泡沫、CO2、卤代烷、干粉、惰性气体等；
3、灭火器：干粉、泡沫、1211、气体灭火器等；
4、简易灭火工具：扫帚、铁锹、水桶、脸盆、沙箱、石棉被、湿布、干粉袋等；
5、消防救护器材：救生网、救生梯、救生袋、救生垫、救生滑杆、缓降器等；
6、自动苏生器：适用于抢救因中毒窒息、胸外伤、溺水、触电等原因造成的呼吸抑制或窒息处于假死状态的伤员。
7、通讯器材：固定电话一个，移动电话：原则上每个管理人员一人一个，对讲机若干。
[bookmark: _Toc359663877]九、应急结束
现场应急处置后，事故得到控制，导致次生、衍生事故的隐患已消除，应急工作结束。
[bookmark: _Toc359663878]十、后期处理
1、组织人员尽快清理现场，检修受损设备。
2、做好伤亡人员的善后赔偿工作。
3、协助有关部门进行事故调查。
4、将事故总结报告和处置情况报送当地政府应急办，总结事故应急处置经验，对应急预案进行修改完善。
[bookmark: _Toc359663879]十一、预案管理
1、培训
（1）根据受训人员和工作岗位的不同，选择培训内容，制定培训计划。
（2）培训内容：鉴别异常情况并及时上报的能力与意识；如何正确处理各种事故；自救与互救能力；各种救援器材和工具使用知识；与上下级联系的方法和各种信号的含义；工作岗位存在哪些危险隐患；防护用具的使用和自制简单防护用具；紧急状态下如何行动。
2、演练
项目部按照假设的事故情景，每季度至少组织一次现场实际演练，将演练方案及经过记录在案。
3 预案修订与完善
（1）为了能把新技术和新方法运用到应急救援中去，以及对不断变化的具体情况保持一致，预案应进行及时更新，必要时重新编写。
（2）对危险源和新增装置、人员变化进行定期检查，对预案及时更新。
（3）在实践和演习中提高水平，对预案进一步合理化。
[bookmark: _Toc359663880]十二、奖惩
1、在事故抢险过程中，无故不到位、不服从命令或临阵逃脱的，将给予罚款或开除处理。
2、在事故抢险过程中，因表现勇敢，减少事故损失的，给予表彰奖励。
3、在事故抢险过程中，受到伤害的，按照工伤待遇处理。
十三、附则
1、应急预案备案
本预案报送业主及监理单位，本项目部综合部和质安部存档。
2、应急预案发布实施
本预案经监理单位批准之日起实施。

