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[bookmark: _Toc359666120]第一章 总则
为了维护人民生命财产和保障工程的防洪安全，适用于本地区的防洪要求和本工程的防洪建设需要，特制订本预案。
本预案的防护对象，是指受到洪水威胁需要采取措施的对象，根据防护对象的安全要求分为以下三类：
自身无防洪能力需要采取措施保护安全的对象，如本工程所在地周边地区、机械设备等。
受洪水威胁需要保护自身防洪安全的对象，如本工程基础开挖的高边坡等。
保障防护对象防洪安全的对象，如本工程所设置的临时围堰等。
下属各施工队应坚持“预防为主”的方针，按“应根据防洪安全要求，并考虑经济、政治、社会、环境等因素，综合论证正确”的原则编制本单位的防洪渡讯技术措施。
防护对象防洪原则：有少数防护对象特别重要，一旦受洪水灾害，损失特别严重或将造成难以挽回的影响，为保证其防洪的绝对安全，本条规定这类防护对象可采用可能最大洪水。
本预案适用于合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡）工程（一标段），本部所有人员及下属各施工队，均应服从和执行本预案条款。

[bookmark: _Toc359666121]第二章 工程概况
一、地理位置
本工程地理位置位于重庆市合川城区涪江上段赵家渡。地处涪江右岸，我一标段总长865.350米，属草街电站库区，洪涝灾害不多的地区。
二、设计标准
本工程的防洪标准为草街电站成库20年后20年一遇。
三、工程任务
本工程主要是任务为：新建防洪堤、排洪箱涵、下河公路和下河梯道等施工图纸及工程量清单所包含的全部工作内容。我一标段共计865.35m。
四、预案设计
我方承建的新建堤防迎水面坡度为1：2.5，背水坡度1：2，坝顶高220.390m。桩号堤0+000.000～堤0+865.350，总长865.350m。有三条箱涵，需要围堰施工。在汛期来临之际，我部对围堰进行临时加高1m左右。在施工现场上我们再准备好砂袋与砂土。如果涪江汛期水位达到了警戒水位，我方马上用备好的砂袋对其围堰加高与加固，确保围堰万无一失。

[bookmark: _Toc359666122]第三章 水文、气象
工程所在地为重庆合川区涪江南岸。
合川多年平均气温18.0℃；极端最高气温41.4℃；多年平均相对湿度84%；历年最大风速15m/s，风向WSW；多年平均蒸发量为802.4mm；多年平均降水量为1124.3mm。

[bookmark: _Toc359666123]第四章 组织机构
我部建立以项目经理为主要负责人的防洪渡汛（雨季施工）组织管理机构，加强防洪抢险队伍的组织建设，随时随地对各种突发事件作出反应，达到抗洪抢险的目的。我部防洪渡汛领导小组成员如下：
组长：余良云
副组长：陈洪、彭晓清
成员：甘凡、刘钊、罗仕文、谯琳、彭树钧
队伍建设：组建一支抢险队伍。

[bookmark: _Toc359666124]第五章 防洪渡汛领导小组长职责
1 、组长：负责本工程一切防洪渡汛工作，下达防洪渡汛工作指令。并随时向合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡）工程指挥部防洪渡汛领导小组、监理单位汇报紧急情况。
副组长：协助组长指挥实施防洪渡汛措施，执行组长下达的各项指令，指挥现场的各项抢险工作。
成员：执行组长、副组长下达的各项指令，组织抢险队伍具体实施防洪渡汛措施；指挥现场各项抢险渡汛工作室；处理各种异常情况；暴雨期间，安排24小时执勤，发现险情立即通知上级主管部门。
抢险队伍：执行防洪渡汛的具体工作。暴雨期间，所有抢险队员24小时待命，协助执勤人员在施工区和生产、生活区巡逻，发现险情立即通知上级部门，并迅速出动足够人员抢险。出现特殊情况时，应能服从大局，听从调遣，做好渡汛应急措施。

[bookmark: _Toc359666125]第六章 主要技术措施
[bookmark: _Toc359666126]一、通用技术措施
1、各部门应加强汛期施工的现场组织管理，切实落实防洪渡汛技术措施。
2、加强和地方气象、水文预报部门的联系，关键部位重点防范。
3、协调好各标段以及合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡）工程指挥部领导管理小组汛期调配方案的工作联系。
4、下属各施工队应完善汛期通讯设施的建设和管理，确保通讯联络畅通。
5、下属各施工队汛前应安装、测试好足够容量的备用发电机，防止系统停电造成的不安全因素。
6、下属各施工队应加强汛期（雨季）施工防雨措施，加大抽排能力，杜绝山洪（暴雨）淹没基坑。
7、各单位工程的临时施工道路要求硬地化，加强维护和管理，确保行车安全和抗洪抢险道路畅通。
8、下属各施工队应加强抗洪抢险物质的储备工作，包括机械设备、运输车辆、砂石料、钢材等。
9、下属各施工队应切实处理好施工排水和弃渣场的污染源，杜绝对周边环境的污染。
10、雨季混凝土施工，下属各施工队伍应合理安排挖填筑坝的进度关系，原则上开挖不宜超前砂石料铺筑三个以上单元。
11、下属各施工队雨季现场施工，应做好防风、防雨、防雷、防漏电等措施。
[bookmark: _Toc359666127]二、专用技术措施
[bookmark: _Toc359666128]1、防洪渡汛措施
（1）成立防洪渡汛指挥所和抢险队伍
指挥所所长由项目经理担任，指挥所负责一切防洪工作，下达防洪工作指令，并随时向防洪指挥部门汇报情况保持对外联络。我部成立一支50人防汛队伍，其中分为10人的巡逻队、20人的抢险队、10人的后备队、10人的技术机械队。
抢险队伍的任务是在经受设计洪水标准以上的洪水，建筑物的安全及防洪能力受到威胁时，对建筑物围堰进行加高、加宽抢修，若需对基坑充水，立刻将施工机械撤至安全地点，清理现场内材料，以及协助设备及人员的安全转移。
（2）做好洪水预报
1）施工期应与气象、水文单位密切联系，及时做好洪水预报。
2）洪水来临时，安排专职人员24小时巡逻值班，随时报告水位、流量情况。
3）根据气象、降雨时预报分析，提前加高、加宽围堰，撤退基坑内的机械设备。
4）降雨预报要求提前二天预报。
（3）准备防洪渡汛材料及设备
1）防洪材料准备
防洪期间应储备足够的砂、土、编织袋、土工布等防洪材料。
主要防汛材料包括：
	自缷汽车（5t）
	2台
	砂
	500m3

	推土机
	1台
	编织袋
	2000个

	离心泵7KW
	1台
	水泥
	2t

	潜水泵3KW
	5台
	防雨布
	300m2

	备用发电机100KW
	1 台
	土工布
	300m2

	碎石
	100m3
	绳索
	300m

	挖掘机1m3
	1台
	
	


2）保持各条道路畅通。
3）保持通讯联络畅通。
4）保证照明、配备10套移动式照明系统。
5）对要投入抢险工作的运输车辆及砂石装载机械进行一次全面维修保养，保证设备处于良好的运行状态。
6）当连降暴雨时，内涝工程不能及时排洪时，或发生洪水倒灌时准备多台大功率抽水机，降低淹没损失。
[bookmark: _Toc359666129]2、对超过10年一遇的特大洪水的防洪渡汛应急措施
依据“安全第一、预防为主”的原则，对本工程可能遇到超过10年一遇的特大洪水袭击，制定以下应急措施：
1）根据预报，提前用砂、土袋加高（1m左右）、加宽围堰，并将基坑内机械设备、材料、人员撤离到安全地方。
2）当预报洪水位超过堰顶高程，可能漫过围堰淹没基坑时，提前用编织布将堰体覆盖，用砂石袋压实，防止堰体砂土流失，并适时用抽水机往基坑灌水，维持堰体两边平衡，确保围堰安全。
3）洪水过后，及时组织抽水设备排干基坑内积水，整修堰体，使损失减少到最小，并组织力量尽快恢复施工，确保工程近期完成。

[bookmark: _Toc359666130]第七章 检查及值班制度
1、下属各部门和各施工队应在我部组织下，建立健全防洪渡汛组织机构，要求下属各部门、各施工队严肃、认真组织抓好该项工作，做到“五落实”，即：责任落实、工作预案落实、工作措施落实、物资储备落实、队伍建设落实。项目经理部将按上述要求，建立不定期的检查制度。
2、加强防洪渡汛工作的检查力度，洪水（暴雨）期间各部门应实行领导责任制值班制度，安排小组成员24小时执勤，一旦发现险情，及时向有关单位及上级主管部门汇报并积极组织抢险。

[bookmark: _Toc359666131]第八章 其它
1、下属各部门及各施工队在我部组织下汛期还要建立和完善伤亡人员的救护设备和措施以及汛后生产恢复和防疫措施。
2、项目部各部门汛期应加强工程有关资料的收集、整理和保管工作，保护好工程的一切资料不受损失。
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