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料场安全防护方案
1、 编制依据
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）
《合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡）一标段（0+000～0+865.5）爆破工程爆破施工方案》
2、 工程概况
本工程区域位于合川区铜溪镇龙洞沟。块石取料场爆破区南北长约360M，东西宽约90M，爆破开挖最大高差约为11M，爆区周围主要是土地、荒山、和民房，目前土地均种有各种庄稼。爆区东面主要是土地与农田，距爆源约480M有部分民房（民房为砖混结构）；爆区西南面主要是小河沟、土地；距离爆破区约150m为S416省道；爆区北侧主要是土地与农田，距离爆破区420m有民房。爆区及爆区周围100M内均无其它各种管网、地下水源、建构筑物和各种重要保护设施，爆区周边环境总体较好，本工程属于一般的爆破工程项目。
[bookmark: _GoBack]为了确保本工程施工过程中的安全，结合本工程的特点及不定因素，考虑在爆破场地周边设警戒绳及安全防护栏（平面图见附图一）。其中西南面、西面以及东面局部，共818米，因有河沟隔断等原因，无法进入爆破现场的地段，拟拉警戒绳防护；东面及北面段共435米，拟用双边丝护栏网防护（样式见附图二）。进料场便道北面共24米，用双边丝护栏网防护。
3、 [image: ]防护具体内容
1、 防护材料的要求
防护材料必须符合国家规范要求，满足使用，经过检验合格后才能使用。  
2、 周边防护附图二

警戒带防护：沿防护地段，
每隔10米设一竹（木）桩，桩顶离地高度为1.5米，在桩身緾两道警戒带，间距为50～70cm。
双边丝护栏网防护：沿防护地段，每隔3米做一300×300×500砼基础，将立柱进入砼基础中，埋深为200～250。待砼基础达到一定强度后，用螺丝安装护栏网片。
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