临时工程施工方案

料场临时道路施工：
1. 料场便道起点与省道S416相接，止点位于取料场征地边线。根据施工、监理、业主三方商定的进场道路路线放样出拟建便道中线、边线。

2. 清理拟建便道范围内的表层腐殖土、草皮及软土淤泥层，清理厚度为0.5米。
3. 清表完成后报监理业主验收合格后进行便道填筑，便道填筑采用砂岩块石回填，分层碾压合格后铺设20cm厚泥结石路面。

4. 取料场便道在K0+060处横跨小冲沟，须建管涵保证冲沟流水通畅，不影响便道路基。根据冲沟流水量，管涵采用2根长20米Φ800Ⅱ级钢筋混泥土承插管。挖掘机沿原冲沟开挖沟槽，开挖深度2.2米，沟槽底宽3.2米，开挖边坡坡比为1:0.5，开挖完成后人工沟底整平，浇筑10cm厚C20砼垫层。垫层施工完毕后安装Φ800Ⅱ级钢筋混泥土涵管，涵管接口处采用钢丝网水泥砂浆抹带。两根涵管安装间距不得小于0.5米。为防止管涵位移，需在管涵外侧设置涵管镇墩，镇墩采用M7.5浆砌砖砌体。镇墩高0.5米，长宽均为0.25米，沿涵管外侧间距1米一个。管涵进口位置需修建跌水井，跌水井采用C20砼垫层厚10cm，墙身采用M7.5浆砌砖砌体，长3米，宽2.3米，高1.4米。管涵出口采用M7.5浆砌砖导流墙，墙高1米，厚0.5米。
村道会车道加宽：
1. 根据现场道路实际情况，施工、监理、业主三方查勘后确定出需要增加会车道的位置。
2. 根据已定的位置机械挖石方扩宽原有村道。开挖宽度根据现场实际情况以能保证车辆会车为准。开挖深度需比原村道路面低35cm。

3. 开挖成型的会车道采用手摆片石作为基层，手摆片石厚30cm。人工填充片石间隙。碾压整平。
4. 手摆片石层上铺设碎石路面厚5cm，整平、碾压成型。
5. 会车道填方部分采用砂岩块石料回填。分层碾压成型后铺设5cm碎石路面。
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