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2026 一级建造师《公路工程管理与实务》教材对比明细
一、总体变化情况
（一）变化情况
1.修订依据
人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部审定的《一级建造师执业资格考试大纲》（2024 年版）。
[bookmark: _GoBack]2.编写原则
（1）坚持本书（《公路工程管理与实务》）的主要内容；
（2）以修改、删除、增加内容为主。
3.基本结构
基本构架结构不变
（二）数据统计
1.教材总体变化：24 处；实质内容变化：20 处。
整体变动比例：15%，实质性影响比例约 13%。变动内容主要涉及：
第二章：2.2.1“沥青路面结构及类型”修改；
2.3.1 删除“水泥混凝土路面施工准备中拌合站的内容”
第三章：3.1.1 删除“桥梁构造中涵洞的术语内容”
3.1.2 删除“作用组合的部分内容”
3.3.3 删除“后张法的部分内容”
第四章：4.3.3 删除“隧道开挖方法适用范围”
4.4.4“隧道瓦斯浓度”修改
第五章：5.2.1 删除“收费系统构成与功能、施工技术要求”
第七章：7.1.2“公路工程施工单位安全生产责任”修改
7.1.3“公路工程项目施工安全风险评估”修改
第十三章：13.2.1“重大事故隐患清单”全部修改
第十四章：14.2.1“预制厂布设部分内容”修改
2.页码变化：2025 版教材 502 页，2026 版教材 500 页。页码减少 2 页。
二、细节变化解读
所有变点对比分析
	2025 版教材
	2026 版教材

	变化 1

	P1
	P1

	1.1 路基施工
1.1.1 路基施工准备
路基施工前应做好组织、物资和技术三大准备。技术准备是工程顺利实施的基础和保证。技术准备工作的好坏，直接影响到工程的进度、质量和经济效益。技术准备工作的内容主要包括熟悉设计文件、现场调查核对、设计交桩、复测与放样、试验及试验路段施工等。
	【删除】

	变化 2

	P53
	P53














第 1 页 共 8 页


	路面是指用各种筑路材料铺筑在道路路基上直接承受车辆荷载的层状构造物。路面应具有足够的强度和耐久性，符合坚实、稳定、
平整、耐磨、抗滑的性能需求，提供安全、
舒适、顺畅的交通条件。路面工程施工包括各种类型基层(底基层）施工、面层施工、附属设施施工等。为保证路面工程的质量与安全，路面施工应建立健全有效的质量保证体系，对施工各工序的质量进行检查评定，达到规定的质量标准。
	【删除】

	变化 3

	P72
	P72

	2.2 沥青路面施工
2.2.1 沥青路面结构及类型
3）按矿料级配分类
（1）密级配沥青混凝土混合料：各种粒径的颗粒级配连续、相互嵌挤密实的矿料，与沥青拌和而成，且压实后的剩余空隙率小于 10%的混凝土混合料。剩余空隙率为 3%~6%(行人道路 2%~6%）的是 I 型密实式改性沥青混凝土混合料；剩余空隙率为 4%~10%的是Ⅱ型半密实式改性沥青混凝土混合料。代表类型有沥青混凝土、沥青稳定碎石。
（2）半开级配沥青混合料：由适当比例的粗集料、细集料及少量填料(或不加填料）与沥青拌和而成，压实后剩余空隙率在 10%以上的半开式改性沥青混合料。代表类型有改性沥青稳定碎石。
(3）开级配沥青混合料：矿料级配主要由粗集料组成，细集料和填料较少，采用高黏度沥青结合料粘结形成，压实后空隙率大于 15%的开式沥青混合料。代表类型有排水式沥青磨耗层混合料；另有排水式沥青稳定碎石基层， 以ATPCZB 表示。
（4）间断级配沥青混合料：矿料级配组成中缺少 1 个或几个档次而形成的级配间断的沥青混合料。代表类型有沥青玛瑞脂碎石混合料	（SMA）。
	【修改】
3）按矿料级配分类
（1）密级配沥青混合料：按密实级配原理设计组成的各种粒径颗粒的矿料与沥青结合料拌和而成，设计空隙率较小（对不同交通及气候情况、层位可作适当调整）的密实式沥青混凝土混合料（以AC表示）和密实式沥青稳定碎石混合料（以ATB表示）。按关键性筛孔通过率的不同又可分为细型、粗型密级配沥青混合料等。粗集料嵌挤作用较好的也称嵌挤密实型沥青混合料。
（2)开级配沥青混合料：矿料级配主要由粗集料嵌挤组成，细集料及填料较少，设计空隙率为18%的混合料。
(3）半开级配沥青碎石混合料：由适当比例的粗集料、细集料及少量填料(或不加填料）与沥青结合料拌和而成，经马歇尔标准击实成型试件的剩余空隙率在
6%~12%的半开式沥青碎石混合料（以AM表示）。
(4）间断级配沥青混合料：矿料级配组成中缺少1个或几个粒径档次 (或用量很少）而形成的沥青混合料。

	变化 4

	P80
	P80

	2.2 沥青路面施工
2.2.4 沥青路面面层施工
（4）沥青的加热温度控制在规范规定的范围之内，即 150~170℃。集料的加热温度控制在160~180℃；混合料的出厂温度控制在
140~165℃。当混合料出厂温度过高时应废弃。混合料运至施工现场的温度控制在
120~150℃。
		（5）出厂的混合料须均匀一致，无白花料、粗细料离析和结块现象，不符合要求时应废
	【修改、删除】
		（4)沥青的加热温度及出厂的混合料质量严格遵照规范要求。
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	变化 5

	P87
	P87

	2.2 沥青路面施工
2.2.6 路面改（扩）建施工
（1）整形再生法整形再生法适合 20~30mm 表面层的再生，是由加热机对旧沥青路面加热至 60~180℃后，由再生主机将路面翻松并将翻松材料收集到再生主机的搅拌锅中，同时在搅拌锅中加入适量的沥青再生剂，将拌和均匀的再生混合料重新摊铺到路面上，用压路机碾压成型。这种方法适合维修路面出现微型裂纹、磨耗层损坏及破损面积较小的路面，修复后可消除原路面的轻度车辙、龟裂等病害，恢复路面的平整度，改善路面性能。
	【错误调整】
（1）整形再生法整形再生法适合 20~30mm 表面层的再生，是由加热机对旧沥青路面加热至 160~180℃后，由再生主机将路面翻松并将翻松材料收集到再生主机的搅拌锅中，同时在搅拌锅中加人适量的沥青再生剂，将拌和均匀的再生混合料重新摊铺到路面上，用压路机碾压成型。这种方法适合维修路面出现微型裂纹、磨耗层损坏及破损面积较小的路面，修复后可消除原路面的轻度车辙、龟裂等病害，恢复路面的平整度，改善路面性能。

	变化 6

	P90
	P90

	2.3 水泥混凝土路面施工
2.3.1 水泥混凝土路面施工准备
3.拌合站
	【整部分删除】

	
	

	变化 7

	P109
	P108

	3.1 桥梁构造与施工准备
3.1.1 桥梁构造
		（10）涵洞是用来宣泄路堤下水流的构造物，通常在建造涵洞处路堤不中断。为了区别于桥梁，凡是单孔跨径不到 5m 和多孔跨径的全长不到 8m 的泄水结构物，均称为涵洞；且圆管涵和箱涵不论孔径、跨径多少都称为涵洞。
	【删除】

	变化 8

	P114
	P113

	3.1 桥梁构造与施工准备
3.1.2 桥梁计算荷载
		（3）公路桥涵结构按正常使用极限状态设计时，应根据不同的设计要求，采用作用的频遇组合或准永久组合，并符合下列规定：
①频遇组合。永久作用标准值与汽车荷载频遇值、其他可变作用准永久值相组合。
②准永久组合。永久作用标准值与可变作用准永久值相组合。
	【删除】

	变化 9

	P136
	P135

	3.3钢筋、混凝土和钢结构施工
3.3.3预应力混凝土工程施工
		（10）施加预应力时宜采用信息化数据处理系统对各项张拉参数进行采集。
	【删除】

	变化 10

	P141
	P140
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	3.3钢筋、混凝土和钢结构施工
3.3.3预应力混凝土工程施工
5.后张法
③孔道压浆宜采用信息化数据处理系统对相关参数进行采集，并填写以下施工记录：压浆材料、配合比、压浆日期、搅拌时间、出机初始流动度、浆液温度、环境温度、压浆量、稳压压力及时间。采用真空辅助压浆工艺时尚应包括真空度。
	【删除】

	变化 11

	P241
	P240

	3.7桥梁工程质量通病及防治措施
3.7.8桥头跳车防治
2.防治措施（1)选用合适的压实机具，采用先进的台后填土施工工艺，确保台后及时回填，回填压实度达到要求。(2）改善地基性能，提高地基承载力，减少差异沉降。保证足够的台前预压长度。连续进行沉降观测，保证桥头沉降速率达到规定范围内再卸载。确保桥头软基处理深度符合要求，严格控制软基处理质量。 （3）有针对性地选择台后填料，提高桥头路基压实度。如采用砂石料等固结性好、变形小且透水的填筑材料处理桥头填土。（4）做好桥头路堤的排水、防水工程，设置桥头搭板。	（5）优化设计方案，采用新工艺加固路堤。
	【删除】

	变化 12

	P259
	P259

	4.3隧道施工
4.3.2隧道洞口、明洞施工
洞口段围岩破碎、埋深较浅地段，可由暗挖改明挖施工，或上部明挖下部暗挖施工；洞口段存在偏压时，应先采取防偏压措施，再进行洞口段开挖。洞口段存在偏压时，应采取偏压防治措施。
	【删除】

	变化 13

	P261
	P261

	4.3隧道施工
4.3.3 隧道开挖
[image: ]
	【整个表格删除】

	变化 14

	P294
	P293
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	4.4 特殊地段施工
4.4.4 瓦斯地段施工
1.瓦斯的燃烧和爆炸性当坑道中的瓦斯浓度小于 5%，遇到火源时，瓦斯只是在火源附近燃烧而不会爆炸；瓦 斯浓度在 5%~6% 到14%~16%时，遇到火源具有爆炸性；瓦斯浓度大于 14%~16%时，一般不爆炸，但遇火能平静地燃烧。
	【修改】
当坑道中的瓦斯浓度小于5%，遇到火源时，瓦斯只是在火源附近燃烧而不会爆炸；当瓦斯浓度在5%~16%时，遇到火源具有爆炸性；当瓦斯浓度大于16%时，一般不爆炸，但遇火能平静地燃烧。

	变化 15

	P310
	P310

	5.2 交通机电工程
5.2.1 交通机电工程主要构成与功能2.收费系统主要构成与功能
	【整部分删除】

	变化 16

	P315
	

	5.2.2 交通机电工程主要设施施工技术要求2.收费系统主要设施施工技术要求
	【整部分删除】

	变化 17

	P338
	P335

	7.1 公路工程施工安全生产相关规定
7.1.2 公路工程施工单位安全生产责任
（5）施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
①基坑支护与降水工程。
②土方开挖工程。
③模板工程。
④起重吊装工程。
⑤脚手架工程。
⑥拆除、爆破工程。
⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
	【修改】
（5）施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危大及超危大工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
①基坑开挖、支护、降水工程。
②滑坡处理。
③基础工程（包括桩基础、挡土墙基础、沉井等深水基础）。
④大型临时工程。
⑤模板工程。
⑥起重吊装工程。
⑦拆除、爆破工程。
⑧钢结构、网架和索膜结构安装工程。
⑨其他有必要编制专项施工方案的工程。

	变化 18

	P339
	P336

	7.1 公路工程施工安全生产相关规定
7.1.3 公路工程项目施工安全风险评估
2.高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估
根据《交通运输部关于发布高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南(试行）的通知》	（交安监发〔2014〕266 号）要求，施工项目应充分重视对老滑坡体、岩堆体、老错落体等不良地质体地段，膨胀土、高液限土、冻土、黄土等特殊岩土地段，以及居住区、地下管线分布区、高压塔等周边地段的施工安全风险评
	【删除，无实质性变化】




 (
第
 
5
 
页
 
共
 
8
 
页
)
	估。
	

	变化 19

	P340
	P337

	7.1 公路工程施工安全生产相关规定
7.1.3 公路工程项目施工安全风险评估
3.公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估
根据《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》(交质监发〔2011〕 217 号）要求，公路桥梁和隧道工程应进行安全风险评估。
1）评估范围
（1）桥梁工程
①多跨或跨径大于 40m 的石拱桥，跨径大于或等于 150m 的钢筋混凝土拱桥，跨径大于或等于 350m 的钢箱拱桥，钢桁架、钢管混凝土拱桥。
②跨径大于或等于 140m 的梁式桥，跨径大于400m 的斜拉桥，跨径大于 1000m 的悬索桥。
③墩高或净空大于 100m 的桥梁工程。
④采用新材料、新结构、新工艺、新技术的特大桥、大桥工程。
⑤特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程。
⑥施工环境复杂、施工工艺复杂的其他桥梁工程。
	【修改】
3.公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估
根据《公路水运工程施工安全风险评估指南第 2 部分：桥梁工程》JT/T1375.2—2025和《公路水运工程施工安全风险评估指南第 3 部分：隧道工程》JT/T1375.3 —2025 的要求，公路桥梁和隧道工程应进行安全风险评估。
1）评估范围
（1）桥梁工程
①拱桥、斜拉桥、悬索桥，建设规模为大桥或特大桥的梁式桥。
②墩高或净空大于或等于 40m 的桥梁工程。
③临近铁路、公路、城市道路、航道， 上跨石油管线、天然气管线，下穿高压线，临堤、跨堤，或临近大坝等桥位特征特殊的桥梁工程。
④主体结构采用新材料、新结构、新工艺、新技术的桥梁工程。
⑤建设规模为中桥、大桥或特大桥的桥梁拆除工程。
⑥其他有必要开展总体风险评估的桥梁工程。

	变化 20

	P435
	P432

	13.1 公路工程施工安全管理
13.1.2 公路工程施工项目安全管理措施
	 (
【增加，无实质性变化】
《公路水运危险性较大工程安全专项施工方案审查规
程》JT/T
 
1495—2024、《公路水运工
程施工安全风险
评估指南 第
 
2
 
部分：桥梁工程》JT/T
 
1375.2—2025、
 
《公路水运工程施工安全风险评估指南 第
 
3
 
部
分：隧
道工程》JT/T
 
1375.3—2025、《公路水运工程
施工安
全标准化技术要求》JT/T 1514-2024
)

	变化 21

	P445
	P443

	13.1 公路工程施工安全管理
13.1.2 公路工程施工项目安全管理措施
6.水上作业安全管理措施
水上作业应满足《公路工程施工安全技术规范》 JTG F90-2015 的技术要求
	【修改，无实质性变化】
6.水上作业安全管理措施
水上作业应满足《公路工程施工安全技术规范》JTG F90—2015 及《公路水运工程施工安全标准化技术要求》JT/T 1514—2024 有关水上作业的安全技术要求。

	变化 22

	P453-455
	P450-452

	13.2 安全管理双重预防机制
13.2.1 公路工程施工项目安全风险分级管控6.事故隐患整改
一般事故隐患由项目负责人组织相关人员立即整改。重大事故隐患应当根据需要停止使用相关设备、设施，局部停产停业或者全部停产
	【修改】
6.事故隐患整改
一般事故隐患由项目负责人组织相关人员立即整改。重大事故隐患应当根据需要停止使用相关设备、设施，局部停产停业或者全部停产停业。重大事故隐患参见《公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准》（交
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	[image: ]停业。重大事故隐患参见《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》（表13.2-1）。
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	办安监〔2025〕28号）见表13.2-1。
[image: ]



学员专用 请勿外泄
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	变化 23

	P466
	P463

	14.2施工现场环境管理
14.2.1 公路工程“两区三厂 ”建设
	【修改，无实质性变化】
14.2 施工现场环境管理
14.2.1 公路工程“两区三场 ”建设

	变化 24

	P470
	P467

	14.2施工现场环境管理
14.2.1 公路工程“两区三厂 ”建设
⑤空心板、箱梁最多存放层数应符合设计文件和相关技术规范要求。设计文件无规定时，空心板叠层不得超过 3 层，小箱梁和 T 梁堆叠存放不得超过 2 层。预制梁存放时（特别是叠层存放）应采取支撑等措施确保安全稳定。
	【修改】
⑤当构件多层叠放时，层与层之间应以垫木隔开，各层垫木的位置应设在设计规定的支点处，上下层垫木应在同一条竖直线上。叠放的高度宜按构件强度、台座地基的承载力、垫木强度及叠放的稳定性等经计算确定，大型构件以 2 层为宜，应不超过 3 层：小型构件宜为 6～10 层。


三、学习建议
基础阶段：通过备考指导知道公路实务的命题趋势，理清楚公路实务的框架，知道学习的重难点，对各个施工技术有个大致的认识。
开始学习时，可以先学习自己感兴趣的章节或者分值较高的章节，这样，容易产生学习兴趣和满足感，以养成每天学习的习惯。通过考点精讲课程对每个考点进行地毯式的学习，了解各考点的考查形式，理解重要技术的施工工艺流程及施工技术要点，构建知识框架体系。
强化阶段：通过章节题目练习以题带点，巩固薄弱知识点，提升做题能力；通过案例特训课程锻炼案例题的解题思路和答题技巧；通过模考练习考查总体知识点的掌握程度。
冲刺阶段：通过直播密训课程强化高频考点，进一步巩固提高。通过考前做题，加强对知识点的灵活运用，最后对知识做到通汇贯通。
按照以上三个阶段进行复习，跟着老师的思路掌握重要的施工技术，对教材内容结合规范和实际施工进行适当拓展，准确把控方向，定能起到事半功倍的作用，帮助大家顺利通过考试。
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