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2026一级建造师《建筑工程管理与实务》教材对比明细
一、总体变化情况
（一）变化情况
1.修订依据
人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部审定的一级建造师执业资格考试大纲（2024 年版）。
2.编写原则
（1）坚持本书（《建筑工程管理与实务》） 的主要内容；
（2）以修改内容为主。
3.基本结构：基本构架结构不变
（二）数据统计
1.教材总体变化：103 处；实质内容变化：70 处。
整体变动比例：12%，实质性影响比例约 8%。
变动内容主要涉及：
技术部分：第 1 章：1.1.21.1.2 建筑设计程序与要求，新增《住宅项目规范》GB55038-2025 相关内容；第 2 章：2.1.2 水泥的性能与应用部分内容修订，2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用新增《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2024 相关内容。
法规部分：第 4 章：4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定中 2.重大事故隐患判定条件，依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》变动较大，4.2.5 国家主管部门近年来安全生产及施工现场管理的有关规定，新增《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第二批）》内容。第 5 章：5.5.4 绿色建造技术导则有关规定整目变动，新增《智能建造技术导则（试行）》内容。
管理部分：第 6 章：6.5.2 临时用电管理依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》 JGJ/T46-2024 整目内容变动较大。第 7 章：7.2.6 工程造价构成与编制，依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024 整目变动，是教材实质内容变动最大的内容。
2.页码变化：减少 1 页；变动比例：-0.3%。
3.大纲情况：无变化
4.体系变化：无变化
5.三级标题变化：无变化
二、细节变化解读：所有变点对比分析
	2025 教材
	2026 教材

	变化 1

	P4
	P4

	
	【新增】
6）从严控制建筑高度
各地一般不得新建超高层住宅。城区常住人口 300万以下城市严格限制新建 150m 以上超高层建筑，
不得新建 250m 以上超高层建筑。城区常住人口 300万以上城市严格限制新建 250m 以上超高层建筑，
不得新建 500m 以上超高层建筑。
3.住宅项目建筑要求
住宅项目建设应以安全、舒适、绿色、智慧为目标。遵循的原则是：经济合理,……，⑤各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。阳台栏杆净高不应低于1.20m。

	变化 2

	P5
	P6

	
c.一般照明不应采用荧光高压汞灯。
	【变动】
c.一般照明不应采用荧光高压汞灯，在满足照度均



扫码关注更多内容
第 1 页 共 30 页


	
	匀度条件下，宜选择单灯功率较大、光效较高的光源。

	变化 3

	P6
	P7

	
（10）当厨房、卫生间与卧室、起居室（厅）相邻时，管道、设备等不宜设在隔墙上。对固定于墙上且可能引起传声的管道等物件，应采取有效的减振、隔声措施。主卧室内卫生间的排水管道宜做隔声包覆处理。
	【变动】
（10）当厨房、卫生间与卧室、起居室（厅）相邻时，管道、设备等不宜设在隔墙上。对固定于墙上且可能引起传声的管道等物件，应采取有效的减振、隔声措施。主卧室内卫生间的排水管道宜做隔声包覆处理。上层卫生间排水时，在卧室内测得的排水噪声等效升级不应大于 33dB。

	变化 4

	P8
	P9

	
	【新增】
6）防结露
（1） 供暖住宅建筑的屋面、外墙、地面、与室外空气直接接触的楼面等的内表面在室内温、湿度设计条件下不应出现表面结露。
（2） 防止夏季结露的方法：将地板架空、通风，用导热系数小的材料装饰室内墙面和地面。

	变化 5

	P8
	P9

	4.室内空气质量
（3）当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于 20000Bq/m³且小于 30000Bq/m³,或土壤表面氡析出率大于 0.05Bq/（m² ·s） 且小于 0.10Bq/ （m² · s）时，应采取建筑物底层地面抗开裂措施。
（4）当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果不小于 30000Bq/m³且小于 50000Bq/m³,或土壤表面氡析出率不小于 0.10Bq/（m² ·s）且小于 0.30Bq/ （m² · s）时，除采取建筑物底层地面抗开裂措施外，还必须按现行国家标准一级防水要求，对基础进行处理。（5）I 类民用建筑室内装饰装修采用的无机非金属装饰装修材料放射性限量必须满足现行国家标准规定的 A 类要求。（6） Ⅱ类民用建筑宜采用放射性符合 A 类要求的无机非金属装饰装修材料；当 A 类和 B 类无机非金属装饰装修材料混合使用时，每种材料的使用量应通过计算确定。（7） 民用建筑室内装饰装修采用的人造木板及其制品、涂料、胶粘剂、水性处理剂、混凝土外加剂、墙纸（布）、聚氯乙烯卷材地板、地毯等材料的有害物质释放量或含量，应符合相关国家标准规定。
	




【删减】
（3）I 类民用建筑室内装饰装修采用的无机非金属装饰装修材料放射性限量必须
满足现行国家标准规定的 A 类要求。（4） II 类民用建筑宜采用放射性符合 A 类要求的无机非金属装饰装修材料；当 A 类和 B 类无机非金属装饰装修材料混合使用时，每种材料的使用量应通过计算确定。（5） 民用建筑室内装饰装修采用的人造木板及其制品、涂料、胶粘剂、水性处理剂、混凝土外加剂、墙纸（布）、聚氯乙烯卷材地板、地毯等材料的有害物质释放量或含量，应符合相关国家标准规定。

	变化 6

	P9
	P10

	标准设防类，应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。
	【变动】
标准设防类，应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。住宅建筑的抗
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	震设防类别不应低于标准设防类。

	变化 7

	P14
	P15

	
（2）建筑内的厕所、浴室、盥洗室等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采取防水、防滑的构造措施，并设排水坡坡向地漏。
	【变动】
（2） 建筑内的厕所、浴室、盥洗室等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采取防水、防滑的构造措施，并设排水坡坡向地漏。厨房、卫生间、封闭阳台与相邻空间地面的高差不应大于 0.015m，并应以斜坡过渡。

	变化 8

	P16
	P17

	（2）住宅套内楼梯的梯段净宽，当一边临空时，不应小于 0.75m；当两侧有墙时，不应小于 0.90m。套内楼梯的踏步宽度不应小于 0.22m,高度不应大于 0.20m,扇形踏步转角距扶手边 0.25m 处，宽度不应小于 0.22m。
	【变动】
（2） 当住宅最高人户层楼面距室外设计地面的高度不超过 15m 时，公共楼梯一边设有栏杆的梯段净宽不应小于 1.00m；两侧均为墙体的梯段净宽不应小于 1.10m。当高度超过 15m.时，公共楼梯的梯段净宽不应小于 1.10m。

	变化 9

	P17
	P18

	


2.电梯的设置……④电梯机房应采取隔热、通风、防尘等措施。
	【新增】
⑤新建住宅建筑最高入户层为 4 层及以上，或最高人户层楼面距室外设计地面高度超过 9m 的，每个住宅单元应至少设置 1 台电梯；最高人户层为 12层及以上，或最高人户层楼面距室外设计地面高度超过 33m 的，每个住宅单元应至少设置 2 台电梯。
⑥住宅电梯井应独立设置，且不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。⑦既有住宅建筑加装电梯，不应影响建筑结构安全性和正常使用功能。加装电梯

	变化 10

	P18
	P19

	


1.2.4 门和窗基本构造要求
1.门窗构造要求
（4） 民用建筑（除住宅外）临空窗的窗台距楼地面的净高低于 0.80m 时应设置防护设施，防护高度由楼地面（或可踏面）起计算不应小于 0.80m。
2.门的设置规定（1） 门应开启方便、使用安全、坚固耐用；（2）手动开启的大门扇应有制动装置，推拉门应采取防脱轨的措施；（3）非透明双向弹簧门应在可视高度部位安装透明玻璃。
	【新增】
（4） 民用建筑（除住宅外）临空窗的窗台距楼地面的净高低于 0.80m 时，应设置防护设施，防护高度由楼地面（或可踏面）起计算不应小于 0.80m。
（5）住宅临空外墙的窗台距室内地面的净高小于0.90m 时，应配置防护设施。
2.门的设置规定
（1） 门应开启方便、使用安全、坚固耐用。
（2） 手动开启的大门扇应有制动装置，推拉门应采取防脱轨的措施。
（3） 非透明双向弹簧门应在可视高度部位安装透明玻璃。
（4）新建住宅建筑户门通行净宽不应小于 0.90m，既有住宅建筑改造户门通行净宽不应小于 0.80m。
（5） 住宅单元公共出入口的外门通行净宽不应小于 1.10m。

	变化 11

	P23
	P24

	1.3 建筑结构体系和设计作用（荷载）1.3.1 结构可靠性要求 1.结构工程的安全性
	【变动】
1.3 建筑结构体系和设计作用（荷载）1.3.1 结构
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	2）安全等级与设计工作年限（1）结构设计时，应根据结构破坏可能产生后果的严重性，采用不同的安全等级。结构安全等级划分为一级、二级、三级。结构部件的安全等级不得低于三级。结构部件与结构的安全等级不一致或设计工作年限不一致的，应在设计文件中明确标明。
	可靠性要求 1.结构工程的安全性
2）安全等级与设计工作年限（1）结构设计时，应根据结构破坏可能产生后果的严重性，采用不同的安全等级。结构安全等级划分为一级、二级、三级。住宅建筑结构的安全等级不应低于二级。结构部件的安全等级不得低于三级。结构部件与结构的安全等级不一致或设计工作年限不一致的，应在设计文件中明确标明。

	变化 12

	P30
	P31

	
1.4 建筑结构设计构造基本要求 1.4.1 混凝土结构设计构造基本要求
④现浇钢筋混凝土实 心楼板 的厚度不应小于80mm,实心屋面板的厚度不应小于 100mm,现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于 50mm。
	【变动】
1.4 建筑结构设计构造基本要求 1.4.1 混凝土结构设计构造基本要求
④现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于 80mm （新建住宅不应小于 100mm），实心屋面板的厚度不应小于 100mm，现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于 5Omm。

	变化 13

	P38
	P38

	
2.1 结构工程材料 2.1.1 建筑钢材的性能与应用国家标准还规定，热轧带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志、生产企业序号（许可证后 3 位数字）和公称直径毫米数字，还可轧上经注册的厂名（或商标）。
	【变动】
2.1 结构工程材料 2.1.1 建筑钢材的性能与应用
国家标准还规定，热轧带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志、生产企业序号（许可证后 3 位数字）和公称直径毫米数字，还可轧上经注册的厂名（或商标）。直条钢筋按定尺长度交货。不大于 16mm 的钢筋准许以盘卷交货，热轧带肋钢筋每盘应是一条钢筋。

	变化 14

	P41
	P40

	



2.1.2 水泥的性能与应用
1）水泥的凝结时间……
2）水泥的安定性……
3）水泥强度及强度等级……
4）其他技术要求
其他技术要求包括水泥中水溶性铬（V）、放射性核素限量、水泥细度、碱含量与化学要求等。水泥的细度、碱含量属于选择性指标，由买卖双方协商确定。化学要求包括不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁和氯离子。
	【新增】
2.1.2 水泥的性能与应用
1）水泥的凝结时间
（1）凝结时间
……
（2） 安定性
……
（3） 强度
……
（4）细度
硅酸盐水泥细度以比表面积表示 ，应不低于300m2/kg 且不高于 400m2/kg。其余五种常用水泥的细度以 45um 方孔筛筛余表示，应不低于 5%。当买方有特殊要求时，由买卖双方协商确定。
2）化学要求
通用硅酸盐水泥的化学指标有不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁和氯离子。当买方有更低要求时，买卖双方协商确定。
3）其他技术要求
其他技术要求包括水泥中水溶性铬（VI）、放射性核素限量和碱含量。当买方要求提供低碱水泥时，
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	由买卖双方协商确定。

	变化 15

	P45
	P41

	2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 1.混凝土组成材料的技术要求
粉煤灰来源广泛，是当前用量最大、使用范围最广的矿物掺合料。拌制混凝土和砂浆用粉煤灰的技术要求包括细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性、放射性、碱含量和均匀性。按细度、需水量比和烧失量，拌制混凝土和砂浆用粉煤灰可分为 I、Ⅱ、Ⅲ三个等级，其中 I 级品质最好。
	
【变动】
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 1.混凝土组成材料的技术要求
常用的混凝土掺合料有粉煤灰、磨细矿渣、磨细天然沸石、硅灰和偏高岭土等。粉煤灰是当前用量最大、使用范围最广的矿物掺合料，分为 I、、三个等级，其中 I 级品质最好。

	变化 16

	P46
	P41

	
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 1.混凝土组成材料的技术要求
4）混凝土的耐久性……
（1）抗渗性。混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。混凝土的抗渗性用抗渗等级表示，分 P4、P6、P8、P10、P12 和>P12 共六个等级。混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。（2）抗冻性。混凝土的抗冻性用抗冻等级表示，分 F50、F100、F150、F200、 F250、F300、F350、F400 和>F400 共九个等级。抗冻等级 F50 以上的混凝土简称抗冻混凝土。
（3）抗侵蚀性。当混凝土所处环境中含有侵蚀性介质时，要求混凝土具有抗侵蚀能力。侵蚀性介质包括软水、硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱、海水等。
（4）混凝土的碳化（中性化）。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用，生成碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用，可能导致钢筋锈蚀；碳化显著增加混凝土的收缩，使混凝土抗压强度增大，但可能产生细微裂缝，而使混凝土抗拉、抗折强度降低。
	【变动】
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 1.混凝土组成材料的技术要求
4）混凝土的长期性能和耐久性能……
（1） 抗水渗透性。混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。混凝土的抗渗性用抗渗等级表示，分 P4、P6、P8、P10、P12 和>P12 共六个等级。混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。抗水渗透试验试模应采用上口内部直径为 175mm、下口内部直径为 185mm、高度为 150mm 的圆台体。
（2） 抗冻性。混凝土的抗冻性用抗冻等级表示，分 F50、F100、F150、F200、F250、F300、F350、 F400 和>F400 共九个等级。抗冻等级 F50 以上的混凝土简称抗冻混凝土。抗冻试验方法分为慢冻法、快冻法和单面冻融法（盐冻法）。
（3） 抗侵蚀性。当混凝土所处环境中含有侵蚀性介质时，要求混凝土具有抗侵蚀能力。侵蚀性介质包括软水、硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱、海 水 等 。 抗 硫 酸 盐 侵 蚀 试 验 采 用 尺 寸 为100mmX100mmX100mm 的立方体试件，每组 3 块。
（4） 混凝土的碳化（中性化）。碳化显著增加混凝土的收缩，使混凝土抗压强度增大，但可能产生细微裂缝，而使混凝土抗拉、抗折强度降低。

	变化 17

	P47
	P48

	2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
1.混凝土组成材料的技术要求
3.混凝土外加剂的功能、种类与应用 1）外加剂的功能混凝土外加剂的主要功能包括：（1）改善混凝土或砂浆拌合物施工时的和易性；（2）提高混凝土或砂浆的强度及其他物理力学性能；（3）节约水泥或代替特种水泥；（4）加速混凝土或砂浆的早期强度发展；（5）调节混凝土或砂浆的凝结硬化速度；（6）调节混凝土或砂浆的含气量；（7）
	


【删除】
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	降低水泥初期水化热或延缓水化放热；（8）改善拌合物的泌水性；（9）提高混凝土或砂浆耐各种侵蚀性盐类的耐腐蚀性；（10）减弱碱一骨料反应；（11）改善混凝土或砂浆的毛细孔结构；（12）改善混凝土的泵送性。
	

	变化 18

	P47
	P48

	2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
2）外加剂的分类
（4）改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等。
	【变动】
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
2）外加剂的分类
（4）改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、防水剂和泵送剂等。

	变化 19

	P47
	P48

	2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
	

	3）外加剂的适用范围
（1）混凝土中掺人减水剂，若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性；当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度；若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥。同时，混凝土的耐久性也能得到显著改善。……（6）含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力混凝土结构；含有六价铬盐、亚硝酸盐等有害成分的防冻剂，严禁用于饮水工程及与食品相接触的工程；含有硝铵、尿素等产生刺激性气味的防冻剂，严禁用于办公、居住等建筑工程。
	





【删除】

	4）应用外加剂的主要注意事项 ……（4）由于聚羧酸系高性能减水剂的掺加量对混凝土性能影响较大，用户应注意按照有关规定准确计量。
	

	变化 20

	P47
	P48

	
	【新增】
2）外加剂的选择
（1） 外加剂种类应根据设计和施工要求及外加剂的主要作用选择。外加剂掺量应以外加剂质量占混凝土中胶凝材料总质量的百分数表示。
……
3）外加剂的应用
（1）普通减水剂
1 常见的普通减水剂多以木质素酸钙、木质素酸钠、木质素酸镁为主要成……
（8） 防水剂……
③对有抗冻要求的混凝土工程宜选用复合引气组分的防水剂。

	变化 21

	P49
	P51

	2.1.4 砌体材料的性能与应用 1.块体的种类及强度等级
（2）蒸压加气混凝土砌块可用作承重、自承重或
	【变动】
2.1.4 砌体材料的性能与应用 1.块体的种类及强度等级
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	保温隔热材料，其强度等级有 A1.5、A2.0、A2.5、 A3.5、A5.0,A1.5、A2.0 级可用于建筑保温。
	（2）蒸压加气混凝土砌块，按干密度分为 B03、 B04、B05、B06、B07 五个级别，其中干密度级别B03、B04 适用于建筑保温；按抗压强度分为 A1.5、 A2.0、A2.5、A3.5、A5.0 五个级别，其中强度级别 A1.5、A2.0 适用于建筑保温；砌块按尺寸偏差分为 I 型和 II 型，其中 I 型适用于薄灰缝砌筑， II 型适用于厚灰缝砌筑。

	变化 22

	P49
	P51

	2.砂浆的种类及强度等级
（3）砌块专用砂浆：专门用于砌筑混凝土砌块的砌筑砂浆，称为砌块专用砂浆。（4）蒸压砖专用砂浆：专门用于砌筑蒸压灰砂砖砌体或蒸压粉煤灰砖砌体，且砌体抗剪强度不应低于烧结普通砖砌体取值的砂浆。
	【变动】
2.砂浆的种类及强度等级
（3） 专用砂浆：通常由水泥、砂、水以及根据需要掺人的掺合料和外加剂等组分，按一定比例，采用机械拌合制成。常用有砌块专用砂浆、蒸压砖专用砂浆等。

	变化 23

	P66
	P68

	


2.3.3 建筑保温、隔热材料的特性与应用
6）中空玻璃微珠保温隔热材料中空玻璃微珠保温隔热材料指由底涂、中空玻璃微珠中间层和面涂组成，具有保温隔热性能的系统材料，其具有耐沾污性、耐气候老化性和反射隔热等性能。
	【变动】
2.3.3 建筑保温、隔热材料的特性与应用
6）建筑用膨胀珍珠岩保温板材
（1） 以膨胀珍珠岩为主体材料，与非泡花碱类无机胶凝材料、外加剂等混合后，经压制、养护生产工艺制成的保温板材。通常用于建筑外墙外保温系统和防火隔离带。（2）按干密度分为 I 型、II 型、 I 型，其燃烧性能均为 A 级。
（3） 运输中应有防震、防潮措施，装卸时应轻拿轻放，防止机械损伤。产品应按不同种类、规格在室内分别堆放，堆放场地应坚实、平整、干燥。

	变化 24

	P73
	P75

	3.2 土石方工程施工
3.2.1 岩土的分类和工程性能
2.岩土的工程性能
（1）内摩擦角：土体中颗粒间相互移动和胶合作用形成的摩擦特性。其数值为强度包线与水平线的夹角。内摩擦角，是土的抗剪强度指标，土力学上很重要的一个概念，是工程设计的重要参数。土的内摩擦角反映了土的摩擦特性。内摩擦角在力学上可以理解为块体在斜面上的临界自稳角，在这个角度内，块体是稳定的；大于这个角度，块体就会产生滑动。利用这个原理，可以分析边坡的稳定性。
（2）土抗剪强度：是指土体抵抗剪切破坏的极限强度，参数包括内摩擦角和黏聚力。抗剪强度可通过剪切试验测定。
（3）黏聚力：黏聚力能使物质聚集成液体或固体。特别是在与固体接触的液体附着层中，由于黏聚力与附着力相对大小的不同，致使液体浸润固体或不浸润固体。
	

【变动】
3.2 土石方工程施工
3.2.1 岩土的分类和工程性能
2.岩土的工程性能
（1）抗剪强度参数：由内摩擦角和黏聚力表示的岩土强度准则中的材料参数，可
通过剪切试验测定。（2） 内摩擦角：土体中颗粒间的表面摩擦力和咬合力组成的摩擦特性，是土的抗剪强度指标。内摩擦角在力学上可以理解为块体在斜面上的临界自稳角，在这个角度内，块体是稳定的；大于这个角度，块体就会产生滑动。利用这个原理，可以分析边坡的稳定性。
（3）黏聚力：表征颗粒之间黏结和聚合形成的强度指标。又称凝聚力、内聚力。

	变化 25
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	P74
	P76

	
3.2.2 基坑支护工程施工
（2）锚拉支撑：水平挡土板支在柱桩的内侧，柱桩一端打入土中，另一端用拉杆与锚桩拉紧，在挡土板内侧回填土。适于开挖较大型、深度较深的基坑或使用机械挖土，不能安设横撑时使用。
	【变动】
3.2.2 基坑支护工程施工
（2） 水平锚拉柱桩支撑：水平挡土板支在柱桩的内侧，柱桩一端打人土中，另一端用拉杆与锚桩拉紧，在挡土板内侧回填土。适于开挖面较大、深度稍大的基坑或使用机械挖土，不能安设横撑时使用。

	变化 26

	P133
	P135

	
2.施工环境要求
（1）主体结构完成及交接验收，并清理现场。
（2）当设计要求隔墙有地枕带时，应待地枕带施工完毕，并满足设计要求后，方可进行隔墙安装。
（3）木龙骨必须进行防火处理。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。
（4）轻钢骨架隔断工程施工前，应先安排外装。
（5）安装各种系统的管、线盒弹线及其他准备工作已到位。
	【变动】
2.作业条件要求
（1）主体结构完成及交接验收合格，并清理现场。
（2） 当设计要求隔墙有地枕带时，将地枕带施工完成满足要求。
（3） 室内弹出+500mm 标高线。
（4）屋面已做完防水层，室内地面、室内抹灰等工序已完成。幕墙门窗已安装到位并采取有效阻止雨水进入室内的措施。
（5） 安装各种系统的管、线盒弹线及其他准备工作完成。

	变化 27

	P133
	P135

	
（1）施工流程：放线→安装龙骨→机电管线安装→安装横撑龙骨（需要时）→ 门窗等洞口制作→安装罩面板（一侧）→安装填充材料（岩棉） →
安装罩面板（另一侧）。
	【变动】
（1）施工流程
弹线→安装天地龙骨→安装竖向龙骨→安装通贯龙骨→安装横撑龙骨（需要时）→安装门窗洞口→机电管线安装→安装罩面板（一侧）→安装填充材料（岩棉）→安装罩面板（另一侧）。

	变化 28

	P133-134
	P135-136

	（2）施工工艺
①放线：在地面上弹出水平线并将线引向侧墙和顶面，并确定门洞位置，结合罩面板的长、宽分档。
②安装龙骨：
a.天地龙骨与建筑顶、地连接及竖龙骨与墙、柱连接可采用射钉或膨胀螺栓固定。
轻钢龙骨与建筑基体表面接触处粘贴橡胶密封条，或根据设计要求采用密封胶或防火封堵材料。
b.由隔断墙的一端开始排列竖龙骨，有门窗时要从门窗洞口开始分别向两侧排列。
c.当采用有通贯龙骨的隔墙体系时，通贯横撑龙骨的设置：低于 3m 的隔断墙安装 1 道；3～5m 高度的隔断墙安装 2～3 道。
	【变动】
（2）施工工艺
①弹线：在地面上弹出水平线并将线引向侧墙和顶面，并确定门洞位置，结合罩面板的长、宽分档。
②安装天地、竖向、通贯龙骨：
a.天地龙骨与建筑顶、地连接及竖龙骨与墙、柱连接可采用射钉或膨胀螺栓固定。
轻钢龙骨与建筑基体表面接触处粘贴橡胶密封条，或根据设计要求采用密封胶或防火封堵材料。
b.由隔断墙的一端开始排列竖龙骨，有门窗时要从门窗洞口开始分别向两侧排列。竖龙骨中距最大不应超过 600mm。
c.当采用有通贯龙骨的隔墙体系时，通贯龙骨的设置：隔断墙高度低于 3m 的加 1 道，高度 3～5m 的加 2 道，高度 5m 以上的加 3 道。

	变化 29

	P134
	P136

	⑤门窗等洞口制作，一般轻型门扇（35kg 以下）的门框可采取竖龙骨对扣中间加木方的方法制
	【变动】
⑤安装门窗洞口，一般轻型门扇（35kg 以下）的
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	作；重型门根据门重量的不同，采取架设钢支架加强的方法，注意避免龙骨、罩面板与钢支架刚性连接。
	门框可采取竖龙骨对扣中间加木方的方法制作；重型门根据门重量的不同，采取架设钢支架加强的方法，注意避免龙骨、罩面板与钢支架刚性连接。

	变化 30

	P134
	P136

	
	【新增】
（3）墙体隔声措施
隔声墙体常采用 Z 形隔声龙骨、金属减震条、单排龙骨错列、双排龙骨、改变面板厚度、与结构接缝处填密封胶、墙体内填置吸声材料等措施来达到隔声要求。

	变化 31

	P136
	P138

	2.施工准备
（3）按设计要求选用龙骨、配件及罩面板，材料品种、规格、质量应符合设计和标准要求。罩面板表面应平整，边缘整齐，颜色一致；穿孔板的孔距应排列整齐；胶合板、木质纤维板、细木工板不应脱胶、变色。
	
【变动】
2.作业条件
（3）选用的吊顶材料和配件的品种、规格和质量满足设计和规范要求。

	变化 32

	P138
	P140

	3.施工环境要求
	【变动】
3.作业条件

	变化 33

	P139
	P141

	
	【新增】
④长条地板面层铺设的方向设计无要求时，宜按“顺光、顺主要行走方向”的原则进行确定。

	变化 34

	P142
	P144

	4）墙、柱面石材施工
（3）高度大于 8m 的墙、柱面以及弧形墙、柱面不宜采用干粘法。高度大于 6m 的墙、柱面不宜采用湿贴法。
（4）干粘法每个粘结点的面积不应小于 40mm× 40mm,在钢骨架粘结点中心钻φ6mm 孔，安装时使胶从粘结点上的φ6mm 孔中挤出一些。
	【变动】
4）墙、柱面石材施工
（3）石材需作六面防护，所选用防护剂要与石材的品种相适应。所有湿贴石材，均要求将石材背网铲除。
（4） 薄型小规格块材（一般厚度 10mm 以下）,边长小于 40cm,可采用粘贴做法。板块背面宜采用石材专用胶粘剂镶贴，粘贴厚度为 8～10mm。

	变化 35

	P144
	P146

	（4）密封胶
①密封胶的施工厚度应大于 3.5mm,一般控制在4.5mm 以内。
	【变动】
（4） 结构胶与密封胶
①硅酮结构密封胶的注胶应在洁净的专用注胶室进行。

	变化 36

	P145
	P147

	3）全玻幕墙
（3）吊挂玻璃下端与下槽底应留空隙，并采用弹性垫块支承或填塞。槽壁与玻璃之间应采用硅酮建筑密封胶密封。
	【变动】
3）全玻幕墙
（3）全玻幕墙的周边收口槽壁与玻璃面板或玻璃肋的空隙均不宜小于 8mm；玻璃与下槽底应采用弹
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	性垫块支承或填塞。槽壁与玻璃之间应采用硅酮建筑密封胶密封。

	变化 37

	P148
	P150

	删除
1.建筑信息模型（BIM）软件
（4）模型元素信息包括的内容有：
①几何信息：尺寸、定位、空间拓扑关系等；
②非几何信息：名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数，以及系统类型、施工段、施工方式、工程逻辑关系等。
（5）BIM 软件的专业功能应符合下列规定：
①满足专业或任务要求；
②符合相关工程建设标准及其强制性条文；
③支持专业功能定制开发。
	

	变化 38

	P148-149
	P150

	删除
2.模型创建与使用
1）模型的创建
（1）模型创建前，应根据建设工程不同阶段、专业、任务的需要，对模型及子模型的种类和数量进行总体规划。
（2）模型可采用集成方式创建，也可采用分散方式按专业或任务创建。
（3）各相关方应根据任务需求建立统一的模型创建流程、坐标系及度量单位、信息分类和命名等模型创建和管理规则。
（4）不同类型或内容的模型创建宜采用数据格式相同或兼容的软件。当采用数据格式不兼容的软件时，应能通过数据转换标准或工具实现数据互用。
2）模型的使用
（1）模型的创建和使用宜与完成相关专业工作或任务同步进行。
（2）模型使用过程中，模型数据交换和更新可采用下列方式：
①按单个或多个任务的需求，建立相应的工作流程；
②完成一项任务的过程中，模型数据交换一次或多次完成；
③从已形成的模型中提取满足任务需求的相关数据形成子模型，并根据需要进行补充完善；
④利用子模型完成任务，必要时使用完成任务生成的数据更新模型。
（3）模型创建和使用过程中，应确定相关方各参与人员的管理权限，并应针对更新进行版本控制。
	

	变化 39

	P148-149
	P150-151

	
	【新增】
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	2.BIM 的应用
（1）BIM 应用贯穿建筑工程全生命期，包括规划与方案设计、方案沟通汇报、初步设计等各阶段，实现建设工程项目各参与方的协同工作和信息共享。
（2）在初步设计阶段，采用 BIM 技术开展技术方案可行性研究，通过结构安全分析、建筑性能分析、机电管线分析等工作，论证技术方案的适用性、可靠性和经济合理性。
（3）在施工图设计阶段，将各专业设计规范和技术要求嵌入 BIM 模型，开展碰撞检查、图纸校核等工作，及时发现设计错误，解决空间关系冲突，提高施工图设计
（4）在深化设计阶段，采用 BIM 技术对钢结构节点、混凝土构件节点、预制构件连接及安装、机电管线、装饰装修等方面进行专项深化设计，将施工操作规范与施工工艺融入深化设计模型，满足施工作业需求。
（5）采用 BIM 技术对预制构件进行自动优化、配模、编号、出图，并生成生产加工清单，为构件生产和现场装配提供支撑。
（6）采用 BIM 技术进行装饰装修设计，通过专项设计软件，绘制室内平面布局方案、效果图、施工图、物料清单，并进行实时三维渲染，优化设计方案。

	变化 40

	p149
	P151

	3.7.3 智慧工地信息技术
	【整目变动】
3.7.3 智慧工地信息技术

	变化 41

	P163
	P165

	【变动】
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定
2.重大事故隐患判定条件
①建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；
②施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；
③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；
④危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定要求对专项施工方案组织专家论证。
	【变动】
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定
2.重大事故隐患判定条件
①建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程；
②建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；
③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；
④) 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定要求对专项施工方案组织专家论证。

	变化 42

	P163
	P165

	【变动】
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准
	【变动】
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准
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	的有关规定
2.重大事故隐患判定条件
（4）脚手架工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：
①脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；
②未设置连墙件或连墙件整层缺失；
③附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。
	的有关规定
2.重大事故隐患判定条件
（4）脚手架工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：
①脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；
②未设置连墙件或连墙件整层缺失；
③附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失。

	变化 43

	P163
	P165

	【变动】
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定
2.重大事故隐患判定条件
（7）施工临时用电方面，特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的，应判定为重大事故隐患。
	【变动】
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定
2.重大事故隐患判定条件
（7）施工临时用电方面，特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过 75%、泥泞、存在积水或其他导电波体等不利作业环境）
照明未按规定使用安全电压的，应判定为重大事故隐患。

	变化 44

	P163-164
	P166

	【变动】
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定
2.重大事故隐患判定条件
（9）使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。
	【变动】
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定
2.重大事故隐患判定条件
（9）使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。

	变化 45

	P170-171
	P172-173

	

【变化、新增】
4.2.5 国家主管部门近年来安全生产及施工现场管理的有关规定
2.《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的规定
1）禁止使用的施工工艺……
2）限制使用的施工工艺……
3）禁止使用的施工设备……
4）限制使用的施工设备……
	【变化、新增】
4.2.5 国家主管部门近年来安全生产及施工现场管理的有关规定
2.《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一、二批）》的规定
1）禁止使用的施工工艺
（4）禁止使用钢筋“热弯”加工工艺。可使用冷弯工艺（一次弯折到位）替代。
（5）禁止使用石材及瓷板落后挂接工艺，包括销钉连接工艺、板材边部槽式连接的 T 型挂件及蝶型挂件连接工艺、板材背部直插或斜插入槽口的挑件连接工艺、胶粘接连接工艺等。可使用背栓挂件及组合式挂件（SE 型、h 型、C 型等）连接工艺等替代。
2）限制使用的施工工艺……
（3）限制使用钢筋电渣压力焊连接工艺，不得用于焊接直径 20mm 及以上的钢筋,不得用于焊接直
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	径 12mm 以下的钢筋。可使用钢筋机械连接等工艺替代。
（4）限制使用灌注桩桩头“直接凿除法”工艺，不得用于地基基础设计等级乙级及以上房屋建筑工程。可使用“预先切割法十机械凿除”桩头处理、“环切法”整体桩头处理等工艺替代。
3）禁止使用的施工设备
（2）禁止使用手动吊篮（现场组装）。可使用电动作业吊篮等替代。
（3）禁止使用三点式安全带。可使用五点式安全带替代。
4）限制使用的施工设备
（4）限制使用轮扣式脚手架，不得用于危险性较大的分部分项工程的支撑脚手架，不得用于单排作业脚手架和搭设高度大于 15m 双排作业脚手架，不得用于搭设高度大于 8m 的满堂作业脚手架。可使用承插型盘扣式脚手架等替代。
（5）限制使用扣件式钢管卸料平台，不得用于三层（或 10m）及以上建筑工程施工不得用作悬挑卸料平台。可使用型钢卸料平台等替代。
5）禁止使用的工程材料
（1）禁止使用废机油脱模剂。可使用模板相适宜的混凝土专用脱模剂替代。（2）禁止使用非阻燃型密目式安全网。可使用不燃或难燃材料制作的阻燃型密目式安全网、镀锌钢板网、冲孔钢板网等替代。

	变化 46

	P193
	P195

	【变化】
5.3.2《砌体结构通用规范》有关规定
3.构造与施工
（7）底部框架-抗震墙结构房屋底部现浇混凝土抗震墙厚度不应小于 160mm。框架柱截面尺寸不应小于 400mm×400mm,圆柱直径不应小于 450mm。
	【变化】
5.3.2《砌体结构通用规范》有关规定
3.构造与施工
（7）填充墙应满足风荷载及地震作用影响下的稳定性要求

	变化 47

	P208-209
	P210-211

	【整体变化】
5.5.4 绿色建造技术导则有关规定
《绿色建造技术导则（试行）》（建办质〔2021〕 9 号）规定：
1.基本规定……
2.绿色策划……
3.绿色设计……
4.绿色施工……
5.绿色交付……
	【整体变化】
5.5.4 绿色建造技术导则有关规定
《智能建造技术导则（试行）》（建办市（2025】 14 号）相关规定：
1.通用要求……
2.数字勘察……
3.数字设计……
4.智能生产……
5.智能施工……
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	6.智慧运维……

	变化 48

	P218
	P220

	
6.3.1 施工组织设计编制与管理
3.单位工程施工组织设计编制要求
（5）单位工程应按照分部、分项工程划分原则，对主要分部、分项工程制订有针对性的施工方案。
	【新增】
6.3.1 施工组织设计编制与管理
3.单位工程施工组织设计编制要求
（5）单位工程应按照分部、分项工程划分原则，对主要分部、分项工程制订有针对性的施工方案。
制订脚手架、起重吊装、临时用水用电、危险性较大工程等工程的施工方法。

	变化 49

	P222-223
	P224-225

	
6.4.1 施工平面布置图设计
3.施工总平面图设计要点
（2）布置大型机械设备
布置塔式起重机时， ……距离及使用后的拆除和运输。布置混凝土泵的位置时， ……出入口防护门以及升降机周边的防护围栏等。
	【新增】
6.4.1 施工平面布置图设计
3.施工总平面图设计要点
（2）布置大型机械设备
布置塔式起重机时，……距离及使用后的拆除和运输；群塔布置应考虑其相互位置、高度、覆盖范围，以及防碰撞措施。布置混凝土泵的位置时，……出入口防护门以及升降机周边的防护围栏等。

	变化 50

	P224
	P226

	【变化】
6.4.2 施工平面管理
2.场地围护与出入口
（3）现场出入口管理：现场大门应设置门卫岗亭，车、人出入口分开，安排门卫人员值班等。出入口处应标示企业名称或企业标识。……
	【变化】
6.4.2 施工平面管理
2.场地围护与出入口
（3）现场出人口管理：现场大门应设置门卫和实名制管理设施，车、人出入口分开，安排门卫人员值班等 。 出入 口 处应标示企业名称或企业标识。……

	变化 51

	P224-225
	P226-227

	【变化】
6.5.1 临时用电组织设计
1.临时用电组织设计规定
（1）施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上的，应编制用电组织设计；
否则应制订安全用电和电气防火措施，并履行相同的编制、审核、批准程序。
（2）装饰装修工程或其他特殊施工阶段，应补充编制单项施工用电方案。
（3）用电设备必须有专用的开关箱，严禁 2 台及以上设备共用一个开关箱。
（4）临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制，相关部门审核，并经具有法人资格企业的技术负责人或授权的技术人员批准，现场监理签认后实施。
2.架空线路敷设基本要求
（1）施工现场架空线必须采用绝缘导线，架设时必须使用专用电杆，严禁架设在树木、脚手架或
	【变化】
6.5.1 临时用电组织设计
1.临时用电组织设计规定
（1）施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上的，应编制临时用电工程组织设计（施工现场临时用电工程方案）；临时用电设备在 5 台以下或设备总容量在 50kW 以下的，应制定安全用电和电气防火措施。
（2）临时用电工程组织设计编制及变更时，应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，履行“编制、审核、审批”程序。
（3）临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收，合格后方可使用。
2.架空线路敷设基本要求
（1）施工现场架空线应采用绝缘导线或电缆，架设时必须使用专用电杆，不得架设在树木、脚手架或其他设施上。
（2）架空线路的间距不应大于 35m。
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	其他设施上。
（2）导线长期连续负荷电流应小于导线计算负荷电流。
（3）三相四线制线路的 N 线和 PE 线截面不小于相线截面的 50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。
（4）架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的 1.5 倍。
（5）架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时，绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的 1.25 倍。
3.电缆线路敷设基本要求
（1）电缆中必须包含全部工作芯线和作保护零线的芯线，即五芯电缆。
（2）五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作 N 线；绿/黄双色芯线必须用作 PE 线，严禁混用。
（3） 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。
（4）直接埋地敷设的电缆过墙、过道、过临建设施时，应套钢管保护。
（5） 电缆线路必须有短路保护和过载保护。
4.室内配线要求
（1）室内配线必须采用绝缘导线或电缆。
（2）室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
（3）室内配线必须有短路保护和过载保护。
5.配电箱与开关箱的设置
（1）配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。
（2）总配电箱应设在靠近进场电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m。
（3）每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制两台及两台以上用电设备（含插座）。
（4）配电箱、开关箱（含配件）应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4～1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为 0.8～1.6m。
	（3）架空线路宜采用钢筋混凝土杆、木杆或绝缘材料杆。
（4）架空线路应有短路保护和过负荷保护。
3.电缆线路敷设基本要求
（1）施工现场临时用电宜采用电缆线路。
（2）TN-S 系统采用三相四线供电时应选择五芯电缆，采用单相供电时应选择三芯电缆。
（3）电缆线路应采用埋地或架空敷设。埋地敷设宜选用铠装电缆，架空敷设宜选用无铠装电缆。
（4）电缆直接埋地敷设的深度不应小于 0.7m。埋地电缆在穿越建筑物、构筑物道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从 2.0m 高到地下0.2m 处，应加设防护套管。
（5） 电缆线路应有短路保护和过负荷保护。
4.室内配线要求
（1）室内配线应采用绝缘导线或电缆。
（2）室内明敷设主干线距地面不应小于 2.5m。
（3）室内配线必须有短路保护和过负荷保护。
5.配电箱与开关箱的设置
（1）配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置，实行三级配电。
（2）总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不应超过 30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m。
（3）每台用电设备应有各自专用的开关箱，不得用同一个开关箱直接控制 2 台及以上用电设备（含插座）。
（4）动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱必须分设。
（5）配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线，导线进出线口应设在箱体的下底面， 电源进线端不得采用插头和插座做活动连接。

	变化 52

	P225-226
	P227-228

	【变化】
6.5.2 临时用电管理
1.临时用电人员
（1）施工现场操作电工必须经过国家现行标准考
	【变化】
6.5.2 临时用电管理
1.电工及用电人员
（1）电工应经职业资格考试合格后，持证上岗工
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	核合格后，持证上岗工作。
（2）各类用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，考核合格后方可上岗工作。
（3）安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。
（4）临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。
（5）临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理并应履行复查验收手续。
2.临时用电安全技术
（1）施工现场临时用电工程电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定：采用三级配电系统；采用 TN-S 接零保护系统；采用二级漏电保护系统。
（2）当采用专用变压器、TN-S 接零保护供电系统的施工现场， 电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
（3）当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。
（4）TN-S 系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
（5）配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时，应有明显可见的分断点。
（6）配电箱的电器安装板上必须分设 N 线端子板和 PE 线端子板。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
（7）配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
（8）对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时，必须将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。
（9）室外 220V 灯具距地面不得低于 3m,室内不得低于 2.5m。
（10）PE 线上严禁设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。
（11）下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压不应大于 36V；
②潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不
	作。
（2）其他用电人员应通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。
（3）安装、巡检、维修临时用电设备和线路，应由电工完成，并应设专人监护
（4）临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电阻、绝缘电阻，并进行剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定。
（5）临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患应及时处理，并应履行复查验收手续。
2.临时用电安全技术
（1）施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制低压电力系统，应符合下列规定：采用三级配电系统；采用 TN-S 系统；采用二级剩余电流动作保护系统。
（2）施工现场的临时用电配电系统严禁利用大地作相导体或中性导体。
（3） 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地应与原系统保持一致。
（4）发电机组电源不得与市电线路电源并列运行。
（5）配电箱箱门应配锁，并应设专人负责管理。
（6）配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员应是专业电工。维修、检查时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，设置专人监护，并悬挂“禁止合闸、有人工作”的停电标识牌，不得带电作业。
（7）除出现电气故障的紧急情况外，配电箱、开
关箱的操作顺序应符合下列规定
①送电操作顺序应为：总配电箱一分配电箱一开关箱；
②停电操作顺序应为：开关箱一分配电箱一总配电箱。
（8）施工现场停止作业 1h 以上时，应将动力开关箱断电上锁。
（9）室外 220V 灯具距地面不得低于 3m，室内不得低于 2.5m。
（10）保护接地导体（PE）上严禁设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。
（11）下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所和灯具离地面高度低于 2.5m 的场所的照明，电源电压不应大于 AC36V；
②) 易触及带电体场所的照明， 电源电压不应大于 AC24V；
③) 导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明，电源电压不应大于 AC12V
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	得大于 24V；
③特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于 12V。
	

	变化 53

	P234
	P236

	【删除】
7.1.1 招标方式与程序
2.主要招标程序
（3）资格预审：资格预审一般适用于潜在投标人数量较多或者大型、技术复杂的招标项目。资格预审的方法分为合格制和有限数量制。应符合下列规定：
……
	
【删除】
7.1.1 招标方式与程序
2.主要招标程序
（3）资格预审：资格预审一般适用于潜在投标人数量较多或者大型、技术复杂的招标项目。应符合下列规定：……

	变化 54

	P235
	P237

	

7.1.1 招标方式与程序
2.主要招标程序
（8）招标文件澄清、修改和异议：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分，可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式或者网站通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
（9）编制投标文件：投标人应当按照招标文件，踏勘现场信息，澄清信息，异议回复信息编制投标文件。投标文件对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。按照要求办理投标担保。
	【新增】
7.1.1 招标方式与程序
2.主要招标程序
8）招标文件澄清、修改和异议：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分，可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式或者网站通知所有潜在投标人。不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。
9）编制投标文件：投标人应当按照招标文件，踏勘现场信息，澄清信息，异议回复信息编制投标文件。投标文件对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。按照要求办理投标担保。投标保证金不得超过项目估算价的 2%，履约保证金不得超过中标合同额的 10%。

	变化 55

	P242
	P244

	【变动】
7.2.2 施工总承包合同管理
2.项目合同管理
3）合同争议处理程序
（1）准备并提供合同争议事件的证据和详细报告。
（2）通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端。
（3）当“和解”或“调解”无效时，报请企业负责人同意后，按合同约定提交仲裁或诉讼处理。
（4）当事人应接受并执行最终裁定或判决的结果。
	
【变动】
7.2.2 施工总承包合同管理
2.项目合同管理
3）合同争议处理
工程发生相关争议事项时，发承包双方可按合同约定及下列争议解决方式处理：（1）委托争议评审委员会（或机构）进行评审。
（2）委托具有调解能力的调解人（或机构）进行调解。
（3）仲裁或诉讼。

	变化 56

	P245
	P247
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7.2.5 工程计价方式应用
建筑工程计价方式分为定额计价和工程量清单计价。
	【新增】
7.2.5 工程计价方式应用
建设工程的计价活动应遵循客观公正、平等自愿、诚实守信、法定优先、有约从约的原则。建筑工程计价方式分为定额计价和工程量清单计价。

	变化 57

	P246-247
	P248-250

	

【整体变动】
7.2.5 工程计价方式应用
2.工程量清单计价方式
[image: ]
3.工程量清单计价应用管理
[image: ]
	【整体变动】
7.2.5 工程计价方式应用
2.工程量清单计价方式
1）工程量清单规定
2）清单计价
3）计价风险
4）合同选择与要求
5）投标报价澄清或说明
3.工程量清单的应用管理
1）工程量清单的编制依据
2）工程量清单的应用规定

	变化 58

	P249
	P251

	【变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
2.建筑工程费构成与计算
1）按费用构成要素划分
（1）建筑安装工程费按照费用构成要素划分：由人工费、材料（包含工程设备，下同）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。
①人工费：包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。
【删除】
④企业管理费：包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。其中检验试验费：
a.包括施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。
b.不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用， 由建设单位在工程建设其他费用中列支。
c.对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。
⑤利润：是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。
⑥规费：包括社会保险费（含养老保险费、失业
	


【变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
2.建筑工程费构成与计算
1）按费用构成要素划分
（1）建筑安装工程费按照费用构成要素划分：由人工费、材料（包含工程设备，下同）费、施工机具使用费、企业管理费、利润和税金组成。
①人工费：包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资及规费。
【变动】
④企业管理费：包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、规费及其他。
⑤利润：是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。
⑥增值税：是指国家税法规定的应计人建筑安装工程造价内的增值税。
（2）税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。
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	保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、住房公积金、工程排污费。其他应列而未列入的规费，按实际发生计取。
⑦税金：是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税。
（2）税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。
	

	变化 59

	P250
	P246

	【变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
2）按造价形成划分
（1）建筑安装工程费按照费用形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。
（2）分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。其中：
①分部分项工程费=Σ（分部分项工程量×综合单价）
②措施项目费：
a.国家计量规范规定应予计量的措施项目，其计算公式为：
措施项目费=Σ（措施项目工程量×综合单价）
b.国家计量规范规定不宜计量的措施项目计算方法如下：
措施项目费=计算基数×相应的费率（%）
③其他项目费。内容包括：暂列金额、计日工、总承包服务费、暂估价。其中暂估价又包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估单价。
④规费和税金的构成和计算与按费用构成要素划分的建筑安装工程费构成和计算相同。
	

【变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
2）按造价形成划分
（1）建筑安装工程费按照费用形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费增值税组成。
（2）分部分项工程费、措施项目费均包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。其中：
①分部分项工程费= ∑（分部分项工程量 x 综合单价）
②措施项目费：
a.按单价计量的措施项目：措施项目费= ∑（措施项目工程量综合单价）
b.按总价计量的措施项目：措施项目费= ∑（计算基数 x 相应的费率）
③其他项目费：按合同约定。
④增值税：应以分部分项工程项目清单、措施费项目清单、其他项目清单（专业工程暂估价除外）的合计金额作为计算基础，乘以政府主管部门规定的增值税税率计算税金。

	变化 60

	P250-251
	P251-252

	【变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
3）建筑工程费计算
[image: ]
	




【变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
3）建筑工程费计算
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	变化 61

	P
	P253

	
	【新增】
[image: ]

	变化 62

	P251-253
	P253-255

	【整体变动】
	【整体变动】
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	7.2.6 工程造价构成与编制3.合同价款确定与调整
1）合同价款的确定……
2）合同价款的调整因素……
3）合同价款计算与调整……
【删除】
[image: ]
	7.2.6 工程造价构成与编制3.合同价款确定与调整
1）合同价款的确定……
2）调整合同价款的事项……
3）合同价款计算与调整……

	变化 63

	P254-255
	P250

	【整体变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
4）工程竣工结算款的计算
（1）合同工程完工后，承包人应在提交竣工验收申请前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算文件。
（2）承包人未在规定的时间内提交竣工结算文件，经发包人催促后 14 天内仍未提交或没有明确答复，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
（3）承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请应包括下列内容：
①竣工结算总额；
②已支付的合同价款；
③应扣留的质量保证金；
④应支付的竣工付款金额。
（4）发包人按照合同约定向承包人签发竣工结算支付证书，并按期支付结算款。发包人未按照规定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。对于拖欠款的应付利息，处理原则是：
①合同有约定的，按照合同约定计付。
②合同没有约定或约定不明的，利息应付之日如下：
a.建设工程已实际交付的，为交付之日；
	【整体变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
4）工程竣工结算
1）工程竣工后，发承包双方应按合同约定及计价标准规定，以及施工过程结算文件在约定的时间内编制、核对，按相关规定办理工程竣工结算。
（2）工程竣工结算价款项目应按下列规定列项，并应按其顺序编制相关的工程竣工结算文件：
①合同清单总价；
②) 工程量清单缺陷调整价款；
③暂列金额调整价款；
④暂估价调整价款：材料暂估价调整价款，专业工程暂估价调整价款（总承包合同）；
⑤总承包服务费调整价款（总承包合同）：
⑥计日工调整价款；
⑦物价变化调整价款；
⑧法律法规及政策性变化调整价款； @工程变更增减价款；
⑩新增工程价款；
①工程索赔价款；
⑫不按合同约定履行的违约金；
⑱其他价款。
（3）工程竣工结算价款确认后，承包人应根据竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请，办理竣工结算。支付申请应包括下列内容：
①工程竣工结算价款总额；
②) 累计已实际支付的金额；
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	b.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
c.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日起。
（5）合同中如果当事人对拖欠款利息有约定的，按照合同约定执行；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率 4 倍的部分除外。
（6）如果合同中既有拖欠工程款利息约定又有违约金的约定时，司法实践中通常情况下只支持其中一种。但是如果合同约定了因拖欠工程款，造成承包人其他损失时，发包人应予以赔偿，承担违约责任。
（7）竣工结算支付证书签发后 56d 内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。建设工程承包人行使优先权的期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
	③应预留的质量保证金（已提供其他工程质量保证方式的除外）；④实际应支付的竣工结算款金额。
（4）发包人在收到承包人提交竣工结算价款支付申请后，应在规定时间内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书。发包人未按合同约定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并可按计价标准的规定向发包人索赔。
（5）发包人应按合同约定质量保证的方式预留质量保证金，累计预留的质量保证金或以担保保函替代保证金的保函金额不得超过工程结算总价的3%。
（6）缺陷责任期内，因承包人原因造成的缺陷或（和）损坏，承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用。承包人拒绝维修或未在合理期限内修复的，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人可自行修复或委托第三方修复，承包人应承担修复的费用。

	变化 64

	P257
	P258-259

	【整体变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
5.设计变更、签证与索赔
建设工程受地形、地质、水文、气象、政治、市场、人等各种因素的影响，加之施工条件复杂，可能造成工程设计考虑不周或与实际情况不符，必将造成工程施工承包合同中存在各种缺陷，给合同履行带来不确定性风险，导致设计变更、工程签证和索赔事件的发生。
1）设计变更……
2）工程签证【删除】 ……
3）工程索赔
（1） 索赔的基本条件
（2）索赔的分类
（3）索赔步骤
（4）索赔的证据
（5）索赔的计算
（6）施工合同反索赔
	
【整体变动】
7.2.6 工程造价构成与编制
5.工程变更、新增工程与索赔
建设工程施工受地形、地质、水文、气象、政治、市场、人等各种因素的影响导致工程变更、新增工程和索赔事件发生。
1）工程变更……
2）新增工程……
3）工程索赔
（1）索赔的基本条件
（2）不可抗力事件的索赔
（3）索赔的管理
（4）索赔的证据
（5）索赔的计算
（6）施工合同反索赔

	变化 65

	P262
	P264

	（2）每个施工段内要有足够的工作面，以保证工人的数量和主导施工机械的生产效率满足合理劳动组织的要求；
	变化
（2）每个施工段内要有足够的工作面，以保证工人和施工机械合理的工作效率；

	变化 66

	P264
	p266

	异节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施
	变化
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	工过程的流水节拍各自相等而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工。
	同一施工过程在各施工段上的流水节拍相等，而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工。

	变化 67

	p264
	P266

	删除
（2）流水施工的垂直图表示法：横坐标表示流水施工的持续时间；纵坐标表示流水施工所处的空间位置，即施工段的编号。n 条斜向线段表示 n 个施工过程或专业工作队的施工进度。垂直图表示法的优点是：施工过程及其先后顺序表达清楚，时间和空间状况形象直观，斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度，但编制实际工程进度计划不如横道图方便。
	

	变化 68

	P274
	P275

	（5）质量计划由组织管理制度规定的责任人负责编制、审批。
	变化
（5）质量计划由组织管理制度规定的责任人负责编制、审批，实施动态管理。

	变化 69

	P274
	P275

	（4）在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。
	变化
（4）在人员、材料、工艺、机械、环境等因素发生变化时，应重新进行确认。

	变化 70

	p275
	P276

	
（6）监督检查和整改、复查记录等。
	变化
（6）监督检查和整改、复查记录，动态管理及优化记录等。

	变化 71

	P276
	P277

	②无损检测。利用专门的仪器仪表从表面探测结构物、材料、设备的内部组织结构或损伤情况。
常用的无损检测方法有超声波探伤、γ射线探伤等。
	变化
②无损检测。常用的无损检测方法有超声波探伤、 γ射线探伤等。

	变化 72

	P280
	P281

	（4） 防水层、铺设保温层的基层应平整、干燥和干净，防水层的基层还有坚实要求。
	变化
（4）防水层、铺设保温层的基层应平整、干燥和干净，防水层的基层还应有坚实性要求。

	变化 73

	P282
	P283

	
	新增
（5）地质构造影响。

	变化 74

	P284
	P285

	③混凝土浇筑过程中，钢筋被碰撞移位后，在混凝土初凝前，没能及时被校正；
	变化
③混凝土浇筑过程中，钢筋被碰撞、踩踏移位；

	变化 75
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	P284
	P285

	①模板使用前应进行表面清理，保持表面清洁光滑，钢模应保证边框平直，组合后应使接缝严密，浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷隔离剂。
	变化
①模板使用前应进行表面清理，保持表面清洁、边框平直，组合接缝严密，浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷隔离剂。

	变化 76

	P285
	P286

	（1）通病现象：混凝土柱、墙、梁等外形尺寸偏差、表面平整、轴线位置等超过规范允许偏差值。
	变化
（1）通病现象：混凝土柱、墙、梁、板等尺寸偏差、轴线位置等超过规范允许偏差值。

	变化 77

	P285
	P286

	（2） 原因分析
②模板的强度和刚度不足。
（3） 防治措施
④在浇筑混凝土前后及过程中，要认真检查，及时发现问题，及时纠正。
	变化
（2） 原因分析
②模板及支撑架的强度和刚度不足。
（3） 防治措施
④在混凝土浇筑及养护中，监测模板及支撑架是否变形，发现问题及时纠正。

	变化 78

	P289
	P290

	表 9.3-1 建筑装饰装修工程常见质量问题6
饰面板（砖）工程
饰面板（砖）空鼓、脱落
	变化
表 9.3-1 建筑装饰装修工程常见质量问题6
饰面板（砖）工程
饰面板（砖）空鼓、脱落、返碱、腐蚀

	变化 79

	P301
	P302

	施工成本管理包括落实项目施工责任成本、制订成本计划、分解成本指标、进行成本控制、成本核算、成本分析和考核、成本监督的全过程管理。
	变化
施工成本管理包括成本预测与决策、制订成本计划、分解成本指标、进行成本控制、成本核算、成本分析和考核、成本监督的全过程管理。

	变化 80

	P301
	P302

	删除
工程实践中，部分施工企业按照中标造价减去税金、扣除一定上缴比例（利润）后形成施工项目成本。
	

	变化 81

	P301
	P302

	
	新增
2.施工成本预测
施工成本预测方法很多，主要分为定性预测法和定量预测法。
（1）定性预测法：主要有专家会议法、德尔菲法、主观概率法和经验评判法。
（2）定量预测法：主要有简单平均法、回归分析法、指数平滑法、高低点法、量本利法等。

	变化 82

	P305
	P306
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施工成本的控制过程是与施工企业的工程经营相同步的，从时间上看，贯穿于工程投标、施工准备、施工过程和竣工验收的各项业务中；从成本管理或控制的工作程序看，对每一项控制活动都包括事前的计划预控、事中的实施控制和事后的纠偏控制等连续过程。
	变化
施工成本的控制贯穿于工程投标、施工准备、工程施工和竣工验收等工程阶段。影响建筑施工成本的主要因素有资源耗用量、市场价格、施工安全、工程工期、工程质量、工程范围、项目管理水平等。成本控制工作包括事前的计划预控、事中的实施控制和事后的纠偏控制等。降低施工成本措施包括组织措施、技术措施、经济措施、管理措施。

	变化 83

	P312
	P313

	4）建筑施工安全生产费用
(4)建设工程施工企业安全生产费用应当用于以下支出：
	【变化】
4）建筑施工安全生产费用
(4)建设工程施工企业安全生产费用应当用于以下支出(仅列示部分):

	变化 84

	P315
	P316

	3.重大危险源控制
1)重大危险源的辨识
防止重大工业事故发生的第一步，是辨识或确认高危险性的工业设施(危险源)。由政府管理部门和权威机构在物质毒性、燃烧、爆炸特性的基础上，制订出危险物质的 临界量标准。通过危险物质及其临界量标准，可以确定哪些是可能发生事故的潜在危险源。
2)重大危险源的评价
(5)风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则需要进一步采取措施，降低危险水平。
	【变化】
3.重大危险源控制
1)重大危险源的辨识
防止重大安全事故发生的第一步，是辨识或确认高危险性的危险源。在物质毒性、 燃烧、爆炸特性基础上，标定出危险物质的临界量标准，确定可能发生事故的重大危险源。
2)重大危险源的评价
(5)风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，需要时采取控制措施，降低危险水平。

	变化 85

	P316
	P317

	2.施工安全检查的形式
(2)安全检查的组织：
②经常性安全检查。施工现场经常性的安全检查方式主要有：
a.现场专(兼)职安全生产管理人员及安全值班人员每天例行开展的安全巡视、 巡查。
b.现场项目经理、责任工程师及相关专业技术管理人员在检查生产工作的同时进 行的安全检查。
c.作业班组在班前、班中、班后进行的安全检查。
	【变化】
2.施工安全检查的形式
(2)安全检查的组织：
②经常性安全检查。施工现场经常性的安全检查方式主要有：
a.现场专(兼)职安全生产管理人员及安全值班人员每天例行开展的安全巡视、 巡查。
b.现场项目经理、生产经理及技术管理人员在检查生产工作的同时进行的安全检查。
c.作业班组在班前、班中、班后进行的安全检查。

	变化 86

	P317
	P318

	11.2.2 安全检查方法
(4)“量”。主要是指使用测量工具对施工现场的一些设施、装置进行实测实量。 例如：对脚手架各种杆件间距的测量；对现场安全防护栏杆高度的测量；对电气开关箱  安装高度的测量；对在建工程与外电边线安全距离的测量等。
(5)“测”。主要是指使用专用仪器、仪表等监测器具对特定对象关键特性技术参 数的测试。例
	【变化】
11.2.2 安全检查方法
(4)“量”。使用测量工具对施工现场设施、装置进行实测实量。如测量脚手架杆 件间距，安全防护栏杆高度，塔式起重机、外用电梯安装垂直度等。
(5)“测”。使用专用仪器、仪表等检测器具对特定对象关键特性参数的测试。如 对漏电保护器漏
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	如：使用漏电保护器测试仪对漏电保护器漏电动作电流、漏电动作时间的 测试；使用地阻仪对现场各种接地装置接地电阻的测试；使用兆欧表对电机绝缘电阻的 测试；使用经纬仪对塔式起重机、外用电梯安装垂直度的测试等。
	电动作电流、时间的测试，各种接地装置接地电阻的测试，有限空间有 害气体浓度的测试等。

	变化 87

	P318
	P319-

	11.2.3 安全检查标准
1.检查表检查项目构成
(3)脚手架检查评分表分为……
“扣件式钢管脚手架 ”检查评定保证项 目应包括 ……
“门式钢管脚手架 ”检查评定保证项 目应包括 ……
“碗扣式钢管脚手架”检查评定保证项目应包括：施工方案、架体基础、架体稳定、 杆件锁件、脚手板、交底与验收。一般项目应包括：架体防护、构配件材质、荷载、通道。
“承插型盘扣式钢管脚手架 ”检查评定保证项目包括 ……
	【删除】
11.2.3 安全检查标准
1.检查表检查项目构成
(3)脚手架检查评分表分为……
“扣件式钢管脚手架”检查评定保证项 目应包括 ……
“门式钢管脚手架 ”检查评定保证项 目应包括 ……
“承插 型盘扣式钢管脚手架”检查评定保证项目包括 ……

	变化 88

	P319
	P320

	11.2.3 安全检查标准
1.检查表检查项目构成
(7)“施 工 用 电 ”检 查评 定 的 保 证 项 目 应 包括 ……
(8)“物料提升机”检查评定保证项目应包括：安全装置、防护设施、附墙架与缆 风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用。 一般项目应包括：基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置。
(9)“施 工 升 降 机 ”检 查评 定 保 证 项 目 应 包括 ……
	【删除】
11.2.3 安全检查标准
1.检查表检查项目构成
(7)“施 工 用 电 ”检 查 评 定 的 保 证 项 目 应 包括 …… (8)“施工升降机”检查评定保证项目应包括……

	变化 89

	P322
	P323

	4)基坑施工的应急措施
(3)如果悬臂式支护结构位移超过设计值时，应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时进行处理。如果悬臂式支护结构发生深层滑动时，应及时浇筑垫层，必要时也可以加厚垫层，形成下部水平支撑。
	【删除】
4)基坑施工的应急措施
(3)如果悬臂式支护结构位移超过设计值时，应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时进行处理。

	变化 97

	P324
	P324

	7.人工挖孔桩施工安全控制要点
(4)孔口内挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周 1m 范围内。机动车辆通行应远离孔口。
	【变化】
7.人工挖孔桩施工安全控制要点
(4)孔口内挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周 1m 范围内。每节护壁均应在当日连续施工完毕。

	变化 90

	P324-325
	P325-326
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3.钢管脚手架的搭设
（1） ～（11）
【删除】
(3)单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位：
①设计上不许留脚手眼的部位；
②过梁上与过梁两端成 60°的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内；
③宽度小于 1m 的窗间墙；120mm 厚墙、料石墙、清水墙和独立柱；
④梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内；
⑤砖砌体门窗洞口两侧 200mm (石砌体为 300mm)和转角处 450mm(石砌体为 600mm) 范围内；
⑥独立或附墙砖柱，空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体；
⑦砌筑砂浆强度等级小于或等于 M2.5 的砖墙。 【删除】
(7)冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当 脚手板长度小于2m 时，可采用两根横向水平杆支撑，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。此三种脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头 处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取 130~150mm, 两块脚手板外伸长度之和 不应大于 300mm;  脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度不应小于 200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于 100mm。
【变化】
(10)对高度 24m 及以下的单、双排脚手架，宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦可采用钢筋与顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用只有钢筋的柔性连墙件。对高度 24m 以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
	【变化】
3.钢管脚手架的搭设
（1） ～（9）
(1)底座、垫板均应准确地放在定位线上；垫板应采用长度不少于 2 跨、厚度不小于 50mm、宽度不小于 200mm 的木垫板。
(2)严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承 件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。
(3)纵向水平杆应设置在立杆内侧，其长度不应小于 3 跨。
(4)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。纵向水平杆的对接扣件应交错 布置：两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm; 各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3。搭接长度不应小于 1m,应等间距设置 3 个旋转扣件固定，端部扣件盖 板边缘至搭接纵 向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
(5)在主节点处固定的横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角 扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于 150mm。作业层上非主节点处的横向水 平杆，最大间距不应大于纵距的1/2。
(6)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管 底端不大于 200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下 方的立杆上。
(7)立杆上的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同 步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm; 各接头中 心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3。搭接长度不应小于 1m, 应采用不少于 2个旋 转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。
(8)对高度 24m 以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
(9)剪刀撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步设置，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

	变化 91

	P325
	P325-326

	4.钢管脚手架的拆除
(1)拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。
(2)连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于 2 步，如高差大于 2 步，应增设连墙件加固。
(3)拆除作业应设专人指挥，当有多人同时操作
时，应明确分工、统一行动，且应具有足够的操
	【变化】
4.钢管脚手架的拆除
(1)拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。
(2)连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层拆除后再拆脚手架；拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过 2 个步距时，必须采取临时拉结措施。
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	作面。
(4)拆除的构配件应采用起重设备吊运或人工传递到地面，严禁抛掷。
	(3)架体拆除作业应统一组织，并应设专人指挥，不得交叉作业。
(4)严禁高空抛掷拆除后的脚手架材料与构配件。

	变化 92

	P327
	P327

	4)砌体工程
(1)砌体工程施工方案。
(2)砌体砌筑过程中高处安全防护。
(3)砌体砌筑过程中作业安全。
(4)脚手架支撑架体安全防护。
	【删除】
4)砌体工程
(1)砌体砌筑过程中高处安全防护。
(2)砌体砌筑过程中作业安全。
(3)脚手架支撑架体安全防护。

	变化 93

	P329
	P329

	⑨模板在装车运输时，不宜超出车栏杆，少量高出部分必须拴牢，零配件应分类装箱，不得散装运输。装车时，应轻搬轻放，不得相互碰撞。卸车时，严禁成捆从车上 推下和拆散抛掷。
	【删除】
⑨模板在装车运输时，不宜超出车栏杆，零配件应分类装箱，不得散装运输。装车时，应轻搬轻放，不得相互碰撞。卸车时，严禁成捆从车上推下和拆散抛掷。

	变化 94

	P329
	P329

	2)混凝土浇筑施工的安全控制要点
(4)用井架运输混凝土时，应设制动安全装置，升降应有明确信号，操作人员未离开提升台时，不得发升降信号。提升台内停放的手推车不得伸出台外，车辆前后要挡牢。
	【变化】
2)混凝土浇筑施工的安全控制要点
(4)混凝土布料设备安装位置处的结构或专用装置应进行验算，必要时应采取加固措施。

	变化 95

	P331
	P332

	1.吊装作业人员及场地要求
⑥起重吊装“十不吊”:
……
j.容器内装的物品过满时不吊。
	【变化】
1.吊装作业人员及场地要求
⑥起重吊装“十不吊”:
……
j.六级及以上强风不吊。

	变化 96

	P337-338
	P338

	【变化】
1.塔式起重机的安全管理要点
(1)塔式起重机的轨道基础和混凝土基础必须经过设计验算，验收合格后方可使 用；基础周围应修筑边坡和排水设施，并与基坑保持一定的安全距离。
(11)遇有 6 级及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止塔式起重 机露天作业。在雨雪过后或雨雪中作业时，应先进行试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
	
【变化】
1.塔式起重机的安全管理要点
(1)塔式地基基础应进行设计。安装前应对基础进行验收，合格后方可安装。基础周围应有排水设施。
(11)遇有 6 级及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止塔式起重 机露天作业。

	变化 97

	P339
	P339

	3.施工电梯的安全管理要点
（1） ～（10）
	【变化】
3.施工电梯的安全管理要点
（1） ～（7）
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	变化 98

	P339-340
	P339

	【删除】
4.物料提升机(龙门架、井字架)的安全管理要点
（1） ～（5）
	

	变化 99

	P339
	P339

	【变化】
5.桩工机械的安全管理要点
(1)打桩机类型应根据桩的类型、桩长、桩径、地质条件、施工工艺等因素综合 考虑选择。打桩机作业区内无高压线路。作业区应有明显标志或围栏，非工作人员不得进入。桩锤在施打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心 5m 以外监视。
	【变化】
4.桩工机械的安全管理要点
(1)打桩机类型应根据桩的类型、桩长、桩径、地质条件、施工工艺等因素综合 考虑选择。打桩机作业区内无高压线路。作业区应有明显标志或围栏，非工作人员不得进入。

	变化 100

	P340-341
	P340-341

	6.混凝土机械的安全管理要点
7.钢筋加工机械的安全管理要点
8.铆焊设备的安全管理要点
9.气瓶的安全管理要点
10.木工机械的安全管理要点
11.手持电动工具的安全管理要点
	【变化】
5.混凝土机械的安全管理要点
6.钢筋加工机械的安全管理要点
7.焊接设备的安全管理要点
8.气瓶的安全管理要点
9.木工机械的安全管理要点
10.手持电动工具的安全管理要点

	变化 101

	P356
	P355

	
【变化】
12.2.2 施工现场卫生防疫及职业健康
2.建筑工程施工职业健康管理
（9） 噪声致聋。例如：木工圆锯、平刨操作，无齿锯切割作业，卷扬机操作，混凝土振捣作业。
2）施工生产职业病防治管理措施
[image: ]
	【变化】
12.2.2 施工现场卫生防疫及职业健康
2.建筑工程施工职业健康管理
（9）噪声致聋。例如：木工圆锯、平刨操作，无齿锯切割作业，卷扬机操作，混凝土振捣作业，冲击钻孔。
2）施工生产职业病防治管理措施
[image: ]

	变化 102

	P279
	P361

	
	【新增】
12.3.2 施工现场消防管理
4.重点部位的消防要求
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	5.扩建、改建建筑施工消防要求
（1）施工区域应停止建筑正常使用
（2）非施工区域如继续正常使用，应符合下列规定：①在施工区域与非施工区域之间应采取防火分隔措施；
②) 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行、外部消防救援；③焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前和作业后，应清理作业现场的可燃物作业现场及其下方或附近不能移走的可燃物应采取防火措施；④不应直接在裸露的可燃或易燃材料上动火作业；
⑤不应在具有爆炸危险性的场所使用明火、电炉以及高温直接取暖设备。

	变化 103

	P373
	P281

	【变动】
13.3.2-劳务工人的管理
（4）总承包企业或专业承包企业支付劳务企业分包款时，应责成专人现场监督劳务企业将工资直接发放给劳务工本人，严禁发放给“包工头”或由“包工头”替多名劳务工代领工资，以避免出现“包工头”携款潜逃，劳务工资拖欠的情况。因总承包企业转包、挂靠、违法分包工程导致出现拖欠劳务工资的，由总承包企业承担全部责任，并先行支付劳务工资。
	
【变动】
13.3.2-劳务工人的管理
（4）总承包企业或专业承包企业支付作业企业分包款时，应开设劳务工工资专用银行账号，责成专人监督作业企业将工资直接发放给劳务工本人。因总承包企业转包、挂靠、违法分包工程导致出现拖欠劳务工资的， 由总承包企业承担全部责任，并先行支付劳务工资。


三、学习建议
新教材大纲、体系及三级标题均无变化，整体变动比例不大。但近几年考试越来越灵活，要求学员在掌握书本知识的基础上，能够结合现场实操灵活运用。在这里给出的一些 26 年备考的学习建议：
[bookmark: _GoBack]预习阶段：通过学习方法论明确学习方法，通过备考指导知道建筑实务的命题趋势和新教材变化点，理清楚建筑实务的框架，知道学习的重难点，对整体施工流程以及各工程施工流程有一个大概的了解。
基础阶段（考点精讲）：开始学习时，可以先学习自己感兴趣的章节或者分值较高的章节，这样，容易产生学习兴趣和满足感，以养成每天学习的习惯。通过考点精讲课程对每个考点进行地毯式的学习，了解各考点的考查形式，理解重要技术的施工工艺流程及施工技术要点，构建知识框架体系。
强化阶段（精题必练、案例特训、万人模考、查缺补漏等）：通过章节题目练习以题带点，巩固薄弱知识点，提升做题能力；通过案例特训课程锻炼案例题的解题思路和答题技巧。结合历年真题，分析考点分布与命题规律，将知识点融入真题案例，锻炼答题思维。
冲刺阶段（直播密训、临考点睛、突击小灶等）：通过直播密训课程强化高频考点，熟悉真题出题思路与解题模式，进一步巩固提高。精读教材“技术部分”与“管理部分”内容，把握施工细节，并进行深入理解。通过做题，加强对知识点的灵活运用，最后对知识可以做到融会贯通。
按照以上四个阶段进行复习，既能跟着老师理解重要的施工技术，也能通过题目对考点进行强化，案例题部分也能得到专项训练，同时环球老师还会针对案例题考查实操的部分，对教材中的内容结合规范和实际施工进行适当拓展，准确把控方向，定能起到事半功倍的作用，帮助大家顺利通过考试。
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