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[bookmark: _GoBack]2026 一级建造师《市政公用工程管理与实务》教材对比
一、总体变化情况
（一）变化情况
1.修订依据
本次教材修订严格遵循人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部审定的《一级建造师执业资格考试大纲》进行。
2.编写原则
（1）紧紧围绕《市政公用工程管理与实务》原有的核心内容展开，确保主体知识体系的连贯性与稳定性。
（2）主要工作集中在对原教材内容的修订与勘误上，并根据最新规范调整教材内容。技术部分完善道路施工、模板支撑工程技术细节，更新部分市政工程相关规范要求，删减过时理论。
3.基本结构
教材的基本框架结构保持不变，依然涵盖技术、法规、管理等主要板块，各章节的设置及逻辑顺序与以往版本一致，方便考生延续以往的学习思路和知识架构进行备考。
（二）数据统计
1.教材总体变化：48 处；实质内容变化：19 处。
整体变动比例：5%，实质性影响比例约 3%。变动内容主要涉及：
1.1 道路结构特征；
2.1 城市桥梁结构形式及通用施工技术；
3.2 下水控制；
14.1 市政公用工程企业资质；
15.1 工程招标投标；
18.3.2 工程计量；
19.2.4 临时用电安全管理要点
2.页码变化：2025 版教材 532 页，2026 版教材 540 页。页码增加 8 页。
二、细节变化解读
所有变点对比分析
	2025 版教材
	2026 版教材

	第 1 篇市政公用工程技术

	第 1 章 城镇道路工程

	变化

	P5
	P5

	（2）基层
②……热拌沥青碎石宜用于重交通及以上道路的基层。
	（2）基层
②……热拌沥青碎石宜用于重交通及以下道路的基层。

	变化

	P7
	P7

	2）沥青路面结构层的性能要求
上面层采用 OGFC 沥青混合料，中、下面层等采用密级配沥青混合料。
	2）沥青路面结构层的性能要求
上面层采用 OGFC 沥青混合料，或透水沥青混合料 PAC，中、下面层等采用密级配沥青混合料。

	变化

	P7
	P7

	2.水泥混凝土路面结构组成特点
1）结构特点
⑥碾压混凝土基层应设置与混凝土面层相对应的接缝。贫混凝土基层弯拉强度大于 1.5MPa 时，应设置与面层相对应的横向缩缝，一次摊铺宽度大于 7.5m时，应设置横向缩缝。
	2.水泥混凝土路面结构组成特点
1）结构特点
⑥碾压混凝土基层应设置与混凝土面层相对应的接缝。贫混凝土基层弯拉强度大于
1.5MPa 时，应设置与面层相对应的横向缩缝，一次摊铺宽度大于 7.5m 时，应设置纵向缩缝。
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	第 2 章城市桥梁工程

	变化

	P48
	P50

	2） 支架和拱架搭设
[image: ]
	2） 支架和拱架搭设
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	变化

	P50
	P52
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	变化

	P88
	P90
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	变化

	P113
	P115
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	【修改】
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	第 3 章城市隧道工程与城市轨道交通工程

	变化

	P143
	P145
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	【修改】
…基坑坑底四角或基坑底边每隔 30～40m 设置集水井

	变化

	P150
	P152
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	【修改】
咬合排桩基桩垂直度偏差不应大于 0.3%

	变化

	P177
	P179
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	【删除】
（5）水泥砂浆防水层
[image: ]

	变化

	P182
	P184
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	【新增】
浅埋暗挖法施工根据断面大小、地质条件、周边环境等因素，分为多种施工方法，如全断面法、台阶法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法、交叉中隔壁法、中洞法、侧洞法、柱洞法、 洞桩法等

	变化

	P214
	P216
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	【修改】
（1）同步注浆
同步注浆与盾构掘进同时进行，是通过同步注浆系统，在盾构向前推进盾尾空隙形成的同时进行，浆液在盾尾建筑空隙形成的瞬间充填，使周围土体获得及时的支撑，可有效防止岩土体的拥塌，控制地表沉降。
（2）二次注浆
管片背后二次注浆则是在同步注浆结束以后，通过管片预留的注浆孔对管片背后进行补充注浆，补充部分未填充的空腔，提升管片背后土体的密实度，以提升同步注浆的效果。管片有渗漏的，通过二次注浆治理渗漏。

	第 4 章城市给水排水处理厂站工程

	变化

	P242
	P244
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	【修改】
②场地应设置截水沟、排水沟，与渗水井、排水盲沟及泄水沟等形成排水系统。

	第 5 章城市管道工程

	变化

	P262
	P264
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	【新增】
（2）管道安装时，应将管节的中心及高程逐节调整正确，安装后的管节应进行复测，合格后方可进行下一工序施工。

	变化

	P263
	P265
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	【新增】
（3）井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道沟槽回填同时进行，不便同时进行时，应在沟槽
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	回填压实土层距井室不小于 400mm 处预留台阶形接搓；井室周围回填穷实时应沿井室中心对称、分层进行，且不得漏夯；回填材料开实后应与井壁紧贴。路面范围内的井室周围，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，回填宽度不小于 400mm 。

	第 6 章 城市综合管廊工程

	变化

	P315
	P317
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	【新增】
（3）自动化程度高。管廊运营采用信息化管理， 安装有感应器和探测器， 运行状况即时反映在主控室，各种管线每一段的运行情况一目了然，保证了管廊内综合管线可靠运行。

	变化

	P319
	P321
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	【修改】
③综合管廊附属工程和管线所用材料及施工要求应满足设计要求和现行国家及行业标准规范要求。其中天然气管道应采用钢管，热力管道应采用钢管、保温层及外护管紧密结合成一体的预制管，电力电缆应采用阻燃电缆或不燃电缆，通信线缆应采用阻燃线缆。

	第 7 章垃圾处理工程

	变化

	P324
	P326
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	【修改】
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	变化

	P341
	P343
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	【新增】
[image: ]

	第 8 章海绵城市建设工程

	变化

	P346
	P348
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	【删除】
“高于绿地 50～150 ”
[image: ]
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	第 2 篇 市政公用工程相关法规与标准

	第 13 章 相关标准

	变化

	P404
	P406

	6.城市综合管廊工程的有关规定
1）《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015
	【修改】规定名称调整
6.城市综合管廊工程的有关规定
1）《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838-2015（经 2024 年修订）

	变化

	P408
	P410

	
	【新增】
9.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）
《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》（由建质规〔2024〕5 号发布）：
（1）标准中重大事故隐患指在房屋市政工程施工过程中，存在的危害程度较大，可能导致群死群伤或重大经济损失的生产安全事故隐患。
（2）标准从施工安全管理，基坑、边坡工程施工，模板工程及支撑体系，脚手架工程，建筑起重机械及吊装工程，高处作业，施工临时用电，有限空间，拆除工程，隧道工程，施工临时堆载，冒险作业，国家禁止和限制使用的施工工艺、设备和材料，其他等方面重大事故隐患情形进行了规定。

	第 3 篇 市政公用工程施工管理

	第 14 章 市政公用工程企业资质与施工组织

	变化

	P409
	P411

	14.1 市政公用工程企业资质
14.1.1 设计企业资质业务范围
2）工程设计行业资质
（1）甲级资质可承担市政公用工程行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。
（2）乙级资质可承担市政公用工程行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。
3）工程设计专业资质
（1）甲级资质可承担市政公用工程本专业重建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。
（2）乙级资质可承担市政公用工程本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。
	【修改】简化描述
14.1 市政公用工程企业资质
14.1.1 设计企业资质业务范围
2）工程设计行业资质
（1）甲级资质可承担本行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。
（2）乙级资质可承担本行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。
3）工程设计专业资质
（1）甲级资质可承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。
（2）乙级资质可承担本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。

	变化

	P410
	P412
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	【删除】黄色内容删除

	变化

	P409/410/412、413
	P414/415

	



3.压力管道资质
压力管道主要分为 4 个大类，其中包括：GA 类（长输管道）、GB 类（公用管道）、GC 类（工业管道）、GD 类（动力管道）。
市政工程燃气和热力管道施工需要具备 GB 类压力管道资质。GB 类公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管
道，划分为 GB1 级和 GB2 级。其中 GB1 级是指城镇燃气管道，GB2 级是指城镇热力管道。
4.专业承包资质
《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159
号）中明确将建筑企业资质分为三个序列：施工总承包资质（12 项）、专业承包资质（36
项）、劳务分包资质（不分等级）,与市政工程相关的专业承包资质主要有：
	【新增描述、修改内容、新增内容】
14.1.2 施工企业资质
2.承包工程范围  新增内容
市政公用工程施工包括专业类别较多，除了需要建筑业企业资质外，还有一些专业施工需要压力管道资质。
根据中华人民共和国建设部（现称中华人民共和国住房和城乡建设部）颁布的《建筑业企业资质标准》（由建市〔2014〕159 号发布）,建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。其中施工总承包序列设有 12个类别，一般分为 4 个等级（特级、一级、二级、三级）；专业承包序列设有 36 个类别，一般分为 3 个等级（一级、二级、三级）；施工劳务序列不分类别和等级。根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号）要求，
市政公用工程施工总承包三级资质取消，专业承包序列中的三级资质取消。
2）专业承包资质  修改描述
取得专业承包资质的企业可以承接具有施工总承包资质的企业依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。经梳理， 常用的与市政工程相关的专业承包资质主要有：
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	3）施工劳务资质  新增内容
取得施工劳务资质的企业可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的企业分包的劳务作业。
4）压力管道资质  修改内容
市政公用工程燃气管道和热力管道施工需要具有 GB 类资质，GB 类（公用管道）划分为 GB1级和 GB2 级，其中 GB1 级是指城镇燃气管道， GB2 级是指城镇热力管道。
GB1、GB2 压力管道资质标准是指根据《中华人民共和国特种设备安全法》（由中华人民共和国主席令第 4 号发布）以及相关的国家标准和行业规范，涉及压力管道（如锅炉、压力容
器、压力管道等）设计、制造、安装、检验、维修等各个方面的资质认证要求。
GB1、GB2 压力管道资质由当地省级市场监督管理局发放，是一种特种设备生产许可证，主要体现在安全技术要求、管理要求、检验与维护的资质和能力要求等方面。

	变化

	P414
	P417

	5）财务经理
负责项目的财务管理和会计核算工作。
7）安全经理
负责组织建立项目职业健康安全管理体系和环境管理体系，并保证有效运行。
8）商务经理
协助项目经理，负责组织项目合同的签订和项目合同管理。
	内容调整
5）财务经理
负责项目的财务管理和会计核算工作，工程款收付与项目进度的联动管控。
7）安全经理
负责组织建立项目职业健康安全管理体系和环境管理体系，完成“双碳”目标下的节能减 碳，废弃物资源化工作，并保证有效运行。
8）商务经理
协助项目经理，负责组织项目合同的签订和项目合同管理，做好成本动态管理和商务风险预判。

	变化

	P415、416
	P418/419

	2.施工总承包项目主要管理人员职责
1）项目经理职责
		（9）负责安全生产措施费用的足额投入，有效实施。
（11）发生质量安全事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，配合事故的调查和处理，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。
4）项目安全总监职责
（1）认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》
（由中华人民共和国国务院令第 393 号发布）及有关安全技术劳动保护法规。对项目的安全生
产、职业健康监督工作负领导责任。
（8）发生事故应立即向项目经理、公司安全总监报告，并立即参与抢险。
	内容调整及新增
2.施工总承包项目主要管理人员职责
1）项目经理职责
（9）负责安全生产措施费用的足额投入并监督有效实施。
（11）发生质量安全事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，配合事故的调查和处
理，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训，管理复盘，避免同类问题重复发生。
	（12）负责工程结算和债权、债务清理。
4）项目安全总监职责
（1）认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》 （由中华人民共和国国务院令第 393 号发
布）、《中华人民共和国安全生产法》第 21 条及有关安全技术劳动保护法规。对项目的安全
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	生产、职业健康监督工作负领导责任。
（8）发生事故应立即向项目经理、公司安全总监报告，并立即参与抢险；做好事故后管理复盘工作。

	变化

	P426
	P428、429

	2）施工方案的变更
（2）变更流程：
②填写变更因素、有关图纸和变更工程量、造价等。
	【内容调整及新增】
2）施工方案的变更
（2）变更流程：
②填写变更原因、有关图纸及变更工程量、造价等。
3）施工方案的交底  新增内容
施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

	变化

	P430
	P433

	
	【新增】
4）专项施工方案严重缺陷清单
根据中华人民共和国住房和城乡建设部建办质〔2024〕63 号文件要求，专项施工方案编制、审核、审查、专家论证等环节的严重缺陷判定应按照《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》执行。
专项施工方案严重缺陷清单见表 14.3-1。
表 14.3-1专项施工方案严重缺陷清单（试行）

	变化

	P431
	P436

	3.参考答案
（3）污水管泄漏与路面塌方反映出施工管理方面的不足包括：
①项目部未按照专家意见对隧道顶部土层全部加固，即进行隧道暗挖施工导致施工过程中地层变形造成事故。
②监理部监管不到位，没有履行对危大工程的管理职责。
③监测数据异常时，施工单位未停止施工并采取相应的应急处置措施。
	案例解析删减
3.参考答案
（3）污水管泄漏与路面塌方反映出施工管理方面的不足包括：
①项目部未按照专家意见对隧道顶部土层全部加固，即进行隧道暗挖施工导致施工过程中地层变形造成事故。
②监测数据异常时，施工单位未停止施工并采取相应的应急处置措施。

	第 15 章工程招标投标与合同管理

	变化

	P433
	P438、439、440

	2）发布招标公告  新增描述
依法必须进行招标的项目的招标公告，应当在指定的媒体、行业或当地政府规定的招标信息网发布。在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当一致。
招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整。
	【现在】
2）发布招标公告  新增描述
依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在指定的媒体、行业或当地政府规定的招标信息网发布。在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当一致。
招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标
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	依法必须招标的项目的招标公告和公示信息应当根据招标投标法律法规以及中华人民共和国国家发展改革委员会同有关部门制定的标准文件编制，实现标准化、格式化。
7）投标文件的递交，提交投标保证金  新增内容


8）开标  新增内容
投标人提交投标文件后，招标人依据招标文件规定的时间和地点，开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人的名称、投标价格及其他主要内容。开标以公开的方式进行。开标时间与投标截止时间应为同一时间。



10）评标公示  新增内容
①评标委员会完成评标后应向招标人提出书面评标报告。
②评标报告由评标委员会全体成员签字。



12）订立合同  新增内容
①招标人应在接到评标委员会的书面评标报告并公示期满后 5d 内，依据推荐结果确定排名第一的中标人，并发出中标通知书。
②招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
③中标通知书发出 30d 内双方签订合同文件。
	公告内容的真实、准确和完整。
依法必须招标的项目的资格预审公告、招标公告和公示信息应当根据招标投标法律法规以及中华人民共和国国家发展改革委员会同有关行政监督部门制定的标准文件编制，实现标准 化、格式化。
7）投标文件的递交，提交投标保证金  新增内容
投标人以现金或者支票、保函形式提交。
8）开标  新增内容
投标人提交投标文件后，招标人依据招标文件规定的时间和地点，开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人的名称、投标价格及其他主要内容。开标以公开的方式进行。开标时间与投标截止时间应为同一时间。投标人少于 3个的不得开标，招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标
人应当当场作出答疑并进行记录。
10）评标公示  新增内容
①评标委员会完成评标后应向招标人提出书面评标报告。
②评标报告由评标委员会全体成员签字。
③招标人应当自收到评标报告之日起 3d 内公示中标候选人，公示期不得少于 3d。
12）订立合同  新增内容
①招标人应在接到评标委员会的书面评标报告并公示期满后 5d 内，依据推荐结果确定排名第一的中标人，并发出中标通知书。
②招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
③中标通知书发出 30d 内双方签订合同文件。
④合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。

	变化

	P435
	P440

	1）电子招标投标的特点
（1）一定程度上保证投标的公正性。电子招标投标系统可以记录所有招标过程和交流信息，电子标书智能化审核，通过智能化的评标系统，非常容易识别围标、串标的行为。
（2）减少资源的浪费。电子招标投标无需对招标文件进行打印装订，且无需指派专人将投标文件送至开标地点，节省了大量的时间和人力，减少不必要的浪费。
（3）安全可靠。使用 CA 加密技术对投标文件进行加密，有效防止投标文件的泄密。
		（4）有一定的技术门槛。对于一些不擅长计算机和网络的投标人员来说，会有一定的困难。
	【删除】





第 9 页 共 14 页
	（5）存在网络安全问题。技术不过关的电子招标投标系统会存在一定的安全风险，如黑客入侵、网络攻击等。
	

	变化

	P443
	P449

	
15.2.2 施工总承包合同管理
1.施工总承包合同示范文本
1）《示范文本》的组成
（2）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计 20 条，条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
	【新增】
15.2.2 施工总承包合同管理
1.施工总承包合同示范文本
1）《示范文本》的组成
（2）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事
项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计 20 条，条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。如通用条款中内容不符合商务实际，可在专用条款  	“其他条款”中予以明确不适用对应的通用条款。

	变化

	P445
	P451

	
	【新增】
4）劳务作业人员管理
（1）根据《建筑工人实名制管理办法（试
行）》（由建市〔2019〕18 号发布，经建市
〔2022〕59 号修正）全面实行建筑业劳务工实名制管理制度，用工单位与劳务工依法签订劳动合同或书面用工协议，并在实名制管理平台上登
记。劳务分包单位对工人实名制管理负直接责任，配合总承包企业做好相关工作。
（2）工程施工承包单位在劳务工人进场作业前进行安全教育，提供劳务人员使用的安全保护用品，并承担安全防护措施费用。
（3）劳务分包单位必须为从事危险作业的工人办理意外伤害保险。

	第 18 章施工成本管理

	变化

	P479
	P486

	②综合单价法是指分部分项工程单价综合了直接工程费以外的多项费用，依据综合内容不同，还可分为全费用综合单价和部分费用综合单价。我国目前推行的建设工程工程量清单计价其实就是部分费用综合单价，单价中未包括措施项目费、规费
和税金，所以在工程施工图预算编制中必须考虑这部分费用在计价、组价中存在的
风险。
	【修改】
②综合单价法是清单项目综合单价及合价，应为不含增值税的税前全费用价格，由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成，包括相应清单项目约定或合理范围的风险费，以及不可或缺的辅助工作所需的费用。

	变化

	P488
	P495
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	18.3.2 工程计量
	【修改】
18.3.2 工程计量
整个调整

	变化

	P490
	P498

	
	【新增】
2.工程竣工结算价款项目列项要求
工程竣工结算价款项目列项应符合下列规定，并应按其顺序编制相关的工程竣工
结算文件：
（1）合同清单总价。
（2）工程量清单缺陷调整价款。
（3）暂列金额调整价款。
（4）暂估价调整价款：
①材料暂估价调整价款。
②专业工程暂估价调整价款（适用于总承包合同）。
（5）总承包服务费调整价款（适用于总承包合同）。
（6）计日工调整价款。
（7）物价变化调整价款。
（8）法律法规及政策性变化调整价款。
（9）工程变更增减价款。
（10）新增工程价款。
（11）工程索赔价款。
（12）不按合同约定履行的违约金。
（13）其他价款（如有）。

	变化 4

	P490
	P498

	2.工程竣工结算的计价原则在采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的编制应当遵循的计价原则主要包括以下几项：
（1）分项工程和措施项目应依据发、承包双方确认的工程量与己标价工程量清单的综合单价计算；发生调整的，应以发、承包双方确认调整的综合单价计算。
（2）措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
此外，发、承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果与合同价款，
在竣工结算办理中应直接进入结算。
采用总价合同的，应在合同总价基础上，对合同约定调整的内容及超过合同约定的风险因素进行调整；采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并按合同约定进行计量，且按实际完成的工程量进行计量。
	3.工程竣工结算的计价原则
工程竣工后，承包人应在经发、承包双方确认的施工过程结算基础上，补充完善相关质量合格验收证明等资料，按合同约定及相关规定编制并向发包人提交完整的工程竣工结算文件。
工程竣工后，发、承包双方应按合同约定、施工过程结算规定以及双方签署确认的全部施工过程结算文件在约定的时间内编制、核对，按相关规定办理工程竣工结算。
工程竣工结算时，发、承包双方应对施工过程结算文件的措施项目费用和总承包服务费重新计算确
定，并应符合下列规定：
（1）措施项目费用计算完成工程所含的全部措施项目费用，包括安全生产措施费的调整费用。施工过程结算中列支的措施项目费用不应作为工程竣工结算的依据。
（2）总承包服务费应计算完成所有专业分包工程、直接发包的专业工程、发包人提供材料的总承包服务费。施工过程结算中列支的总承包服务费不应作为工程竣工结算的依据。
工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字并盖章
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	确认后，发包人不应要求承包人再与其他工程造价咨询人重复核对竣工结算。

	第 19 章施工安全管理

	变化

	P507
	P515

	（2）基坑工程若涉及危险性较大的分部分项工程，施工方案的编制、审批、专家
论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）和《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）的相关规定。
	【新增】
（2）基坑工程若涉及危险性较大的分部分项工程施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和|城乡建设部令第47号修订）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）以及《住房城乡建设部办公厅关于印发〈危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）〉的通知》
（建办质[2024]63 号）的相关规定。

	变化

	P510
	P518

	1.一般要求
（1）脚手架应根据使用功能和环境进行设计。架体搭设和拆除作业之前，应根据
工程特点编制专项施工方案，并应经审批后实施。若涉及危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发
布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）和《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）的相关规定。
	【新增】
1.一般要求
（1）脚手架应根据使用功能和环境进行设计。架体搭设和拆除作业之前，应根据工程特点编制专项施工方案，并应经审批后实施。若涉及危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）
以及《住房城乡建设部办公厅关于印发〈危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）>的通知》（建办质[2024]63 号）的相关规定。

	变化

	P512
	P520

	19.2.4 临时用电安全管理要点
1。一般要求
（1）施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上，应编制用电组织设计，并进行审核、审批、监理审
查。临时用电组织设计由电气工程技术人员编制，经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核，企业技术负责人批准后进行报验；如果有变更，应及时补充有关的图纸资料。
	【删除、增加】
19.2.4 临时用电安全管理要点
1.一般要求
（1）施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上，应编制用电组织设计，并履行审核、审批程序。如果有变更，应及时补充有关的图纸资料。临时用电工程组织设计应在现场勘测和确定电源进线、变电所或配电室位置及线路走向后进行。

	变化

	P513
	P521

	2.安全管理要点
（2）当施工现场与外电线路共用同一供电
	2.安全管理要点
（2）当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，
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	系统时\电气设备的保护接地、保护接
零应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。
（3）在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中，设
置漏电保护器。漏电保护器极数和线数必须与负荷侧的相数和线数保持一致。漏电保护器的电源进线类别（相线或零线）必须与其进线端标记相对应，不允许交叉混接，标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。
（4）当施工现场及周边存在架空线路时，应保证施工机械、外脚手架和人员与电力线路的安全距离。当不能保证最小安全距离时，为了确保施工安全，必须采取设置防护性遮栏、栅栏，以及悬挂警告标志牌等防护措施。
（5）施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备，以及钢管脚手架和正在
施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按地区年平均雷暴日安装避雷装置。
（6）临时用电配电线路应采用绝缘导线或电缆。绝缘导线应按照规范要求采取架
空、穿导管或线槽等敷设方式；电缆线路宜埋地敷设，当沿建（构）筑物敷设时应采取绝缘隔离措施，沿地面明敷设时，必须采取可靠的保护措施。
（7）隧道、人防工程、高温、有导电灰尘或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照
明，电源电压不应大于 36V。移动式照明器（如行灯）的照明电源电压不得大于 36V。
	电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。
（3）剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。总配电箱和开关箱中剩余电流动作保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数相一
致。
（4）在施工程外电架空线路正下方不得有人作业、建造生活设施，或堆放建筑材料、周转材料及其他杂物等。在施工程（含脚手架）周边、机动车道与架空线路交叉、架空线路附近吊装时，最小安全距离符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 规定要求，若不能满足规定要求时\应采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标识。架设防护设施时\应经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。
（5）施工现场内的塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械以及钢管手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按地区年均雷暴日安装防雷装置。
（6）电缆线路应采用埋地或架空敷设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设置标识桩。
电缆类型应根据敷设方式、环境条件等因素选择。埋地敷设宜选用铠装电缆，架空敷设宜选用无铠装电缆。当选用无铠装电缆时，应采取防水、防腐措施。
（7）特殊场所如隧道、人防工程、高温、有导电灰尘或灯具离地面高度低于 2.5m 等的照明，电源电压不应大于 AC36V。

	增加 5

	P513
	P522

	19.2.5 起重吊装安全管理要点
1.一般要求
（1）起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案。若涉及危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的编制、审
批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）和《住房城乡建设部关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质（2018）31 号）的相关规定。
	19.2.5 起重吊装安全管理要点
1.一般要求
（1）起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案。若涉及危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的编制、审批、专家论证及实施、验收等应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规
定》（由中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号修订）、《住房城乡建设部关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质（2018）31 号）以及《住房城乡建设部办公厅关于印发〈危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）>的通知〉（建办质（2024）63 号）的相关规定。
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三、学习建议
（一）梳理变动内容，强化重点知识学习
1.细致对比，明确重点对实质内容变化进行详细梳理。
2.结合案例，加深理解：针对新增案例及修改后的案例，仔细分析问题与答案，理解知识点在实际工程中的运用。
（二）遵循知识板块逻辑，构建系统知识体系
1.按板块学习，循序渐进：按照教材技术、法规、管理三大板块顺序学习。技术部分先掌握道路、桥梁、隧道等各工程施工技术细节，如路基路面施工流程、桥梁下部结构施工要点等；法规部分熟悉市政工程相关法规标准更新内容；管理部分着重理解施工组织设计、进度质量成本管理等核心知识，并与技术、法规知识融合，形成完整知识网络。
2.注重关联，融会贯通：在学习过程中，关注不同章节知识点的联系。例如，在城市管道工程学习时，联系道路工程中沟槽开挖与管道铺设对路基路面的影响；桥梁工程中施工安全管理与市政公用工程整体安全管理规定的相通之处等，实现知识的融会贯通，提升综合运用能力。
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