学员专用请勿外泄

2026 一级建造师《水利水电工程管理与实务》教材对比明细
一、总体变化情况
（一）变化情况
1.修订依据
人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部审定的《一级建造师执业资格考试大纲》（2024 年版）。
2.编写原则
（1）坚持本书（《水利水电工程管理与实务》） 的主要内容；
（2）以修改、增加内容为主。
3.基本结构
基本构架结构不变
（二）数据统计
1.教材总体变化：41 处；实质内容变化（不含删除）：约 26 处。
整体变动比例：25%。
变动比例较大章节：
技术篇：第 3 章第 3 节面板堆石坝施工技术；第6 章第 1 节闸门的安装方法、第 2 节水轮发电机组安装
管理篇：第 9 章第 4 节建设监理；第 11 章第 2 节水利工程验收；第 12 章第 2 节施工质量检验；
第 13 章第 1 节水利水电工程概预算；第 14 章第 2 节风险管控。
2.页码变化：从 510 页，增加到 544 页，增加 34 页。
3.大纲情况：无变动
4.体系变化：无变化
二、细节变化解读
所有变点对比分析
	2025 版教材
	2026 版教材

	变化 1【修改】

	P31
	P31

	2.建筑材料的应用条件
1）筑坝用土石料
（3） 排水设施和砌石护坡用石料
可采用块石，其饱和抗压强度不小于 40~ 50MPa,岩石孔隙率不大于 3%,吸 水率 （按孔隙体积比计算）不大 于 0.8, 重 度 应 大 于22kN/m³。也可采用碎石、卵石，不宜使用风化岩石。
	2.建筑材料的应用条件
1）筑坝用土石料
(3)排水设施和砌石护坡用石料
可 采 用 硬岩 ， 其 饱 和 无 侧 限 抗 压 强度 不大于等于 30MPa,岩石孔隙率不大于 3%,
吸水率 (按孔隙体积比计算)不大于 0.8,
重度应大于 22kN/m³。也可采用碎石、卵石，不宜使用风化岩石。

	变化 2【修改】

	P35
	P35

	（ 5）混凝土的配合比
混凝土配合比是指混凝土中水泥 、 水 、 砂及石子材料用量之间的比例关系 。 常采用的方法有：
① 单 位 用 量 表 示 法 ： 以 每 立 方 米 混凝 土 中各项材料的重量来表示。
② 相对 用 量 表 示 法 ： 以 各 项 材 料 间 的 重 量比来表示。
混凝土配合比的设计 ， 实质上就是确定四
种材料用量之间的三个对比关系：水胶
比 、 砂率 、 浆骨比 。 水胶比表示水与水泥用量之间的对比关系 ； 砂率表示砂用量与砂和石子总用量之间的对比关系 ； 浆骨比
	(5)混凝土 的配合 比
混凝土配合比是指混凝土中水泥 、 水 、 砂及石子材料用量之间的比例关系 。 常采用的方法有：
① 单 位 用 量 表 示 法 ： 以 每 立 方 米 混凝 土 中各项材料的重量来表示。
② 相对 用 量 表 示 法 ： 以 各 项 材 料 间 的 重 量比来表示。
根 据 《 水 工 混 凝 土 试 验 规 程 》 SL/T352— 2020,混 凝 土 配 合 比 设 计 应 遵循：
① 应 根 据 工 程 要 求 、 结 构 型 式 、 施 工 条件
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	是用单位体积混凝土用水量表示 ， 是表示水泥浆与集料用量之间的对比关系。
	和原材料状况 ， 以及强度、耐久性等要求，确定各组成材料的用量。
② 在 满 足 工 作 性 要 求 的 前 提 下 ， 宜选 用 较小的用水量。
③ 在 满 足 强 度 、 耐 久 性 及 其 他 要 求 的 前 提下 ，选用合适 的水胶 比 (水胶比表示水与胶凝材料用量之间的对比关系)。
④ 宜选 取 最 优砂 率 ， 即 用 水 量 、 水 泥 用 量一定时 ， 在保证混凝土拌合物具有良好的黏聚性并达到要求的工作性的情况下 ， 使拌 合 物 具 有 最 大 坍 落度 或 最 小 VC 值的砂率。
⑤ 宜选 用 最 大 粒 径 较 大 的 集 料及 合 适 的 级配比例。

	变化 3【修改】

	P72
	P72

	帷幕灌浆工程质量的评定标准为：经检查孔压水试验检查，坝体混凝土与基岩接触段的透水率的合格率为 100%,其余各段的 合格率不小于 96%,不合格试段的透水率不超过设计规定的 150%,且不合格试段的分 布不集中 ；其他施工或测试资料基本合理，灌浆质量可评为合格。
	帷幕灌浆工程质量的评定标准为 ： 经检查孔压水试验检查 ， 坝体混凝土与基岩接触段的透水率的合 格 率为 100%,其余各段的合格率不小于 90%,不合格试段的透水率不超过设计规定的 150%,且不合格试段的分布不集中 ； 其他施工或测试资料基本合理， 灌浆质量可评为合格。

	变化 4【修改】

	P99-100
	P99-101

	3.3.3 面板及趾板施工
1.钢筋混凝土面板的施工
钢筋混凝土面板（面板可划分为面板与趾板）是面板堆石坝的主要防渗结构，厚度薄、面积大，在满足抗渗性和耐久性条件下，要求具有一定柔性， 以适应堆石体的变形。面板的施工主要包括钢筋混凝土面板的分块、垂直缝砂浆条铺设、钢筋架立、面板混凝土浇筑、面板养护等作业内容。
………
5）面板养护
5）面板养护
养护是避免发生裂缝的重要措施。面板的养护包括保温、保湿两项内容。一般采用草袋保温，喷水保湿，并要求连续养护。面板混凝土宜在低温季节浇筑，混凝土入仓温度应加以控制，并加强混凝土面板表面的保湿和保温养护，直到蓄水为止，或至少 90d。
	3.3.3 面板及趾板施工
1.钢筋混凝土面板及趾板的施工
钢筋混凝土面板是位 于堆石坝体上游面起 防渗作用的混凝土主体 结构， 厚度薄、面积大，在满足抗渗性和耐久 性条件下，要求具有 一定柔性，以适应堆石 体的变形。 趾 板 是 连 接地基防渗体与面板的混凝土板。
……
2)趾板施工
(1)趾板 混凝土施 工 ，应在相邻 区 的垫层、过渡层和主堆石区填筑前完成。
(2)趾 板 绑 扎 钢 筋 前 ， 应 按 设 计 要 求 设 置 锚筋。趾板锚筋可做架立筋使用。
(3)趾板绑 扎钢 筋 时，应 同 时按 设计要求 设置灌浆导管，将止水片 固定在正确位置，并 进行保护。
(4)趾板混凝土在周边缝 一侧的顶面用 2m 直尺检查，不平整度不应超过 5mm。
(5)混凝土浇筑 时，应保证止 水 片 (带)附近混凝土的密实，并避免止水片 (带 )的变形和移位。
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	【 1.钢 筋 混 凝 土 面 板 及 趾 板 的 施 工 全 文 修改】

	变化 5【修改】

	P141-143
	P144-148

	6.1.3闸门的安装方法
2.闸门的安装
闸门应有标志，标志内容包括:制造厂名、产品名称、生产许可证标志及编号、制造日期、闸门中心位置和总重量。
………
3)弧形闸门安装
弧形闸门根据其安装位置不同，分为露顶式弧形闸门和潜孔式弧形闸门两种形式。弧形闸门的承重结构由弧形面板、主梁、次梁、竖向联结系或隔板、起重析架、支臂和支承饺组成。露顶式弧形闸门包括底槛、侧止水座板、侧轮导板、佼座和门体。潜孔式弧形闸门，顶部有混凝土顶板和顶止水，其埋件除与露顶式弧形闸门相同的部分外，一般还有较座钢梁和顶门帽。
	6.1.3闸门的安装方法
2.闸门安装前准备工作………
8.验收
闸门验收分为制造验收(闸门出厂前进行)和安装验收。
【整个知识点修改】

	变化 6【增加】

	P149
	P154

	6.2.3 水轮发电机组与水泵机组安装
1.水轮机的类型
1）水轮机的分类
水轮机是将水体机械能转换为旋转机械能的水力机械， 根据转轮区内水流的流动特征和转轮转换水流能量形式的不同，现代水轮机可分为反击式和冲击式两大类。
在此增加
（ 1）反击式水轮机
	6.2.3 水轮发电机组与水泵机组安装
1.水轮机的类型
1)水轮机的分类
水轮机是将水能转换为旋转机械能的一种水力原动机。根据转轮区内水流的流动特征和转轮转换水流能量形式的不同，现代水轮机可分为反击式和冲击式两大类。通过传动设备，它可以带动发电机取得电能。水轮机和发电机是水电站的主要设备，通常合称为水轮发电机组，简称机组。
……………
大型机组的效率可以达到 90%,中型机组的效率可以达到 80%～85%,小型机组的效率一般为 65%～80%。
(1)反击式水轮机

	变化 7【增加】

	P150
	P156-158

	（3）第三部分是阿拉伯数字，表示以 cm 为单位的水轮机转轮的标称直径。
如：HL220-LJ-500,表示转轮型号为 220 的混流式水轮机，立轴，金属蜗壳，转轮直径为500cm。
2.水泵机组的选型
水泵机组包括水泵、动力机和传动设备。它是泵站工程的主要设备，又称为主机组。泵站的辅助设备、电气设备和泵站中的各种建筑物都是为主机组的运行和维护服务的。水泵机组的选型主要是水泵的选型，然后以水泵选型为依
	(3)第三部分是阿拉伯数字，表示以 cm 为单位的水轮机转轮的标称直径。
如：HL220-LJ-500,表示转轮型号为 220 的混流式水轮机，立轴，金属蜗壳，转轮直径为500cm。
3)水泵 水轮机
抽水蓄能电站主要包括上水库、高压引水系统、蓄能电站厂房、下水库。厂房装设 具 有 抽 水 及 发电 两 种 功 能 的 机 组 ， 称 为 水 泵 水 轮 发 电机 组 ， 也 称 为 抽 水 蓄 能 机 组 。 根 据 机 组的 水 力 特 性 和 机 械 结 构 的 组 成 方 式 ， 分为 四 机 式 机 组 、 三 机 式 机 组 、 二 机 可 逆
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	据选择动力机型号及传动等配套设备。
	[image: ]式 机组。

⑤基础环。大型水轮机的基础环是水轮机构件中最先安装的一部分，埋设在厂房水下部分水轮机的混凝土支座中，由铸铁或铸钢制作，下端与尾水管的顶部相接，上端与座环的下环相接。小型机组可以将座环的下环延伸一段，代替基础环。
2.水泵机组的选型
水泵机组包括水泵、动力机和传动设备。它是泵站工程的主要设备，又称为主机组。泵站的辅助设备、电气设备和泵站中的各种建筑物都是为主机组的运行和维护服务的。水泵机组的选型主要是水泵的选型，然后以水泵选型为依据选择动力机型号及传动等配套设备。

	变化 8【修改】

	P152
	P159

	2）水泵选型
（1）主要内容
水泵选型主要是确定水泵的类型、型号和台数等。
（2）基本原则
①必须根据生产的需要满足流量和扬程（或压力）的要求。
②水泵应在高效范围内运行。
③水泵在长期运行中，泵站装置效率较高，能量消耗少，运行费用较低。
④按所选的水泵型号和台数建站，工程投资较少。
⑤在设计标准的各种工况下水泵机组能正常
安全运行，即不允许发生汽蚀、振动和超载等现象。
⑥便于安装、维修和运行管理。
	2)水泵结构形式选择
水泵的结构形式(泵轴安装形式)分为立式、卧式和斜式 3 种。其中：
(1)立式水泵叶轮淹没于水下，启动方便，电动机安装在上层，便于防洪和通风，但厂房高度较高，对安装精度要求较高，检修较麻烦，适用于水源水位变幅较大的场所。
(2)卧式水泵安装精度比立式水泵低，造价低，便与检修，但一般启动前需要冲水排气，泵房平面尺寸较大，但荷载分部较均匀，适用于地基承载力较低，水源水位变幅不大的场所。
(3)斜式水泵安装检修方便，可安装在斜坡上，其叶轮淹没于水下，便于启动，但轴受力不均匀，偏磨较重。适用于水源水位变幅不大且流量和扬程均较小的场所。

	变化 9【修改】

	P152-153
	P159-162

	3.水轮发电机组的安装
	3.水轮发电机组的安装
【3.水轮发电机组的安装全文修改】

	变化 10【修改】

	P189
	P198

	《条例》提出国家对移民安置实行全过程监督评估。签订移民安置协议的地方人民政府和项目法人应当采取招标的方式共同委托有移民
安置监督评估专业技术能力的单位对移民搬
迁进度、移民安置质量、移民资金的拨付和使用情况以及移民生活水平的恢复情况进行监
督评估 ;被委托方应当将监督评估的情况及时
	《条例》提出国家对移民安置实行全过程监督评估。签订移民安置协议的地方人民政府和项目法人应当采取招标的方式，共同委托移民安置监督评估单位对移民搬迁进度、移民安置质量、移民资金的拨付和使用情况以及移民生活水平的恢复情况进行监督评估 ;被委托方应当将监督评估的情况及时向委托方报告。
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	向委托方报告。
从事移民安置规划编制和移民安置监督评估
的专业技术人员，应当通过国家考试，取得相应的资格。
	

	变化 11【删除】

	P204-205
	P214

	7.工程验收
1）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007
4.1.11对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
…………
6.5.1水电站（泵站）每台机组投入运行前，应进行机组启动验收。
	

	变化 12【删除】

	P233-234
	P242

	2）水利工程建设项目监理招标投标的要求为了规范水利工程建设项目监理招标投标活动，
[image: ]
水利工程监理招标投标应满足如下要求：
（1）水利工程建设项目的监理招标应当具备的条件
①初步设计已经批准。
②监理所需资金已落实。
③项目已列入年度计划。 ………
投标报价可以从以下几个方面设置评价指标：
①监理服务范围、时限。
②监理费用结构、总价及所包含的项目。
③人员进场计划。
④监理费用报价取费原则是否合理。
	

	变化 13【修改】

	P240
	P248-249

	5.政府和社会资本合作（PPP）模式
根据《水利部关于推进水利基础设施政府和社会资本合作（PPP）模式发展的指导意见》（水规计〔2022〕239号）、国家发展和改革委员 会和水利部于2017年组织制定的《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南（试行）》 （发改农经〔2017〕2119号）,水利PPP项目实施程序主要包括项目储备、项目论证、社会资本方选择、项目执行等。
……
	5.政府和社会资本合作（PPP）模式
1）应用范围
1)应用范围
根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行令第 17 号，以下简称《特许经营管理办法》),基础设施和公用事业特许经营，是指政府采用公开竞争方式依法选择中华人民共和国境内外的法人或者其他组织作为特许经营者，通过协议明确权利义务和风险分担，约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服务。
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	……
【5.政府和社会资本合作（PPP）模式全文修改】

	变化 14【修改】

	P244-249
	P251-256

	7.水利建设市场经营主体信用信息管理
根据《水利部关于印发〈水利建设市场经营主体信用信息管理办法〉的通知》（水建设〔2024〕 201号）,水利建设市场经营主体是指参与水利建设活动以及生产建设项目水土保持活动的
建设、勘察、设计、施工、监理、监测、咨询、招标代理
……
	7.水利建设市场经营主体信用信息管理
根据《水利建设市场经营主体信用信息管理办法》 (水建设〔2024〕201号)以及《水利部关于做好水利建设市场经营主体信用修复工作的通知》 (水建设〔2025〕192号),信用信息，是指县级以上水行政主管部门和其他国家机关以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织在履行法定职责、提供公共服务过程中，产生和获取的用以识别、分析、判断水利建设市场经营主体信用状况的信息；信用信息修复，是指水利建设市场经营主体因失信行为受到一定期限约束，在履行法定义务、纠正失信行为后向处罚机关提出申请，由处罚机关按规定审核同意后，通过采取终止公示行政处罚信息等方式，帮助其解除失信惩戒措施限制、恢复信用的活动。
……
【7.水利建设市场经营主体信用信息管理全文修改】

	变化 15【修改】

	P250
	P257

	4.验收前蓄水安全鉴定
根据《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》和《水利水电建设工程验收规程》 SL223—2008等规定，水库建设工程（包括新建、续建、改建、加固、修复等） 在水库蓄水验收前，必须进行蓄水安全鉴定。
	4.验收前蓄水安全鉴定
根据《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》和《水利水 电建设工程验收规程 》 SL/T223—2025 等规定，水库建设工程（包括新建、续建、改建、加固、修复等）在水库蓄水验收前，必须进行蓄水安全鉴定。

	变化 16【修改】

	P252
	P259

	水利稽察方式主要包括项目稽察、专项稽查和对项目稽察发现问题整改情况的“ 回头看 ”。
	水利稽察方式主要包括项目稽察、专项稽察和对项目稽察发现问题整改情况的“ 回头看 ”。

	变化 17【新增】

	P262
	P269

	（7）水利建设项目竣工决算审计意见书和审计决定作为主持组织竣工验收的主管部门的审计依据。
【后面增加】
	根据《关于内部审计工作的规定》 (审计署令第 11号),内部审计结果运用于以下：
(1)单位应当建立健全审计发现问题整改机制，明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。对审计发现的问题和提出的建议，被审计单位应当及时整改，并将整改结果书面告知内部审计机构。
(2)单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题，应当及时分析研究，制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施。
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	(3)内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合，建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。
(4)单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索，应当按照管辖权限依法依规及时移送纪检监察机关、司法机关。
(5)审计机关在审计中，特别是在国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位审计中，应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。

	变化 18【修改、增加】

	P268
	P275

	3.水利工程监理单位要求
根据《水利部关于修改〈水利工程建设监理单位资质管理办法〉的决定》（中华人民共和国水利部令第40号）,水利工程监理单位及其人员的有关要求如下：
1）有关水利工程监理单位的基本要求
（1）水利工程监理单位资质分类与分级
水利工程建设监理单位资质分为水利工程施
工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境保护监理四个专业。其中，水利工程施工监理、水土保持工程施工监理专业资质等级分为甲级、乙级、丙级三个等级，机电及金属结构设备制造监理专业资质分为甲级、乙级两个等级，水利工程建设环境保护监理专业资质暂不分级。
（2）水利工程施工监理资质等级许可的业务范围
①甲级：可以承担各等级水利工程的施工监理业务。
②乙级：可以承担Ⅱ等（堤防2级）以下等级水利工程的施工监理业务。
③丙级：可以承担Ⅲ等（堤防3级）以下等级水利工程的施工监理业务。
	3.水利工程监理单位要求
根据《水利部关于修改〈水利工程建设监理单位资质管理办法〉的决定》(水利部令第40 号)和《水利部关于水利工程建设环境保护监理资质有效期届满处理和水利工程建设监理单位资质变更申请审核有关事项的公告》(水利部公告 2025 年第 17 号),水利工程监理单位及其人员的有关要求如下：
1)有关水利工程监理单位的基本要求
(1)水利工程监理单位资质分类与分级
水利工程建设监理单位资质分为水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理三个专业。其中， 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理专业资质等级分为甲级、乙级、丙级三个等级，机电及金属结构设备制造监理专业资质分为甲级、乙级两个等级。
(2)水利工程施工监理资质等级许可的业务范围
①甲级：可以承担各等级水利工程的施工监理业务。
②乙级：可以承担Ⅱ等(堤防 2 级)以下等级水利工程的施工监理业务。
③丙级：可以承担Ⅲ等(堤防 3 级)以下等级水利工程的施工监理业务。
水利工程建设项目需要开展环境保护监理工作的，可由该项目施工监理单位承担。

	变化 19【修改】

	P269
	P276

	4.水利工程监理人员的基本要求
监理员、监理工程师的监理专业分为水利工程施工、水土保持工程施工、机电及金属设备制造、水利工程建设环境保护4类。
	4.水利工程监理人员的基本要求
监理员、监理工程师的监理专业分为水利工程施工、水土保持工程施工、机电及金属设备制造 3 类。

	变化 20【修改】

	P274-278
	P281-289




 (
第
 
7
 
页
 
共
 
13
 
页
)
	9.4.3水力发电工程监理质量控制的内容根据《水电水利工程施工监理规范》
DL/T5111—2012,
9.4.4水力发电工程监理合同费用控制的内容
	9.4.3水力发电工程监理质量控制的内容
9.4.4 水力发电工程监理合同费用控制的内容
【全文修改】

	变化 21【修改】

	P326
	P337

	竣工验收按照《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008进行。
	竣工验收按照《水利工程建设项目验收管理规定》 （水利部令第 30 号）和《水利水电建设工程验收规程》SL/T223—2025 进行。

	变化 22【修改】

	P332-348
	P343-356

	11.2.1水利工程验收的分类及工作内容
11.2.2水利工程项目法人验收的要求
11.2.3水利工程阶段验收的要求
11.2.4水利工程竣工验收的要求
（规范：根据《水利水电建设工程验收规程》 SL223—2008）
	11.2.1水利工程验收的分类及工作内容
11.2.2水利工程项目法人验收的要求
11.2.3水利工程阶段验收的要求
11.2.4 水利工程竣工验收的要求
【全文修改】
（规范：根据水利部令第 30 号和标准 SL/T223）

	变化 23【删除】

	P370
	P379

	4.质量管理考核
根据《水利部办公厅关于开展2022—2023年度水利建设质量工作考核的通知》（办建设
〔2023〕164号）,现场考核涉及“项目法人质量管理 ”的主要考核指标和分值及评分标准
见表12.1-1。
表12.1-1项目法人质量管理考核指标和分值及评分标准
表格也删除
	

	变化 24【删除】

	P373
	P381

	2.质量管理考核
根据《水利部办公厅关于开展2022—2023年度水利建设质量工作考核的通知》（办建设
〔2023〕164号）,现场考核涉及施工单位“施工单位质量管理 ”的主要考核指标和分值及
评分标准见表12.1-2。
表12.1-2施工单位主要考核指标和分值及评分标准
表格也删除
	

	变化 25【删除】

	P375
	P382

	3.监理单位质量管理考核
根据《水利部办公厅关于开展2022—2023年度水利建设质量工作考核的通知》（办建设
〔2023〕164号）,现场考核涉及监理单位的“监理单位质量管理 ”的主要考核指标和分值及评分标准见表12.1-3。
表12.1-3监理单位主要考核指标和分值及评
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	分标准
表格也删除
	

	变化 26【删除】

	P381
	P387

	4.质量管理考核
根据《水利部办公厅关于开展2022—2023年度水利建设质量工作考核的通知》（办建设
〔2023〕164号）,现场考核涉及勘察设计单位“勘察设计质量管理 ”的主要考核指标和分
值有：
（1）质量管理体系建立情况（2分）。
（2）质量主体责任履行情况（8分）。
	

	变化 27【删除】

	P383
	P389

	8.工程质量监督工作的主要内容
根据《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号）,质量监督工作的主要内容见表12.1-5。
表12.1-5水利建设工程质量监督工作清单（节选）
表格也删除
	

	变化 28【删除】

	P388
	P392

	11.质量监督管理考核
（1）根据《水利部关于修订印发〈水利建设质量工作考核办法〉的通知》（水建设〔2022〕 382号）
………
③其他扣分项主要考核指标和分值为：
A.发生严重违法违规行为的，每发生一起扣20分；
B.存在弄虚作假、故意隐瞒情况的，该项目质量管理效果评价得分为0分。
	

	变化 29【修改】

	P392
	P395

	（3）流域管理机构初步判断为特别重大、重大质量事故的，应当立即报告水利部。
	（2）流域管理机构初步判断为特别重大、重大质量事故的，应当立即报告水利部。

	变化 30【删除】

	P395
	P398

	（3）电力可靠性管理和工程质量监督中心（以下简称可靠性和质监中心）根据国家能源局委托，承担研究拟订电力建设工程质量监督政策措施及实施相关具体工作的职责，负责电力建设工程质量监督信息统计、核查、发布等工作。
（4）县级以上地方人民政府电力管理部门依职责负责本行政区域内的电力建设工程质量的监督管理。
	(3)电力可靠性管理和工程质量监督中心根据国家能源局委托，承担研究拟订电力建设工程质量监督政策措施及实施相关具体工作的职责，负责电力建设工程质量监督信息统计、核查、发布等工作。
(4)国家能源局向社会公布电力建设工程质量监督机构(以下简称电力质监机构)名录和监督范围。电力建设工程质量监督专业人员应具备相应的专业技术能力。
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	地方各级人民政府有关部门应在电力建设工
程项目审批、核准或备案文件中告知建设单位按国家有关规定办理工程质量监督手续。
（5）国家能源局向社会公布电力建设工程质量监督机构（以下简称电力质监机构）名录和监督范围。电力建设工程质量监督专业人员
（以下简称质监专业人员）应具备相应的专业技术能力。
	

	变化 31【增加】

	P396
	P399

	(7)电力质监机构不得向工程参建各方收取质量监督费用。
后面增加
	根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督业务工作的通知》 (国能函安全〔2020〕39号),建立“专业质监站+质监中心站 ”的电力质监机构体系，电力可靠性管理和工程质量监督中心负责全国电力质监机构业务指导和监督工作。
1)专业质监站
(1)电力工程质量监督站。设在中国电力企业联合会。
(2)可再生能源发电工程质量监督站。设在水电水利规划设计总院，负责国务院或国务院投资主管部门审批、核准的水电工程质监工作，兜底负责全国水电工程质监工作。
(3)核电常规岛工程质量监督站。设在中国核工业集团有限公司。
2)质监中心站
(1)南方电力工程建设工程质量监督中心站。
(2)省电力工程建设工程质量监督中心站。
(3)内蒙古电力工程建设工程质量监督中心站。
(4)华能电力工程建设工程质量监督中心站。
(5)贵州水电工程质量监督站。负责贵州省能源局审批、核准或备案的水电等工程质监工作。

	变化 32【增加】

	P399
	P403

	⑦“项目负责人已经单位法定代表人授权，并已签署工程质量终身责任承诺书”。任何一方未签署授权书、承诺书，质监机构不予开展下一阶段的监督检查，不予出具质量监督检查报告。
后面增加
	根据《电力建设工程质量监督实施程序(试行)》(质监〔2024〕13 号),质量监督机构出具并网意见和质量监督报告。
(1)对第一、二类电力建设工程，并网前阶段性质量监督检查及整改闭环完成后，电力质量监督机构出具并网意见书；对第三类电力建设工程，不出具并网意见书。
(2)对各类电力建设工程，全部质量监督检查及整改闭环完成后，电力质监机构应于 20 个工作日内，向建设单位出具质量监督报告。对第一类电力建设工程，电力质监机构还应在出具质量监督报告后 20 个工作日内，按照国家能源局关于质量监督信息报送工作规定报送有关单位。
(3)质量监督报告主要内容包括：工程概况、注册手续办理情况、检查计划执行情况、历次检查发现的问题和整改闭环情况、停(复)工情况、并网意见出具情况等。
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	(注：并网前阶段性质量监督检查是指工程机组整套启动试运(并网)前或者发电机组(发电单元)启动前监督检查。)

	变化 33【删除】

	P405
	P408

	3.水力发电工程质量事故处理
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农〔1997〕220号）,水电工程建设过程中，由于建设管理、设计、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定
的质量标准，影响工程使用寿命和正常运行，需返工或采取补救措施的，统称为工程质量事故。
……
【3.水力发电工程质量事故处理全文删除】
	

	变化 34【修改】

	P406-424
	P409-443

	12.2施工质量检验
	12.2 施工质量检验
【12.2 全部修改】

	变化 35【修改】

	P426-430
	P444-453

	13.1.1水利工程定额
	13.1.1水利工程定额
【13.1.1 全部修改】

	变化 36【修改】

	P430-432
	P453-454

	13.1.2水力发电工程定额
	13.1.2 水力发电工程定额
【13.1.2 全部修改】

	变化 37【需改】

	P471-473
	P493-499

	7.风险管控“六项机制”
根据《水利部关于印发构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见的通知》（水监督〔2022〕309号）,构建水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等风险管控“六项机制 ”。
……
（3）加大责任追究力度
各级水行政主管部门对安全生产违法行为依
法依规严厉查处。对风险管控不力、隐患排查与问题整改不及时不到位的地区、单位和负有领导责任、直接责任的有关人员，要采取通报、约谈等方式实施责任追究。对发生生产安全责任事故的，要按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放
过、有关人员未受到教育不放过的“四不放过”原则，依法依规严肃追责问责，并与水利督查 激励措施、评优评先等工作挂钩。
	7.风险管控“六项机制”
根据《构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见》(水监督〔2022〕309 号),构建水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等风险管控“六项机制 ”。按照《水利安全生产风险管控“六项机制 ”实施工作指南(2024 年版)》,主要工作要求有：
……
(3)开展责任制考核：
水利工程建设项目法人和各参建单位应根据安全生产岗位责任考核办法定期开展考核，检查岗位责任落实和有关指标完成情况，兑现奖惩措施。
(4)严格奖惩问责：
水利工程建设项目法人应组织各参建单位制定本项目安全生产奖惩制度，严格各参建单位安全生产履约管理。
【7.风险管控“六项机制 ”全文修改】
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	变化 38【修改】

	P482-489
	P509-516

	2.施工危险源辨识与风险评价
根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）,水利生产经营单位是本单位安全风险管控工作的
责任主体，要建立安全风险分级管控制度，制定危险源辨识和风险评价程序，全面开展危险源辨识和风险评价，强化安全风险管控措施。对水利生产经营单位的主要要求有：
1）全面开展危险源辨识
在建工程按《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》进行辨识。
2）科学评定风险等级……
	2.施工危险源辨识与风险评价
根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》(水监督〔2018〕323 号),水利生产经营单位是本单位安全风险管控工作的责任主体，要建立安全风险分级管控制度，制定危险源辨识和风险评价程序，全面开展危险源辨识和风险评价，强化安全风险管控措施。根据《水利部办公厅关于做好〈水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则〉 (SL/T842—2025)〈水利水电工程危险源辨识与风险评价导则>(SL/T843—2025)技术标准实施工作的通知》(办监督函〔2025〕508 号),危险源辨识与风险评价工作按照《水利水电工程危险源辨识与风险评价 导 则 》 SL/T843—2025( 以 下 简 称 标 准SL/T843—2025)开展。
1)术语
(1)危险源。可能导致人员伤亡、健康损害、财产损失或环境破坏的根源或状态。
……
③各层级的权重数值宜采用下列方法设置：
A.有两个层级时，现场管理机构(基层运管单位)的领导层级为 0.7,具体工作人员层级为0.3。
B.有三个层级时，现场管理机构(基层运管单位)的领导层级为 0.3,部门负责人层级为 0.5,具体工作人员层级为 0.2。
【2.施工危险源辨识与风险评价全文修改】

	变化 39【删除】

	P495-496
	P522

	1）自然灾害类
（1）极端天气应急预案；
（2）洪水灾害应急预案；
（3）地震灾害应急预案；
（4）地质灾害应急预案；
（5）森林草原火灾应急预案。
对由于自然灾害导致的次生或衍生事件，其应急处置内容应根据事件性质由相应的专项应
急预案予以明确。
2）事故灾害类
（1）火灾事故应急预案；
（2）爆炸事故应急预案；
（3）交通事故应急预案； ……
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	⑤现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项。
⑥应急救援结束后的方面的注意事项。
⑦其他需要特别警示的事项。
	

	变化 40【增加】

	P496
	P522-525

	前面增加
14.2.3安全生产标准化
	4.水电水利工程突发事件管理
水电水利工程突发事件，是指在水电水利工程建设中，由自然灾害或工程灾害、群体性灾害突然诱发的，对工程造成或可能造成危害，需要采取应急措施的事件。
为预防和控制突发事件的危害，参考《水电水利工程突发事件管理》DL/T5872—2024,水电水利工程突发事件管理应立足于预防为主、统一领导、科学规划、依法依规、快速响应的原则。
……
3)突发群体性灾害事件管理
(1)外部发生重大疫情时，项目法人应按政府的统一要求，结合预案，提出具体管理细则。
(2)突发食物中毒时，应及时上报政府职能管理部门，并按要求组织善后工作。
(3)项目所在地发生当地群众聚集性社会稳定事件时，项目法人应第一时间请示地方政府，并通过法律途径及时化解。重大聚集性社会稳定事件造成的停工，应和参建单位签订停工协议，并到地方政府备案，对枢纽区的安全防护做出安排。
14.2.3 安全生产标准化

	变化 41【修改】

	P496-499
	P525-533

	14.2.3安全生产标准化
	14.2.3 安全生产标准化
【全文修改】


三、学习建议
（一）梳理变动内容，强化重点知识学习
细致对比，明确重点对实质内容变化进行详细梳理。
（二）遵循知识板块逻辑，构建系统知识体系
1.按板块学习，循序渐进：技术篇先掌握土石坝、混凝土、闸门、水轮机安装等各工程施工技术细节。法规篇知识是选自规范，没有逻辑性，可以选择重点知识进行学习。管理篇 26 年变化较大，尤其突出验收、质量检验、单价分析、安全管理中的危险源、风险、标准化等要注意，核心知识的施工组织、招标投标、合同、绿色施工无变化，结合历年考法学习。
[bookmark: _GoBack]2.注重关联，融会贯通：一建水利的考试中部分题目需要知识的融会贯通，提升综合运用能力。 （三）针对教材细节变化，优化学习方法与技巧
更新记忆内容，准确把握细节：对于教材中新增新变点，着重学习，变点的考查频率较高。
 (
第
 
13
 
页
 
共
 
13
 
页
)
image1.png




image2.png




