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[bookmark: _Toc190507476]灌区生态灌渠建设规范
[bookmark: _Toc190507477]1 范围
本文件提出了灌区生态灌渠建设的基本原则、生态灌区设计、养护维护等要求。
本文件适用于灌区支渠及以下渠道生态化建设工作。
[bookmark: _Toc190507478]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 30600  高标准农田建设通则
GB 50288  灌溉与排水工程设计标准
SL/T 246  灌溉与排水工程技术管理规程
SL/T 269  水利水电工程沉沙池设计规范
SL 482  灌溉与排水渠系建筑物设计规范
[bookmark: _Toc190507479]3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
生态灌渠 ecological ditch
经过生态结构改造与调整和生态服务功能优化，具有独特生态结构，并发挥引水、排水、泄洪、水土保持、生态净化等功能的渠道。
3.2
生态护坡 ecological slope
通过种植植物实现对渠道边坡表层的防护、加固，使之既满足对边坡表层稳定的要求，又能恢复被破坏的自然生态环境的护坡方式。
[bookmark: _Toc190507480]4 基本原则
4.1 生态优先，绿色建设。强调生态功能保护、恢复与提升，做到尊重自然、顺应自然、保护自然。
4.2 因地制宜，突出重点。应遵循因地制宜、循环利用、生态美观、生态多样性保护的原则，优先采用生态建筑材料与乡土物种。
4.3 系统治理，最低影响。兼顾农田排水和生态拦截的功能，坚持利用原有农田排水系统，局部改造为主，避免大拆大改或废旧新建。
[bookmark: _Toc190507481]5 生态灌渠设计
[bookmark: _Toc190507482]5.1 一般规定
5.1.1 在满足GB 50288、SL 482和SL/T 246的规定基础上，实施灌区生态灌渠建设工作。
5.1.2 灌区生态灌渠建设主要由工程部分和植物部分组成。
a) 工程部分主要指灌渠形态、渠道基础、生态护坡、沉砂池、抗冲槽设施；
b) 植物部分主要指在渠底部和渠道内坡的植物配置。
[bookmark: _Toc190507483]5.2 灌渠形态
5.2.1 灌渠形态以“上宽下窄”的梯形为主，边坡坡度不宜超过60°。
5.2.2 灌渠形态应尽量保留原有弯道弧线，大湾随弯，小湾适度取直。
5.2.3 灌渠的布置应满足GB/T 30600的规定。
5.2.4 灌渠的水文计算应符合GB 50288的规定。 
[bookmark: _Toc190507484]5.3 渠道基础
渠道基础建设视区域建筑材料获取难易程度及经济情况而定，宜选择土石结合方式。渠道底部基质以土质为主，易受冲刷部位宜设置卵石（块石）带，卵石（块石）直径以5cm～15cm为宜。
[bookmark: _Toc190507485]5.4 生态护坡
生态护坡宜采用土质护坡和草方格护坡两种。
注：草方格护坡宜设置在坡面较陡、易垮塌的部位。
[bookmark: _Toc190507486]5.5 生态沉沙池
沉沙池四侧挡水墙宜采用条石结构，底部以条石或卵石堆砌，厚度0.15m～0.2m。
[bookmark: _Toc190507487]5.6 生态挡水坝
5.6.1 生态灌渠平直段宜根据流速修建小型挡水堰，用于降低流速，增加抗冲能力，延长水体滞留时间，营造水生生物活动空间。
5.6.2 挡水堰可采用条石或卵石干砌建成，与沟宽相同，蓄水深度15cm～30cm为宜。
[bookmark: _Toc190507488]5.7 生态防冲槽
5.7.1 在生态渠道转弯处、农田排水口、汇流冲刷较强等地方，宜采用卵石、块石干砌铺设防冲槽减缓水流冲刷。
5.7.2 防冲槽铺设面积可依据承受冲刷的范围确定，铺设厚度以20～30cm为宜，卵石、块石直径以5cm～15cm为宜。
5.7.3 防冲槽布设宜采用顺着水流方向依次紧密自然排列。
[bookmark: _Toc190507489]5.8 植物配置
5.8.1 边坡植物选取以乡土草本植物为主，间或灌木，不宜种植乔木，植物覆盖度宜在85%～100%之间。
5.8.2 渠床植物配置以草本沉水植物和挺水植物为主，植物覆盖度宜在60%～80%之间。
[bookmark: _Toc190507490]6 养护维护
6.1 生态灌渠养护维护要求可参照 SL/T 246 的规定执行。
6.2 灌区渠道植物系统建立后，合理安排渠道生态流量，保证渠道植物密度及良性生长。
6.3 渠道日常监测过程中发现以下情况，应及时上报灌区管理单位:
a) 生态灌渠岸坡破损、垮塌、裸露等；
b) 生态灌渠无进水或无出水；
c) 生态灌渠堵塞，无法正常运行；
d) 生态灌渠内的植物稀疏、枯死、冻死。
6.4 渠底淤积物或植物过多时应及时清理，保证渠道过水能力和渠内植物的正常生长。
6.5 宜在春季进行渠道清淤，清淤时应提前移出灌渠内植物，清淤完成后，按原植物配置方案补栽；植物栽种后，应进行水位调节保证移栽植物存活率。
6.6 视植物生长情况，进行缺苗补种，适时收割以及控制病虫害等，不宜使用除草剂、杀虫剂等。
[bookmark: _Toc190507491]
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