
重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段项目划分说明书
结合本工程实际，为了更加有效地在工程施工实施质量检验与评定，根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关项目划分原则结合《重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）施工设计图集（Ⅰ标段）》，拟将本工程项目划分为一个单位工程一标段（堤0+000～堤0+865.35）。
根据堤体结构划分为：1.地基开挖及处理、2.堤脚防护工程、3.堤体填筑工程、4.护坡工程、5.陆域回填、6.箱涵工程、7.观测设施等7个分部工程。
工程施工质量验收评定按《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》（SL631—2012）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》（SL632—2012）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——地基处理与基础工程》（SL633—2012）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——提防工程》（SL634—2012）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行。
详见项目划分表。

