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安全文明施工措施费使用计划
为加强工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证管理条例》、《重庆市安全生产监督管理条例》等法律法规，制定本方案。
本方案的安全防护、文明施工措施费用，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要费用。安全防护、文明施工措施项目清单详见附表。
一、工程概况
合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）位于合川城区涪江右岸，上起沙湾河出口（拟建涪江四桥处），下至涪江三桥。综合治理河道长度2355.46m，新建堤防护岸工程总长1919.00m。一标段为堤0+000～堤0+865.350段。计划工期15个月。
二、临时设施、安全文明措施管理
1、临时设施
（1）现场办公生活设施
施工现场办公区与作业区分开设置，保持安全距离。工地办公室、现场食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。办公生活设施在开工前进行搭设。
（2）施工现场临时用电
1）配电线路：按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟，对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
2）配电箱、开关箱：按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱等三类标准电箱。开关箱应符合一机、一闸、一漏。三类电箱中的各类电气元件应是合格品；按二级保护要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3）接地保护装置：施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。施工现场临时用电设施在项目开工前搭设（配电线路、配电箱、开关箱及接地保护装置等）。
2、安全施工
（1）预留洞口防护
用木板全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外，四周还应设有防护栏杆。
（2）劳保用品防护
相关作业人员配备安全帽、绝缘鞋、手套等劳保用品，临边洞口、交叉作业等防护设施随施工过程中根据作业环境需要而投入使用。
3、文明施工与环境保护
1）安全警示标志牌
在易发生事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌，安全警示标志牌随施工进度挂设。
2）五牌一图
在进门处悬挂工程概况、管理人员名单、监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌，施工现场总平面图。
3）企业标志
现场出入的大门应设有本企业标识。本工程在现场办公区大门处设置企业标志。
4）场容场貌
施工过程必须保证现场道路畅通，排水沟、排水设施畅通。工地地面硬化处理，设施部分绿化。
5）材料堆放
a、材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；
b、水泥和其它易飞扬颗粒建筑材料应密闭存放或采用覆盖等措施；
c、易燃易爆和有毒有害物品分类存放。
6）现场防火
消防器材配置合理，符合消防要求，本工程按规范要求设置灭火器。
7）垃圾清运
施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类堆放。施工垃圾必须有相应容器或管道运输。现场设置运输车定时清运建筑垃圾。
安全防护、文明施工措施项目清单
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	一
	内务管理
	
	
	
	10,000.00

	1
	安全生产管理文件和重大危险因素作业指导编制、出版
	项
	1
	10,000.00
	10,000.00

	二
	安全生产
	
	
	
	50,753.16

	1
	安全资料的编制
	项
	1
	10,000.00
	10,000.00

	2
	电脑、打印机、纸张
	套
	4
	6,288.29
	25,153.16

	3
	安全施工标志
	套
	10
	60.00
	600.00

	4
	宣传栏、报刊、标语
	项
	1
	5,000.00
	5,000.00

	5
	安全培训及教育
	人次
	200
	50.00
	10,000.00

	三
	三宝、四口、五临边防护措施
	
	
	
	10,600.00

	1
	安全帽
	顶
	200
	30
	6,000.00

	2
	安全帽检测费
	项
	1
	600.00
	600.00

	3
	安全带
	条
	20
	50.00
	1,000.00

	4
	箱涵周边防护
	座
	3
	1,000.00
	3,000.00

	四
	灌注桩防护
	
	
	
	2,750.00

	1
	孔口护栏
	项
	1
	1,000.00
	1,000.00

	2
	漏电开关600A
	个
	5
	350.00
	1,750.00

	五
	施工安全用电
	
	
	
	29,500.00

	1
	标准化电箱
	个
	30
	600.00
	18,000.00

	2
	电气漏电保护装置
	个
	30
	100.00
	3,000.00

	3
	外电防护措施
	项
	1
	2,500.00
	2,500.00

	4
	电源线路敷设
	项
	3
	2,000.00
	6,000.00

	六
	施工机械安全防护设施
	
	
	
	16,800.00

	1
	安全防护
	项
	3
	1,600.00
	4,800.00

	2
	防护棚设施
	处
	6
	1,200.00
	7,200.00

	3
	机具部位安全防护
	个
	12
	300.00
	3,600.00

	4
	对讲机
	台
	6
	200.00
	1,200.00

	5
	电器机械设备接地零线
	项
	1
	600.00
	600.00

	七
	消防设施、消防器材及报检急救措施
	
	
	
	17,500.00

	1
	灭火器
	个
	50
	300.00
	15,000.00

	2
	急救药箱
	个
	20
	25.00
	500.00

	3
	消防演习
	项
	1
	2,000.00
	2,000.00

	八
	劳动防护用品
	
	
	
	45,180.00

	1
	工作服
	套
	200
	150.00
	30,000.00

	2
	劳保鞋
	双
	30
	80.00
	2,400.00

	3
	手套
	双
	200
	3.00
	600.00

	4
	焊工防护面罩
	个
	4
	50.00
	200.00

	5
	水鞋
	双
	20
	50.00
	1,000.00

	6
	水衣
	套
	10
	80.00
	800.00

	7
	雨具
	套
	20
	60.00
	1,200.00

	8
	口罩
	只
	100
	5.00
	500.00

	9
	员工胸卡
	张
	240
	2.00
	480.00

	10
	员工现场饮用水
	项
	1
	5,000.00
	5,000.00

	11
	员工食堂洗涤及消毒设备
	套
	1
	3,000.00
	3,000.00

	九
	文明施工
	
	
	
	69,950.00

	1
	五牌一图
	套
	1
	10,000.00
	10,000.00

	2
	项目岗位职责牌
	套
	1
	2,000.00
	2,000.00

	3
	工地办公室、宿舍
	M2
	340
	100.00
	34,000.00

	4
	食堂、卫生间
	M2
	75
	50.00
	3,750.00

	5
	仓库
	M2
	10
	20.00
	200.00

	6
	进出场车辆遮盖粉尘
	项
	1
	10,000.00
	10,000.00

	7
	泥浆处理
	项
	1
	10,000.00
	10,000.00

	十
	交通疏导、警示设施
	
	
	85,000.00
	85,000.00

	1
	交通疏导
	项
	1
	84,000.00
	84,000.00

	2
	警示设施
	项
	1
	1,000.00
	1,000.00

	十一
	抢险应急措施
	项
	1
	50,000.00
	50,000.00

	十二
	人身意外伤害保险
	项
	1
	100,000.00
	100,000.00

	十三
	职业病预防及保健
	项
	1
	30,000.00
	30,000.00

	十四
	环境保护
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	110,000.00

	1
	排水设施
	m
	200
	200.00
	40,000.00

	2
	固体废弃物处理
	项
	1
	30,000.00
	30,000.00

	3
	液体废弃物处理
	项
	1
	20,000.00
	20,000.00

	4
	物体污染处理
	项
	1
	10,000.00
	10,000.00

	5
	除“四害”措施
	项
	1
	5,000.00
	5,000.00

	6
	“四防”装置费
	项
	1
	5,000.00
	5,000.00

	
	合计
	
	
	
	628,033.16
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